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1. 人造血管
1、适用范围：用于大血管包括主动脉、肺动脉、腔静脉等部位的人工血管置换手术。
2、规格型号：直径3mm-26mm，有直形、带螺纹支持结构、Y形、四分支等结构。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

2. 聚左旋乳酸可吸收骨固定系统
1、适用范围：适用于颌面骨、胸骨、肋骨内固定。
2、规格型号：规格型号齐全。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

3. 流出道单瓣补片
1、适用范围：应用于婴幼儿、儿童右室流出道重建、肺动脉瓣狭窄、肺动脉瓣返流纠治手术。
2、规格型号：10-26mm等规格。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

4. 心包膜
1、适用范围：应用于心包膜重建或修复、瓣膜修补或置换、心外带瓣管道制作瓣膜。
2、规格型号：规格型号齐全。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

5. 可吸收止血海绵
1、适用范围：应用于外科手术创面止血。
2、规格型号：80*50*3mm等规格。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

6. 不可吸收缝合线
1、适用范围：适用于胸骨及肋骨固定。
2、规格型号：线型6-0、7-0，线长45 cm±5%，胸骨针，弧度1/2C，针长48mm±5%。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用

7. 聚酯不可吸收缝合线
1、适用范围：适用于普通软组织缝合或结扎。
2、规格型号：线型2-0，线长75cm±5%，圆体角针，弧度1/2C，针长有13mm±5%、26mm±5%等长度。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
4、材质：缝合线由聚酯或其他类似化学性质材料制成。

8. 聚丙烯不可吸收缝合线
1.适用范围：适用于普通软组织缝合或结扎。
2.规格型号：线型4-0，线长75cm±5%，圆体角针，弧度1/2C，针长13mm±5%。
3.是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
4、材质：缝合线由聚丙烯或其他类似化学性质材料制成。

9. 多功能电极片
1、适用范围：用于体外除颤。
2、规格型号：规格型号齐全。
3、是否可重复使用：一次性使用。
4、适用设备：适用于我院已购置除颤监护仪BeneHeart D6。

10. 一次性使用左心引流管
1、适用范围： 供心血管手术中用于左心脏排气，吸引减压或减轻左心负荷，吸引心脏术野内血液等液体使用。
2、规格型号：型号齐全。 
3、是否可重复使用：环氧乙烷灭菌，一次性使用。

11. 一次性使用心外吸引管导管
1、适用范围： 适用于体外循环心脏直视手术时吸引血液。
2、规格型号： 型号齐全。
3、是否可重复使用：环氧乙烷灭菌，一次性使用。

12. 一次性使用体外引流导管插管
1、适用范围： 适用于体外循环心脏直视手术时吸引血液。
2、规格型号： 型号齐全。
3、是否可重复使用：环氧乙烷灭菌，一次性使用。

13. 一次性使用心内吸引头
1、适用范围： 适用于心脏手术时吸引心包/心内液体。
2、规格型号： 型号齐全。
3、是否可重复使用：环氧乙烷灭菌，一次性使用。 

14. 一次性使用体外循环配套动脉插管
1、适用范围： 适用于心内直视手术，建立体外循环。
2、规格型号： 型号齐全。
3、是否可重复使用：环氧乙烷灭菌，一次性使用。 

15. 一次性使用体外循环配套静脉插管
1、适用范围： 用于体外循环心内直视手术，作体外循环血液引流。
2、规格型号： 有直型、直型带芯和L型等，型号齐全。
3、是否可重复使用：环氧乙烷灭菌，一次性使用。 
 

16. 一次性使用人工心肺机体外循环管道包-吸引头
1、适用范围：适用于心脏手术中供人工心肺机连接各个器械组成一个动脉系统和腔静脉系统回路。
2、规格型号：规格型号齐全，须有成人型、婴儿型、儿童型。
3、性能要求：内外壁光滑圆度变化均匀，使用中不会打折，能有效保持血液畅通。
4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

17. 一次性使用人工心肺机体外循环管道包
1、适用范围：适用于心脏手术中供人工心肺机连接各个器械组成一个动脉系统和腔静脉系统回路。
2、规格型号：规格型号齐全，需有成人型、婴儿型、儿童型。
3、性能要求：（1）管路部分的管腔内壁光滑、软管耐压70KPa；与接头连接牢度（抗拉）≥15N；软管压缩变形≤40%；（2）主泵管的使用寿命≥20h，在CPB手术中使用时间≥6h。
4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

18. 体外循环管道
1、适用范围：用于体外循环血管插管，可在目视控制下或使用seldinger技术通过经皮插管进行外科手术。
2、规格型号：规格型号齐全。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

19. 动静脉插管
1、适用范围：插管用于插入血管、灌注血管或器官和/或与体外循环设备的配件相连。
2、规格型号：规格型号齐全。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

20. 穿刺配件
1、适用范围：用于体外循环血管插管，可在目视控制下或使用seldinger技术通过经皮插管进行外科手术。
2、规格型号：规格型号齐全。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

21. 膜式氧合器
1、适用范围：用于心外手术或治疗中的体外循环，进行血液的氧合及二氧化碳的排除。
2、规格型号：规格型号齐全。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

22. 一次性呼吸管路
1、适用范围：配套湿化器使用，为需要呼吸支持的患者提供呼吸气体。
2、规格型号：有单管路加热、双管路加热、带细菌病毒过滤器等管路型号可选。
3、性能要求：（1）管路不含天然乳胶；（2）输送温湿化气体要求：37度、100%相对湿度；（3）具备细菌病毒过滤器型号的管路要求：过滤病毒≥99.99%，过滤细菌≥99.999%；（4）单个患者使用时长≥7天。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
4、适用设备：适用于我院已购设备MR850、MR810湿化器。

23. 鼻塞、鼻塞导管
1、适用范围：配套加热呼吸管路套装、呼吸湿化治疗仪使用，用于需要湿化治疗、氧气治疗、气管插管和气管切开的患者，通过提供一定流量、加温湿化的呼吸气体进行治疗。
2、规格型号：规格型号齐全可供不同年龄段患者使用。
3、性能要求：（1）鼻塞、鼻塞导管具有透水不透气功能；（2）鼻塞可搭配流量范围适用于早产儿（0-8l/min）、新生儿（0-8l/min）、婴儿（0-20l/min）、小儿（0-25l/min）；（3）鼻塞导管各规格流量范围：大（流量范围：10-60L/min）、中（流量范围：10-60L/min）、小（流量范围：10-50L/min）；（4）鼻塞单患者使用时间≥7天，鼻塞导管单患者使用时间≥14天。
4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

24. 一次性自动加水式湿化水罐
1、适用范围：配套MR850、MR810湿化器使用，为需要呼吸支持的患者提供呼吸气体。
2、规格型号：规格型号齐全可供不同年龄段患者使用。
3、性能要求：（1）可自动加水；（2）顺应性：0.4ml/cmH2O；可压容积：280ml；最大工作压力：8kpa；最高峰值流量：30秒内≤180L/min。（3）单患者使用时间≥14天。
4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
5、适用设备：适用于我院已购设备MR850、MR810湿化器使用。

25. 一次性使用雾化器（微网）
1、适用范围：与医用微网雾化器配合使用，用于对液态药物进行雾化。
2、规格型号：产品由雾化杯组件（微网），咬嘴、小面罩、大面罩多种规格可选，所有部件均为一次性耗材；采用振动筛孔技术，
3、性能要求：（1）雾粒中位粒径为4um±10%，等效体积粒径≤5um颗粒占比≥50%，雾化器雾化率≥0.2 ml/min，雾化杯容积：8ml±10%，雾化杯残液量≤0.1ml；（2）单患者使用时间≥7天。
4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

26. 一次性使用吸氧管
1、适用范围：适用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送；
2、规格型号：（1）配套鼻塞具有单腔、双腔可选，鼻塞大小规格齐全，可适用于新生儿、婴幼儿、儿童等不同年龄段患者；（2）湿化液容量≥80ml。
3、性能要求：（1）含加湿通路（瓶盖、湿化器、导水芯、瓶体）、湿化液、吸氧输送管路（气源接头、软管、鼻塞）等；（2）加湿通路瓶体：可承受≥0.6MPa压力无破损，正常使用情况下管路无折压，适用不同体位吸氧；（3）加湿通路瓶体内容物：需氧菌菌落总数≤100cfu/ml，霉菌和酵母菌总数≤100cfu/ml，金黄色葡萄球菌和大肠埃希菌不得检出； （4）单患者使用时间≥7天。
4、是否可重复使用：一次性使用。

27. 双通道植入式脑深部电刺激脉冲发生器套件
28. 双通道可充电植入式脑深部电刺激脉冲发生器套件
29. 植入式脑深部电刺激电极导线套件
30. 植入式脑深部电刺激延伸导线套件 
31. 患者程控充电器
1.适用范围：用于治疗帕金森病、肌张力障碍、癫痫等疾病，通过发出电刺激来抑制脑神经发出的异常信号，对患者症状起到控制和治疗作用。
2.规格型号：适用于儿童。
3.是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用 

32. 植入式可充电脊髓刺激器
33. 植入式脊髓刺激延伸导线
34. 植入式脊髓刺激电极
35. 脊髓刺激患者程控充电器
1.适用范围：用于脊髓电刺激(SCS)手术，躯干、四肢的慢性顽固性疼痛的辅助治疗。2.规格型号：适用于儿童。
3.是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用 

36. 可充电植入式迷走神经刺激脉冲发生器套件
1、适用范围：与适配的植入式迷走神经刺激电极导线配合使用，供药物不能有效控制的难治性癫痫患者（年龄3周岁以上）使用，用于降低癫痫发作频率的辅助治疗。
2、规格型号：适用于3周岁以上儿童。
3、功能：可充电使用，可定时刺激，有心电采集功能，带心率监测功能，跌倒检测，植反检测，蓝牙通信等功能，质保20年。
4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

37. 植入式迷走神经刺激脉冲发生器套件
1、适用范围：对药物不能有效控制的难治性癫痫患者能起到控制癫痫发作的作用。
2、规格型号：适用于3周岁以上儿童。
3、使用年限：6-12年。
4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

38. 患者程控仪、患者程控充电器
1、适用范围：患者程控仪用于植入式迷走神经刺激脉冲发生器的体外遥测和控制；患者程控充电器用于对适配的可充电植入式迷走神经刺激脉冲发生器进行充电、程控。
2、是否可重复使用：可重复使用。

39. 液态栓塞系统
1、适用范围：用于外周和神经血管（包含动脉畸形和富含血管的肿瘤）损伤的栓塞及颅内动脉瘤的栓塞。
2、规格型号：有18、20、34等浓度可选，需包含液态胶，溶剂和注射器。
3、其他要求：为非粘性液态栓塞剂，成分为 EVOH（乙烯-乙烯醇共聚物）或其他类似化学性质材料，含有微粒化的钽粉或其他类似化学性质材料使之在荧光透视下可见。

40. 颅内取栓支架
1、适用范围：用于在症状发作 8 小时内移除缺血性脑卒中患者颅内大血管中的血
栓，从而恢复血流，取栓的同时可电解植入体内。
4、规格型号：支架直径有4mm、6mm，长度有15mm、20mm、30mm等，规格型号齐全。
2、其他要求：直接主体和推送金属丝均要求为镍钛合金），不透射线要求铂铱合金材料,能够适应不同大小及血管直径差异较大的血管（血管直径：2.0mm-5.5mm）。其他类似化学性质材料制品需提供佐证材料。
3、是否可重复使用：环氧乙烷灭菌，一次性使用。

41. 血流导向密网支架
1、 适用范围:用于血管腔内治疗颈内动脉岩段至垂体上动脉开口处近端的大或巨大宽颈动脉瘤（IAs）、颈内动脉最高至末端载瘤动脉直径2.0mm至5.0mm的囊性或梭形动脉瘤。
2、规格型号：直径有.25及.75的规格可供选择，规格型号齐全，头端带有支架保护袖套。
3、是否可重复使用：环氧乙烷灭菌，一次性使用。

42. 颅内支撑导管
1、适用范围：用于向外周和神经血管里输送介入器材。
2、规格型号：有效长度有95-130cm；近端外径（Fr/in/mm）有6/0.0835/2.12、5/0.070/1.78等规格；内径（in/mm）有0.072/1.8、0.072/1.8等规格，规格型号齐全。

3、其他要求：由单腔、有弹性的、由不同硬度的复合材料制成的导管，需带有亲水性涂层；管身使用镍钛合金线圈层加强；可在X线透视下显影。导管远端有铂金不透射线的标记带。
4、是否可重复使用：环氧乙烷灭菌，一次性使用。

43. 封堵球囊导管系统
1、适用范围：用于临时性的血管封堵、颅内动脉瘤的球囊辅助栓塞治疗。
2、规格型号：为单腔高顺应性球囊导管，适配0.010英寸导丝，套装含导管及导丝。
44. 颅内血栓抽吸导管
1、适用范围：用于颅内大血管阻塞(颈内动脉、大脑中动脉-M1段和M2段、基底动脉和椎动脉内)继发急性缺血性脑中风的患者进行血管再通。
2、规格型号：有效长度105-145cm，内径有0.045、0.058、0.071英寸等规格，外径有0.055、0.067、0.083英寸等规格 ，型号规格齐全。
3、其他要求：由管体、显影标记、护套和接头组成，远端涂覆涂层，附件有塑形针和导引鞘，抽吸过程管身拥有形态保持能力。

45. 可解脱弹簧圈
1、适用范围：用于颅内动脉瘤以及其他神经血管畸形如动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞治疗，也用于外周血管的动脉及静脉栓塞治疗。
2、规格型号：圈体一级螺旋直径有0.0108至0.0145英寸等规格。
3、其他要求：1、机械式解脱，可手动解脱，无需解脱器进行解脱；2、多种形态可供选择；

46. 颅内球囊扩张导管
1、适用范围：用于非急性期症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄病人的介入治疗，通过球囊扩张，改善颅内动脉血管的血流灌注。
2、规格型号：球囊直径有1.25mm等规格，导管规格型号齐全。
3、其他要求：为快速交换型球囊扩张导管。

47. 颅内血管支架
1、适用范围：用于治疗颅内神经血管疾病，与栓塞装置一起用于治疗颅内动脉瘤。
2、规格型号：支架直径有4mm和6mm等规格，规格型号齐全。
3、其他要求：由支架、保护套和可电解的推送金属丝组成，为自膨支架，可变直径能够自适应不同条件的血管并提供足够的径向支撑力，通电解脱。

48. 自膨式颅内支架
1、适用范围：用于神经介入手术的颅内动脉瘤支架辅助栓塞术，辅助弹簧圈治疗颅内动脉瘤。
2、规格型号：规格型号齐全。
3、其他要求：显影方式为双螺旋标记点，金属编织支架，25%的金属覆盖率，网眼要求可变可用于灯笼技术保护重要分支血管。套装含配套微导管。

49. 颅内药物洗脱支架系统
1、适用范围：用于颅内动脉粥样硬化性狭窄治疗。
2、规格型号：直接直径有2.25/2.5/2.75/3/3.25/3.5/4.0mm等规格，规格型号齐全。
3、其他要求：含有药物涂层支架及快速交换球囊导管输送系统。药物涂层支架以316L不锈钢支架为基体，表面涂覆底部涂层和含药高分子可降解涂层；底部涂层材料为聚甲基丙烯酸j酶（PBuMA）；生物降解药物涂层由雷帕霉素药物和乳酸－乙醇酸共聚物（PLGA) 组成，支架药物剂量密度为1.30µg/mm2，载药量范围为41µg-162µg，球囊外管涂覆亲水涂层。

50. 导管
1、适用范围：用于把介入器械导入或把诊断、治疗药剂输注到神经、周围及冠状脉管系统中。
2、规格型号：头端为2.8F，近端为3.2F，内腔为0.027英寸，长度有135cm、150CM及160cm等规格可供选择。
3、其他要求：头端可进行蒸汽热塑性。导管外层为聚醚酰胺聚合物，含有不锈钢编织层，含有铂铱合金显影标记点。

51. 可塑形微导管
1、适用范围：用于把介入器械导入或把诊断、治疗药剂输注到神经、周围及冠状脉管系统中。
2、规格型号：头端为2.8F，近端为3.1F，内腔为0.027英寸，长度有150cm、160cm等规格可供选择。
3、其他要求：头端可进行蒸汽热塑性。

52. 漂浮微导管
1、适用范围：用于控制灌注药物、栓塞材料和诊断材料如造影剂到外周和神经血管。
2、规格型号：头端1.5F，近端2.7F，内腔0.013英寸，长度有165cm等规格可供选择。。

53. 微导管
1、 适用范围：用于控制灌注药物、栓塞材料和诊断材料如造影剂到外周和神经血管。
2、规格型号：工作长度150cm；外径：近端/远端：2.1F / 1.7F；内径：近端/远端：0.017”；最大容纳导丝：0.014”。
3、其他要求：头端可塑，导管远端上有两个不透射线标记使得在射线下清晰可辨。

54. 输送导管
1、适用范围：用于将介入器械或诊断器械引入外周血管、冠状动脉和神经血管系统
2、规格型号：内腔0.088英寸，可同时容纳3套治疗系统；头端5公分左右柔软段，可通过复杂血管到达病变位置。

55. 远端通路导管
1、适用范围：用于在外周和神经血管内输送介入器材;辅助插入诊断或治疗装置。
2、规格型号：外径有5F/6F，内腔有0.055/0.070英寸，长度有105/115/125cm；
3、其他要求：含管体、应力缓冲管、座、亲水涂层、末端头端和显影环组成，还需有附件导入鞘管和塑形针。

56. 远端通路导管
1、适用范围：该产品适用于在神经血管系统、外周血管中将介入器械或诊断器械引入血管内。
2、规格型号：内径拥有0.038/0.045/0.58/0/071英寸，长度105-145cm。
3、其他要求：有塑形针和导引鞘，可进行蒸汽塑形。

57. 远端通路导引导管
1、适用范围：用于将介入器械或诊断器械引入外周血管、冠状动脉和神经血管系统。可经桡动脉使用，提供除股动脉以外的治疗路径。	
2、规格型号：内腔0.071英寸，可同时容纳2套治疗系统。

58. 远端通路导引导管
1、适用范围：用于在外周、冠状动脉和神经血管系统中经桡动脉入路将介入/诊断器械引入血管内。
2、规格型号：内腔0.072、0.079英寸，长度90-115cm。

59. 导丝
1、适用范围：用于在一般血管结构中进行诊断性和/或治疗性手术时，辅助导管在到外周，内脏及脑血管结构中的超选到位。
2、规格型号：导丝直径0.008英寸。
3、其他要求：导丝由304V不锈钢芯丝和远端不透射线的铂钨合金绕丝组成，远端结构涂有亲水涂层。

60. 微导丝
1、适用范围：用于神经血管和外周血管， 辅助诊断或治疗器械顺利到达病变部位。
2、规格型号：工作导丝长度2m，交换导丝长度3m。
3、其他要求：由不锈钢变径芯丝，铂钨合金显影弹簧，镍钛合金海波管和PVP涂层等组件组成。
	
61. 一次性使用脑部扩张球囊套件
1.适用范围：扩张球囊用于颅内造瘘术，包括神经内镜下第三脑室底造瘘和神经内镜下蛛网膜囊肿造瘘术。
2.规格型号：规格型号齐全。
3.是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用 

62. 全内半月板缝合系统
1、适用范围：在经皮或内窥镜下软组织修复手术中作为缝合闭合器使用。主要用于半月板修复和半月板同种异体移植手术，在移植手术中锚定同种异体移植物至半月板边缘。
2、规格型号：半月板全内缝合器，弯型。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

63. 肌腱韧带固定锚钉
1、适用范围：用于将软组织缝合并重新固定在骨骼上。适用于肩关节、足和踝关节、膝关节、手/腕关节、肘关节的韧带、肌腱等的修复。
2、规格型号：肌腱韧带固定锚钉，规格型号齐全。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

64. 一次性膀胱冲洗器
1、适用范围：用于临床关节镜手术治疗时，连接冲洗液。
2、规格型号：规格型号齐全。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
4、适用设备：适用于我院已购设备关节镜动力刨削系统使用。

65. 固定器、固定支具、保护支具
1、适用范围：用于肩关节、足和踝关节、肘关节、膝关节、髋关节及软组织创伤及矫形。
2、规格型号：膝关节固定器、可调式固定支具、颈椎固定器、腰椎固定器、骨科保护支具、臂外展固定器、足托固定器等。
3、是否可重复使用：一次性使用。

66. 不可吸收全缝线锚钉
1、适用范围：用于肩关节、足和踝关节、肘关节、膝关节和髋关节中软组织与骨的固定。
2、规格型号：规格型号齐全。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

67. 带线锚钉及配套工具
1、适用范围：用于髋、肩、肘、膝、足、踝部位软组织与骨的连接固定。
2、规格型号：规格型号齐全。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

68. 医用固定绷带
1、适用范围：儿童骨折、矫形等手法复位保守治疗或者手术治疗的辅助固定。
2、规格型号：至少有5cm*360cm、7.5cm*360cm规格。
2、 是否可重复使用：一次性使用。
4、其他要求：透气性、延展性良好，固化时间不低于3分钟、并且不超过15分钟。

69. 一次性使用扩张器
1、适用范围：用于植入人体扩张软组织。
2、规格型号：有圆形、肾形、长方形、弧形等形状，规格型号齐全，须有适合儿童使用的型号。
3、是否可重复使用：产品无菌，一次性使用。
70. 脱细胞异体真皮
1、适用范围：用于人体真皮缺损的替代和修复（不包括面部除皱）、肛瘘的治疗等；
2、规格型号：面积1cm²-900cm²，形状有平片状、圆孔状或网孔状等，须有规格：1cm*2cm、2cm*3cm、3cm*4cm、4cm*5cm、4cm*6cm、5cm*6cm、6cm*8cm、8cm*8cm、8cm*10cm、10cm*12cm、10cm*15cm。
3、是否可重复使用：产品无菌，一次性使用。
71. 硅酮凝胶
1.适用范围：适用于处理已愈合伤口和未受损伤皮肤上的增生性瘢痕和瘢痕疙痞(如一般外科手术、 外伤和烧伤导致的疤痕),能起到改善疤痕情况的作用。
2、规格型号：15g/支等规格。
3、是否可重复使用：一次性使用。
3、其他要求：（1）含酯化VC或其他类似化学性质材料；（2）说明书有明确儿童可以使用。
72. 硅酮贴片
1.适用范围：用于处理已愈合伤口和未受损伤皮肤上的增生性瘢痕和瘢痕疙痞(如一般外科手术、 外伤和烧伤导致的疤痕),能起到改善疤痕情况的作用。
2、规格型号：15g/支等规格。
3、是否可重复使用：一次性使用。
3、其他要求：（1）含酯化VC或其他类似化学性质材料；（2）产品说明书有明确儿童可以使用。
73. 泡沫敷料（有粘边）
1.适用范围：腿部溃疡、压力性溃疡(I-IV)和、糖尿病溃疡；各类手术创伤；部分皮层(Ⅱ度)烧伤；疼痛伤口、擦伤、裂伤、小割伤、 小烫伤和灼伤。
2、规格型号：21cm*21cm等规格。
3、材质：海聚亲水纤维或其他类似化学性质材料制成。
3、是否可重复使用：一次性使用。
74. 银离子抗菌凝胶
1.适用范围：用于各类烧、烫伤、急性、慢性难愈性创面。
2.规格型号：50g等包装规格。
3.是否可重复使用：一次性使用
75. 一次性皮肤组织活检器
1、适用范围：用于皮肤活检、移植，皮肤肿物手术及各类瘢痕治疗。
2、规格型号：规格型号齐全。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

76. 泪道引流管
1、适用范围：用于鼻泪管再通术中，有助于大龄泪道阻塞、外伤泪小管断裂等泪道疾病患儿，维持术后泪道形态、保持泪道通畅，可降低泪道阻塞复发率、提高泪小管断裂修复成功率。
2、规格型号：硅橡胶材质，管体总长72mm±5%，粗管外径1.0mm±5%，细管外径0.5mm±5%，管体有3个颜色标识的定位点；无需鼻腔打结勾取。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

77. 泪液检测滤纸条
1、适用范围：用于泪液分泌量的检测。
2、是否可重复使用：一次性使用。

78. 绝缘针状电极
1、适用范围：用于眼部精细手术操作时的组织切开和止血。
2、规格型号：作用电极长度5.1mm±5%，针尖半径：0.787mm±5%（或其他适用于眼部精细手术操作的规格），电极刀身绝缘，带涂层。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

79. 一次性导丝
1、适用范围：用于气道诊疗的一次性使用导引器械，通过内窥镜的活检孔到达指定的病变部位，引导导管或其他器械到达指定的位置。
2、规格型号：导丝外径有0.025inch、0.035inch等规格，长1800mm。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

80. 气道扩张球囊导管
1、适用范围：用于在内窥镜手术中对人体气道狭窄部位进行扩张。
2、规格型号：单级球囊：3x20mm、3x20mm、5x30mm、6x20mm、7x30mm、8x30mm等规格；
三级球囊：8/9/10x30mm、10/11/12x40mm、12/13.5/15x55mm等规格。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

81. 一次性使用内窥镜取样刷
1、适用范围：用于在气管镜手术操作中刷取细胞样本用。
2、规格型号：有1.0x1050mm、1.7x1200mm等规格。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

82. 可控式吸痰管
1、适用范围：用于昏迷及气管切开患者吸痰，与负压系统和装置连接，供呼吸道吸引痰液。
2、规格型号：有4.67mm（14F）*100mm等规格。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

83. 一次性使用无菌注射器（螺纹接口）
1、适用范围：用于介入手术中药剂的推注
2、规格型号：2ml等规格齐全，带螺纹接口。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

84. 环形牵开器
1、适用范围：用于需要牵开肛门的手术，术中需与拉钩配合使用，牵开组织。
2、规格型号：由塑料圆盘和金属拉钩组成，拉钩有大钩和小钩可以选择。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

85. 可吸收性外科缝线
1、适用范围：用于普外科手术中对人体组织的缝合、结扎。
2、规格型号：不带针缝合线，线长60cm。
3、其他要求：由可吸收的胶原蛋白天然材质加工而成，可由人体组织吸收，不引起排异效应；抗拉力强，打结牢固安全性能高。
4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

86. 一次性多通道单孔腹腔镜用穿刺器
1、适用范围：用于腹腔镜手术，作为内窥镜和器械进出切口的通道。
2、规格型号：通道直径有5mm、12mm，通道数量3个。
3、其他要求：一次性使用多通道单孔腹腔镜手术穿刺器 由套筒、主体、注气组、切口保护套组成。其中套筒由手助套装密封帽、阻气阀、套筒外壳、套筒底座组成;主体由硅胶主体、扣环底座、卡扣、扩张环组成.注气组由注气阀组和延长管组成;切口保护套60型、线环组成，辅助器组成;附件有量尺、套筒和切口保护套可另外选配供更换用，同一个主体在一次手术中可更换多个套筒(最多3个);多通道单孔穿刺器的注气阀、手助套装密封帽应有良好的密封性，经4kPa气压，应无泄漏。多通道单孔穿刺器的阻气阀应有良好的阻气性能，经4KPa气压，冒出的气泡应小于20个。
3、是否可重复使用：产品应为辐射灭菌，一次性使用。

87. 连续性血液滤过器
1、适用范围：用于儿童血液透析。
2、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

88. 空心纤维血液透析器
1、适用范围：用于儿童血液透析。
2、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

89. 中空纤维透析器
1、适用范围：用于儿童血液透析。
2、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用

90. 血液净化装置的体外循环管路
1、适用范围：用于儿童血液透析。
2、规格型号： 108±10ml，82±8ml等规格。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

91. 透析液过滤器
1、适应范围：用于细菌和热源过滤以制造超纯的透析液。
2、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用

92. 柠檬酸消毒液
1、适应范围：用于血液透析设备中内部水路的热消毒。
2、规格型号：5L/桶等规格。

93. 血液透析A浓缩液
1、适应范围：用于急、慢性肾功能衰竭，严重水电解质紊乱和酸碱平衡，药物中毒的血液透析。
2、规格型号：10L/桶等规格。

94. 血液透析B干粉
1、适应范围：用于急、慢性肾功能衰竭，严重水电解质紊乱和酸碱平衡，药物中毒的血液透析。
2、规格型号：700g/支等规格。

95. 一次性动静脉钝型穿刺针
1、适应范围：适用于血液透析时穿刺成熟动静脉内瘘扣眼穿刺法。
2、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
96. 一次性动静脉穿刺针
1、适应范围：适用于血液透析时穿刺成熟动静脉内瘘。
2、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

97. 聚乙烯醇颗粒栓塞剂
1、适用范围：用于各种富血管性实质脏器肿瘤和动脉性出血性病变的栓塞治疗，需为永久性血管栓塞剂，不溶于水，非可降解。
2、规格型号：150μm-350μm；350μm-560μm；560μm-710μm；710μm-1000μm，1000μm-1400μm，1400μm-2000μm等规格，可根据临床需求选配。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

98. 明胶海绵颗粒栓塞剂
1、适用范围：适用于各种富血管性实质脏器肿瘤和动脉性出血性病变的栓塞治疗，不溶于水，但在体内可降解吸收稳定的中短期栓塞剂。
2、规格型号：150μm-350μm；350μm-560μm；560μm-710μm；710μm-1000μm；1000μm-1400μm；1400μm-2000μm等规格，可根据临床需求选配。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

99. 温度敏感型液体栓塞剂
1、适用范围：用于富血运性恶性肿瘤的栓塞治疗，可满足经皮介入动脉栓塞相关疾病（恶性肿瘤、血管瘤、血管畸形、出血性疾病等）的治疗。
2、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

100. 亲水涂层导丝
1、适用范围：用于外周血管内介入诊断及治疗，用于外周血管,导引导管插入血管内并定位,神经血管内应用除外；适用于泌尿道,内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用,起支撑、导引作用；适用于消化道、气道,与内窥镜配套,供消化系统或气道引导或导入其它器械用。
2、规格型号：直径有0.025英寸、0.035英寸、0.038英寸等规格，长度有150cm、180cm、260cm等规格。
3、是否可重复使用：环氧乙烷灭菌,一次性使用。

101. 一次性使用亲水涂层导丝
1、适用范围：经血管介入诊疗等相关手术，助于血管内器械的经皮进入通路引导作用的超滑导丝，在诊断或术中放置和交换导管作用。
2、规格型号：有150、180、260cm等规格，可根据临床需求选配。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

102. 导引导丝
1、适用范围：用于引导导管插入血管并定位。可以引领微导管到达细小血管的靶病变位置。
2、规格型号：0.014"-190cm-直型（S）-标准支撑-超软头端，0.014"-190cm-直型（S）-弱支撑-超软头端，头端硬度：0.8g。
3、是否可重复使用：环氧乙烷灭菌,一次性使用。

103. 涂层导丝
1、适用范围：引导其他器械插入血管，建立有助于血管内的经皮进入通路，或进行血管内定位，或建立血管内通路。
2、规格型号：导丝0.014英寸，有效长度180cm，头端弯形有70°，A弯，J弯，45°，直头等。
3、是否可重复使用：环氧乙烷灭菌,一次性使用。

104. 微导丝
1、适用范围：微导丝用于辅助江导管放置在外周血管系统中，以进行各种诊断和介入手术。用于小儿介入手术，可以反复多次塑形满足超选多支血管的需求术中保持所塑形状；适于迂曲血管的快速到位入锐角或细小血管。
2、规格型号：微导丝最小0.36mm。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

105. 灌注系统
1、适用范围：适用于静脉或是动脉血栓形成进行溶栓剂直接到达血栓处进行局部给药，达到治疗作用。
2、规格型号：有4F*135CM*10CM/20CM、5F*135CM*10CM/20CM/30CM/40CM/50CM等，规格型号齐全。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

106. 微穿刺鞘
1、适用范围：用于介入治疗中导引球囊导管、血管造影导管进入血管内。
2、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用

107. 一次性使用介入手术器械包（导管鞘套装）
1、适用范围：用于治疗中经血管介入诊疗等手术，将导管导入血管内穿刺鞘。
2、规格型号：管径5F-8F，可根据临床需求选配。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

108. 血管鞘组
1、适用范围：适合用于辅助输送诊断/治疗器械进入心腔内或建立有助于血管内器械的经皮进入通路。
2、规格型号：血管鞘内径：4F-20F；导管鞘长度：11cm，15cm，25cm；
型号齐全，包含股鞘（单臂针+钢导丝、套管针+亲水涂层导丝）、桡鞘（套管针/单臂针+钢导丝、套管针+亲水涂层导丝）各种型号搭配等。
3、是否可重复使用：环氧乙烷灭菌,一次性使用。

109. 造影球囊
1、适用范围：造影球囊用于向血管内注入对照介质，进行血管内造影。主要用于肿瘤介入栓塞治疗，作为诊断试剂和治疗剂注射至病患部位的通道。为满足流体动力学，在注射试剂时，打开球囊封堵血管，阻止反流。
2、规格型号：外径有2.7F、2.9F,长度：130cm，内径有0.018英寸、0.021英寸。
3、是否可重复使用：环氧乙烷灭菌,一次性使用。

110. 造影导管
1、适用范围：造影导管用于向血管内注射或输入对照介质和/或液体。
2、规格型号：导管外径：4F-8F,长度80-125cm，头端弯形：PIG,AR MOD,SIM2,MPA，RH（肝管），COBRA2 ，HEADHUNTER1等多种规格，满足临床需求。
3、是否可重复使用：环氧乙烷灭菌,一次性使用。

111. 微导管
1、适用范围：微导管适用于注射或输入对照介质和/或液体和/或栓塞材料，可以用于多种疾病的诊断和治疗，例如血管狭窄，肿瘤切除，输尿管结石取出等。
2、规格型号：导管外径：1.8-2.7F，长度130cm、150cm
3、是否可重复使用：环氧乙烷灭菌,一次性使用。

112. 微导管
1、适用范围：用于向头颈部及腹部等处的血管内的指定部位选择性注入造影剂、药剂及栓塞物等；用于经皮腔内血管成形术时辅助通过冠状动脉等狭窄部（颅内血管狭窄部及颈部血管狭窄部除外）。
2、规格型号：远端形状有直型、	45°角等；导管近端外径2.7-2.9F，远端外径1.8-2.2F，长度有135cm、150cm等。
3、是否可重复使用：环氧乙烷灭菌,一次性使用。

113. 微导管
1、适用范围：微导管用于一般血管内，包括外周血管和冠状动脉血管。选择性插管到位后，微导管可控制性和选择性的将诊断剂、栓塞剂或治疗剂输入血管中。可用于小儿介入手术。
2、规格型号：远端外径有1.7F、2.0F，长度110-150cm，头端为直头、45°角或天鹅颈，可兼容500-700μm微球。
3、是否可重复使用：环氧乙烷灭菌,一次性使用。

114. 可解脱带纤维弹簧圈栓塞系统
1、适用范围：可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统适用于栓塞手术中阻塞或减缓外周血管系统中的血流流速。此器械不适用于神经血管。
2、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

115. 机械解脱弹簧圈
1、适用范围：用于颅内的动脉瘤瘤内栓塞、动静脉畸形和动静脉瘘填塞，以及外周血管系统动脉、静脉病变的填塞。
2、规格型号：弹簧圈直径区间6-25mm，长度区间：16-60cm。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

116. 肺动脉支架
1、适用范围：用于先天性及后天获得性的肺动脉狭窄的微创介入治疗。
2、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

117. 主动脉覆膜支架
1、适用范围：用于主动脉狭窄及肺动脉狭窄的微创介入治疗。
2、是否可重复使用：产品系无菌，一次性使用。
 
118. 球囊导管
1、适用范围：用于主动脉狭窄及肺动脉狭窄的微创介入治疗,配套153.主动脉覆膜支架使用。
2、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

119. 导引导管
1、适用范围：本导引导管适用于血管内引导介入/诊断设备进入冠状或外周血管系统。
2、规格型号：直径:6F，管径072inch，长度:100cm。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

120. 弯型可视双向可调弯导引鞘管
1、适用范围：用于将心血管导管引入到心脏,包括通过房间隔引入到心脏左侧，可与CARTO3电生理导航系统兼容使用。
2、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

121. 一次性使用心腔内超声导管
1、适用范围：用于心脏内和大血管腔内成像和心脏内其他器械的超声显像，可与CARTO3电生理导航系统兼容使用。
2、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

122. 血管鞘
1、适用范围：用于建立通路导入导管、球囊导、支架或血管封堵器。
2、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

123. 造影导管
1、适用范围：用于对冠状或外周血管系统的选定部位输送不透X射线的造影剂。
2、规格型号：管径5F、长度100cm等。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

124. 小型传送系统
1、适用范围：用于心脏病介入治疗输送及放置动脉导管未闭封堵器装置。
2、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

125. 植入式心脏起搏器
1、适用范围：用于植入到有心动过缓性心律失常症状的患者体内，改善患者出现的临床症状。在特定的前提和条件下，在保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的情况下，可以兼容1.5T全身核磁共振成像检查。
2、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

126. 植入式心脏起搏器电极导线
1、适用范围：用于长期性，经静脉植入于右心房或右心室。与植入式起搏器或带起搏功能的除颤器一起使用，构成了完整的心脏长期起搏系统。在特定的前提和条件下，在保持对患者和植入设备采取了特殊保护措施的情况下，可以兼容1.5T全身核磁共振成像检查。
2、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

127. 单铆房间隔缺损封堵器
1、适用范围：适用于经微创介入术，修补继发性房间隔缺损。
2、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

128. 陶瓷膜室间隔缺损封堵器
1、适用范围：适用于经微创介入术，修补室间隔缺损。
2、规格型号：型号齐全。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

129. 氧化膜单铆房间隔缺损封堵器
1、适用范围：适用于经微创介入术，修补继发性房间隔缺损。
2、规格型号：型号齐全。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

130. 一体式封堵器介入输送装置
1、适用范围：用于输送各种类型的封堵器至病变部进行释放，主要应用于房间隔缺损，室间隔缺损和动脉导管未闭的封堵治疗。
2、规格型号：型号齐全。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

131. 一次性血液灌流器
1、适用范围：用于急性中毒患儿行血液灌流，与血液净化装置配合使用，利用合成树脂的吸附作用，通过体外循环血液灌流的方法来清除人体内内源性和外源性代谢产物、毒物及余量药物。
2、规格型号：规格型号齐全。


132. 呼吸管路
1、适用范围：与核磁呼吸机配套使用，用于上呼吸机的危重患儿行核磁共振检查，需要专用的、足够长度的呼吸回路，确保患儿在检查过程中呼吸机正常运行。
2、规格型号：由蛇形管、直型接头或Y型接头、圆管、氧气管、呼吸控制阀、L型接头、细菌过滤罐(选配)、加热潮湿瓶(选配)、集水瓶(选配)等组成。管路长度300cm±10%。
3、其他要求：管路接合拉力: >50N；气流阻力:压力增量<0.2kPa；顺应性: <每米长度管路10m1/kPa (6. 0kP出压力)。

133. 封闭式吸痰管
1、适用范围：用于机械通气患儿密闭吸痰使用，与气管导管前端及呼吸机管路相连接，以去除气道内的分泌物、痰液等，在吸痰的同时不用断开呼吸机，保证了患儿的通气需求。
2、规格型号：由接头组件、真空控制阀和覆保护膜的吸痰管组成，	有6-10号等规格。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
4、其他要求：有明显刻度。

134. 一次性使用精密过滤输液器
1、适用范围：用于重力输液，由瓶塞穿刺器、滴壶、管路、流量调节器、鲁尔圆锥锁定接头和保护套组成，带防水膜和空气隔膜。防水膜可以使输液器自动排气并防止液体渗漏，空气隔膜可以阻止空气进入输液管，流量调节器可以调节流速精度允差为0至-25%。
2、规格型号：规格型号齐全。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
4、其他要求：不含塑化剂。

135. 神经和肌肉刺激器用体表电极、
1、适用范围：可配合神经肌肉电刺激仪，用于皮肤表面，将电刺激信号通过导电材料传导到人体。
2、规格型号：40*40mm等规格。
3、是否可重复使用：产品应无菌，可使用6-8次。

136. 气管切开插管
1、适用范围：用于气管切开。
2、规格型号：内径2.0mm-7.0mm，有气囊。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

137. 鼻腔填充海绵
1、适用范围：用于鼻出血、鼻腔鼻窦手术。
2、规格型号：膨胀状态下长度5-7cm，宽度1.5-2.5cm，厚度1-2cm。
3、性能要求：可自行降解，降解时间4-10天，不用取出。
4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

138. 抗鼻腔过敏凝胶
1、性能要求：非药物机制抗过敏，在鼻腔浅表形成保护层，生成物理屏障。
2、适用范围：过敏性鼻炎、鼻窦炎、慢性鼻炎、急性鼻炎。

139. 一次性射频消融电极
1、适用范围：阻塞性睡眠呼吸暂停综合症、腺样体肥大、扁桃肥大、慢性扁桃体炎、喉肿物、喉软化手术。
2、规格型号：腺扁刀头长度150-170mm，外径4-4.5mm；喉用刀头长度175-185mm，外径3.5-4.0mm。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
4、适用设备：适用于我院已购施乐辉等离子体手术系统。

140. 植入式给药装置留置针
1、适用范围：用于临床需要反复插入血管通道的患者的有关治疗,也可用于注入药品、静脉输液、静脉内注射营养溶液和血制品,而且还用于抽取血液样品。
2、规格型号：带针，为安全型留置针，规格型号齐全。

141. 一次性使用麻醉导管
1、适用范围：口腔手术中提供麻醉剂注射通道。
2、规格型号：带针，规格型号齐全。

142. 一次性呼吸管路（带过滤器鼻塞管路）
1、适用范围：用于轻中度呼吸窘迫的低血氧患者，带有呼末二氧化监测连接，在术中使用可配套连接。
2、规格型号：具备S、M、L等多种规格型号可满足临床使用。
3、是否可重复使用：一次性使用。
4、其他要求：（1）带二氧化碳采样管线，可连接二氧化碳分析仪进行二氧化碳定性检测。（2）带细菌病毒过滤器，可有效过滤病毒细菌。

143. 鼻用微旁流呼气末二氧化碳监测采样及供氧管
1、适用范围：用于氧气源与患者之间的氧气输送，以及将患者呼出的气体输送至二氧化碳分析仪。
2、规格型号：口鼻双侧供氧。
3、是否可重复使用：产品非无菌，一次性使用。

144. 鼻用微旁流呼气末二氧化碳监测采样管
1、适用范围：用于将患者呼出的气体输送至二氧化碳分析仪。
2、是否可重复使用：产品非无菌，一次性使用。

145. 鼻用微旁流呼气末二氧化碳监测采样管及附件
1、适用范围：用于将患者呼出的气体输送至二氧化碳分析仪。
2、是否可重复使用：产品非无菌，一次性使用。

146. 一次性使用喷射鼻咽通气道
1、适用范围：通过实施声门上脉冲供氧和喷射通气,减少病人呼吸抑制时二氧化碳蓄积,检测呼气后的二氧化碳量,适用于麻醉和急救领域的呼吸抑制和缺氧,尤其是困难气道和深静脉麻醉下进行的短期门诊手术。
2、规格型号：22Fr、26Fr、30Fr等规格。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
4、适用设备：适用于我院已购设备手提式氧气吸入器使用。

147. 一次性使用单向阀输液接头
1、适用范围：用于多种药液同时输注时一次性使用。其中单向阀设计防止液体回流，也可通过并排单向阀白色按钮装置实现回抽液体功能，按压白色按钮，侧阀可回抽药物或液体，可用于排气、稀释药液、冲洗管路或者采血；松开按钮，阀门自动回位，恢复单向密闭状态。
2、规格型号：1通道，2通道，3通道，4通道，5通道。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

148. 一次性使用气管插管套件
1、适用范围：供医疗部门对患者实施气管插管术时一次性使用。
2、规格型号：3.0mm-10.0mm，需配备加强型柔性气管插管、气管插管固定夹或咬嘴、一次性使用溶药注射器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、非织造布、导丝、绷带、口咽通气道和窥视片。导管尖端为鹰嘴型，尖端带有两个墨菲孔。带气囊。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

149. 一次性使用精细药液过滤器
1、适用范围：与输液器、注射器配套使用，对药液中存在的不溶性微粒进行过滤。   
2、规格型号：过滤精度5微米，管路长度≥1.6米。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

150. 喉罩
1适用范围：在临床麻醉中使用，提供围术期安全性和舒适性，减少气道损伤，减少通气死腔量。
2、规格型号：1#、1.5#、2#、2.5#、3#、4#、5#、6#等规格，带牙垫，可供最小2公斤新生儿使用；罩囊前端有纤支镜引导标记。
3、是否可重复使用：一次性使用。

151. 喉罩
1适用范围：在临床麻醉中使用，提供围术期安全性和舒适性，减少气道损伤，减少通气死腔量。
2、规格型号：1#、1.5#、2#、2.5#、3#、4#、5#、6#等规格，可供最小2公斤新生儿使用；需同时具备通气，气管插管，胃液引流功能；罩囊前端有纤支镜引导标记。
3、是否可重复使用：一次性使用。

152. 一次性使用吸痰管
1、适用范围：通过人口鼻腔插入喉部作吸痰用。
2、规格型号：吸痰管机器端有一个带真空装置的接头；有带痰瓶、不带痰瓶两种规格，吸痰管痰瓶的容量不小于25ml；吸痰管头部有一个端口，距头端20mm内至少有一个侧孔。吸痰管规格尺寸：管外径1.67mm-4mm，管身长度460mm-520mm。
3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。

153. 一次性使用呼吸回路和接头
1、适用范围：与麻醉机和呼吸机配套使用，作为麻醉气体等医用气体进入病人体内的通道
。
2、规格型号：标准的22/15mm麻醉机接口，有可伸缩麻醉回路。
3、是否可重复使用：一次性使用。

154. 一次性使用麻醉面罩
1、适用范围：连接呼吸管路实行麻醉气体输送，供病人吸入麻醉气体时使用。
2、是否可重复使用：一次性使用。

155. EDTA根管润滑凝胶
1、适用范围：用于根管治疗中根管清理及预备成形阶段使根管预备顺畅。
2、规格型号：包含6g/支等小规格

156. 吸潮纸尖
1、适用范围：用于根管预备后的根管干燥，治疗髓腔的感染。
2、规格型号齐全满足临床需求

157. 牙探针
1、适用范围：用于使根管干燥，治疗髓腔的感染。
2、规格型号：至少包含：0#00#000#等规格，满足临床需求

158. 拔髓针
1、适用范围：用于拔出感染牙髓，治疗髓腔的感染。
2、规格型号：至少包含：0#00#000#等规格，满足临床需求

159. 无砷失活抑菌材料
1、适用范围：具有抑菌作用
2、至少包含规格：1g/支

160. 牙胶尖
1.适用范围：适用于牙髓炎及根类周围组织疾病，于患牙处打孔清洗后填充根管，配合药物使用达到治疗的目的
2.规格型号齐全满足临床需求

161. 根管充填器
适用范围：用于牙体治疗、牙体修整和修补牙齿时；放置和压紧充填材料。

162. 根管充填及修复材料
适用范围：用于根管的密封和永久充填。

163. 齿科用根管充填材料
1.适用范围：永久性根管充填、 牙髓摘除术后、牙髓坏疽治疗和暂封后。
2.其他要求：不含丁香油、放射线阻射、不溶于水、没有体积收缩，体积膨胀0.2%、工作时间：10-15分钟(温度增高时间缩短)、硬固时间：25-30分钟、较好生物相容性。
3.规格型号：注射器装，有5ml等规格。

164. 齿科用根管充填材料
1.适用范围：永久性根管充填、 牙髓摘除术后、牙髓坏疽治疗和暂封后。
2.其他要求：不含丁香油、放射线阻射、不溶于水、没有体积收缩，体积膨胀0.2%、工作时间：10-15分钟(温度增高时间缩短)、硬固时间：25-30分钟、较好生物相容性。
3.规格型号：注射器装，有5ml等规格。

165. 氢氧化钙根管消毒剂
1、适用范围：用于口腔内根管的消毒
2、规格型号：有粉剂和液剂可供选择

166. 樟脑苯酚抑菌液
1、适用范围：用于牙髓炎消毒杀菌
2、规格型号：包含25ml/瓶等规格
167. 1%次氯酸钠抑菌冲洗液
1、适用范围：用于口腔的抑菌护理
2、规格型号：包含250ml/瓶等规格

168. 光固化复合树脂
1.适用范围：用于充填牙体缺损治疗。
2.其他要求：应具有稳定的材料性能，良好的生物相容性，不透射性及抗菌斑效果。
3.规格型号： 4.5g/支等规格，提供14种颜色，以覆盖患者的牙体差异。

169. 玻璃离子水门汀
1.适用范围：用于各类牙洞、乳牙、楔状缺损、根面龋的直接充填，以及无创伤修复治疗及微创修复。
2.其他要求：可挤压充填，高抗压强度，低溶解性，阻X射线。
2.规格型号：有A2，A3，B2三种以上颜色，粉：15g；液：8ml (10g)等包装规格。

170. 树脂水门汀
1.适用范围：用于全瓷（氧化锆）、复合材料或金属嵌体、冠嵌体、牙冠、牙桥的最终粘接，2-3单位的马里兰乔和3单位的嵌体/冠嵌体桥（磨牙接、玻璃纤维桩的最终粘接，牙周炎患者除外)的粘接，种植体基台上的全瓷、复合材最终粘接、全瓷和复合材料贴面料或金属修复体的最终粘接。
2.规格型号：膏剂或粉液分装，有透明色、牙本质色、遮色3种颜色。

171. 氧化锌丁香酚水门汀
1.适用范围：用于牙科暂时修复和牙本质厚度≧1mm时的窝洞垫底

172. 氧化锌
1.适用范围：用于口腔抑菌

173. 暂时填充材料
1.适用范围：适用于牙科I类、II类洞型的暂时性充填
2.规格型号：38g/瓶。

174. 流动树脂
1.适用范围：用于口腔内窝洞、缺损的修复(不适用于根管内)、人工牙冠的修补、前牙及后牙充填修复
2.其他要求：材料可持续释放抑菌成分，中和酸性环境，具有较好的材料促矿化功能。可提供不同材料强度。
2.规格型号：2g/支等包装规格，提供至少11色：SA0.5，A1，A2，A3，A3.5，A4 
S A 0. 5 O ，A 1 O ，A 2 O(不透明牙本质色) ，INC(切端色)，BW(漂白色)。

175. 光固化复合树脂
1.适用范围：用于大窝洞及龋坏面积的牙体缺损治疗，可恢复牙齿的外形（针对前牙美学修复治疗），改善患者口腔的整体咬合。
2.其他要求：具有类似天然牙的透光特性，长期磨耗也能维持表面光泽，具有适度的韧性，形态不易塌陷。
2.规格型号:4g /支等包装规格，提供14种颜色:A1、A2、A3、A3.5、A4、B1、B2、B3、C2、C3、INC(切端色)、BW(漂白色)、A2O、A3O(不透明牙本质色)

176. 通用粘接系统
1.适用范围：用于光固化复合树脂或复合体充填物充填各类洞型的粘接；与树脂水门汀配合使用粘固间接修复体、粘固贴面；粘接光固化复合树脂核材料或其他核材料；配合通用粘接剂激活剂，用于自固化或双固化的水门汀与核材料或复合树脂类充填材料的粘接；对复合树脂充填物或复合体充填物进行修补；可对复合树脂修复体、烤瓷熔附金属修复体和全瓷修复体进行口内修补，无需添加任何预处理剂；窝沟封闭剂的粘接。
2.规格型号：至少包含5ml/瓶规格

177. 酸蚀剂
1.适用范围：在涂布粘结剂之前酸蚀牙釉质和牙釉质/牙本质。
2.规格型号：至少包含2.5ml/支规格，含注射头。

178. 牙科石膏
1.适用范围：用于患者口腔状况研究及制作各种修复体和间隙保持器或者功能矫治器制作。
2.材料组成：由硫酸钾、磷石膏、熟石膏、柠檬酸钠粉末、颜料、罗谢尔盐(酒石酸钾钠)等材料组成。
3. 规格型号：1000g/袋包装规格。

179. 光固化氢氧化钙间接盖髓剂
1.适用范围：作为间接盖髓剂，为其他充填材料垫底。
2.材料组成：主要组成成分为氨基甲酸酯双甲基丙烯酸酯(UDMA)、钡铝硅酸盐、硫酸钡、二氧化硅、三乙二醇二甲基丙烯酸酯(TEDMA)和氢氧化钙等。
3.规格型号：至少包含2.5g/注射器规格，针头类型41。

180. 光固化盖髓剂
1.适用范围：用于深龋患牙的间接盖髓材料。

181. 正畸托槽
1. 适用范围：用于人体牙列正畸。
2. 其他要求：与符合要求的牙釉质粘合剂使用时，在釉质表面上的固定强度不低30N；表面粗糙度Ra值<0.05um；在正常使用条件下，表面不应出现变色或锈蚀现象；应无细胞毒性，无口腔黏膜刺激，无遗传毒性, 无迟发型超敏反应, 无短期全身毒。
3. 规格型号：直丝弓托槽、方丝弓托槽、Begg托槽，直丝弓和方丝弓托槽分为燕尾式和网底式，Begg托槽分为单方管型和双圆管型。

182. 正畸托槽
1. 适用范围：适用于医生建议正畸治疗的患者。
2. 规格型号：由氧化铝、316不锈钢等材料制成，规格型号齐全满足临床需求。

183. 正畸金属托槽
1. 适用范围：在口腔正畸治疗时用于矫治牙齿畸形。 
2. 结构组成：自锁托槽由托槽主体、滑盖、托槽底板、固定球、内置单簧组成。 其中托槽主体、滑盖、托槽底板和固定球由不锈钢制成，内管单簧由镍钛合金制成。非自锁托槽由托槽主体、托槽底板组成，每个套装中包含上下1~5牙位的托槽，部分牙位需含有牵引钩。
3. 规格型号：规格型号齐全满足临床需求。

184. 正畸金属托槽
1. 适用范围：在口腔正畸治疗时用于矫治牙齿畸形。 
2. 结构组成：自锁托槽由托槽主体、滑盖、托槽底板、固定球、内置单簧组成。 其中托槽主体、滑盖、托槽底板和固定球由不锈钢制成，内管单簧由镍钛合金制成。非自锁托槽由托槽主体、托槽底板组成，每个套装中包含上下1~5牙位的托槽，部分牙位需含有牵引钩。
3. 规格型号：规格型号齐全满足临床需求。

185. 正畸丝
1.适用范围：适用于牙齿的正畸矫正治疗
2.规格型号：至少包含镍钛卵圆型超弹方丝上颔0.018*0.025inch规格

186. 正畸丝
1.适用范围：与正畸托槽等配套，供口腔正畸用
2.规格型号：至少包含0.014（澳丝）（230-121）等规格

187. 结扎丝
1.适用范围：产品作口腔牙齿正畸用
2.规格型号：至少包含0.20 100g等规格

188. 牙用丝
1.适用范围：牙用丝主要供牙颌骨的结扎、活动义齿修复体制作用
2.规格型号：圆丝

189. 牙科正畸弹性体附件
1.适用范围：用于口腔科牙齿正畸
2.规格型号：牵引圈

190. 正畸弹力圈
1.适用范围：用于口腔正畸治疗时结扎、分牙、牵引。
2.规格型号：有橡皮链、分牙圈、结扎圈、弹性线等，规格型号齐全。

191. 正畸带环
1.适用范围：供人体牙列正畸用
2.规格型号：至少包括光带环5001-000-09（9）号

192. 前方牵引装置
1.适用范围：供口腔正畸科对上颌骨作体外辅助矫形牵引用
2.规格型号：可调式

193. 头帽牵引装置
1.适用范围：供人体牙列正畸时借助口外支抗作矫治用
2.规格型号：复合牵引头帽

194. 光固化正畸粘接剂
1. 适用范围：在口腔正畸治疗时用于在牙齿表面上粘结正畸矫治器。
2. 规格型号：粘接剂为白色糊剂，有粘结剂4g/支、处理液6ml/瓶等包装规格。

195. 牙釉质粘合树脂
1.适用范围：用于正畸托槽的粘接。
2.规格型号：光固化型。

196. 舌侧扣
1.适用范围：用于固定于舌侧面矫治牙齿扭转、舌侧倾斜。
2.规格型号：辅助牵引装置。

197. 游离牵引钩
1.适用范围：用于固定于舌侧面矫治牙齿扭转、舌侧倾斜。
2.规格型号：通用型（T型头）。

198. 正畸颊面管
1.适用范围：适用于口腔科临床印取口腔模型。
2.规格型号：网底直丝弓颊面管、单管网底直丝弓颊面管等规格。

199. 正畸弹簧
1.适用范围：正畸弹簧预期用于矫治牙齿畸形，在口腔正畸治疗时与种植体期用途支抗、正畸托槽等正畸材料 配合使用。
2.规格型号：门形辅弓至少包含6mm等规格。

200. 口腔正畸用镍钛器材
1.适用范围：用于口腔治疗
2.规格型号：推簧

201. 口腔正畸用镍钛器材
1.适用范围：用于口腔治疗
2.规格型号：拉簧

202. 弹性体印膜材料
1.适用范围：适用于口腔科临床印取口腔模型
2.规格型号：含初次印膜、二次印膜等

203. 颅颌面接骨板系统
1.适用范围：适用于颅颌面的骨折内固定及缺损修复用
2.规格型号：至少包含 1.6*10mm等规格

204. 硬质合金牙科车针
1.适用范围：用于口腔科治疗室钻削牙用
2.可重复使用

205. 金刚砂车针
1.适用范围：适用于口腔科治疗磨削牙齿，从初期的楔装缺损，到较大的咬合面的牙体预备，准确的制备各类型的修复体，以及用于基台齿的快速切除、金属冠及氧化锆冠的拆除，车针采用高强度的新钢材制作轴柄。
2.可重复使用
3.规格：单支装，套装（6支/盒，8支/盒，10支/盒）

206. 成形片夹
1.适用范围：口腔科补牙时夹紧成形片，固定牙科材料，为牙科修复做准备
2.规格型号：包括6.5cm钳式等，满足临床需求
3.可重复使用

207. 成形片
1.适用范围：用于放置固定器的翼尖
2.规格型号齐全满足临床需求

208. 成形片
1.适用范围：用于放置固定器的翼尖
2.规格型号：套装含成形片夹、成形片、楔子、牙科器械钳子等。

209. 橡皮障夹
1.适用范围：对治疗的牙齿进行“隔离”，使口腔中的唾液不会流入操作区域之中，保护口腔软组织，防止小器械掉入口腔中而意外吞入食管或者气道中，及减少病人和医师间的交互传染。
2.规格型号：标准型和哑光型，须有42种不同的形态，其中磨牙夹12种、前磨牙夹9种、强力夹4种、前牙夹4种、无翼夹3种、儿童专用夹10种。

210. 橡皮障支架
1.适用范围：对治疗的牙齿进行“隔离”，使口腔中的唾液不会流入操作区域之中，保护口腔软组织，防止小器械掉入口腔中而意外吞入食管或者气道中，及减少病人和医师间的交互传染。
2.规格型号：成人橡皮障支架，儿童橡皮障支架

211. 橡皮障布
1.适用范围：对治疗的牙齿进行“隔离”，使口腔中的唾液不会流入操作区域之中，保护口腔软组织，防止小器械掉入口腔中而意外吞入食管或者气道中，及减少病人和医师间的交互传染。
2.规格型号：有6"x6"厚度、5"x5"厚度等规格。

212. 橡皮障系统初始套装
1.适用范围：对治疗的牙齿进行“隔离”，使口腔中的唾液不会流入操作区域之中，保护口腔软组织，防止小器械掉入口腔中而意外吞入食管或者气道中，及减少病人和医师间的交互传染。
2.结构组成：含橡皮障打孔器1把，橡皮障夹钳1把，彩色标记哑光翼状橡皮障夹套装4个（2#、9#、12A#、13A#），6"x6"中等厚度、绿色乳胶橡皮障36张，6"塑料橡皮障支架1个，中号楔线1盒，模板1个。
3.规格型号齐全。

213. 一次性使用吸引管
1.一次性使用吸引管由吸引头和连接管(可选配)组成。
2.经环氧乙烷灭菌。一次性使用。

214. 一次性使用口腔器械盒
1.适用范围：供医疗单位口腔科检查治疗用。
2规格型号：由将牙探针、牙用镊、口镜、医用检查垫、棉球放入托盘，塑封而成。

215. 一次性隔离膜
1.适用范围：用于保护设备、仪器在使用时不会受到污染。
2.规格型号：蓝色无边。

216. 水枪头
1.由塑料外管和塑料或金属内芯组成。
2.规格型号齐全。

217. 消毒刷
1.适用范围：用于对手术或穿刺部位的皮肤、机械创伤及器械的局部涂抹药物或消毒剂。
2.规格型号：由手柄和镶嵌绒毛（尼龙/TPE）的头部组成。

218. 口腔功能训练包
1. 适用范围：用于治疗错颌畸形及改正口腔不良习惯。
2. 产品要求：外观颜色应均匀，表面应无裂纹、无气泡、无斑点，表面光滑，无刺激性气味。
3. 规格型号：规格齐全满足临床使用需要。

219. 定制式矫治器
1.适用范围：用于儿童早期矫治及间隙管理，扩弓排齐，解决牙列拥挤深覆盖等牙齿问题。
2.规格型号：规格齐全满足临床使用需要。

220. 定制式隐形正畸矫治器
1.适用范围：用于儿童牙齿矫治全类型病例。
2.产品要求：表面光滑、无锋棱、毛刺，内表面应无裂纹、鼓泡，无异味。
3.规格型号：规格齐全满足临床使用需要。

221. 无托槽隐形牙颌畸形矫治器  
1.适用范围：用于牙齿矫正。

222. 定制式固定义齿烤瓷牙
1.适用范围：口腔牙冠修复；
2.规格型号：包含合金烤瓷冠，桥，嵌体；规格齐全满足临床使用需要

223. 定制式活动义齿进口隐形义齿小托(排第一颗牙)
1.适用范围：口腔缺失牙位修复；
2.规格型号：包含弹性基托，可摘局部义齿；规格齐全满足临床使用需要

224. 定制式固定义齿氧化锆全瓷/全锆
1.适用范围：用于口腔牙冠修复；
2.规格型号：包含二氧化锆全瓷牙冠，桥，嵌体，桩核；规格齐全满足临床使用需要

225. 定制式活动义齿细丝弹簧矫正器
1.适用范围：治疗乳牙反颌；
2.规格型号：包含树脂基托，全口义齿；规格齐全满足临床使用需要

226. 定制式活动义齿单侧缺隙空间保持器 (医生需附带环)
1.适用范围：治疗乳牙早期缺失，维持间隙；
2.规格型号：包含树脂基托，全口义齿；规格齐全满足临床使用需要

