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	全景摄像机
	具有≥400万像素CMOS传感器。
内置GPU芯片。
内置≥2个麦克风、≥1个扬声器。
支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。
最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。
红外补光距离≥50米。
在2688x1520 @ 25fps下，清晰度≥1500TVL。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。
支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。
支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。
在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。
支持≥IP67防护等级。
支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。
支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。
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	特写摄像机
	视频输出支持≥2560×1440@60fps；
支持≥4倍光学变倍，≥16倍数字变倍；
支持最低照度可达彩色≤0.006Lux，黑白≤0.0003Lux；
支持水平手控速度≥60°/S，云台定位精度为±0.1°；
水平旋转范围为0°~350°，垂直旋转范围为-5°~90°；
支持≥300个预置位，支持≥30条巡航路径，支持≥7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；
信噪比≥58dB，网络延时不大于90ms；
动态范围≥106dB，照度适应范围≥135dB，宽动态能力综合得分≥130；
样机与客户端之间用≥100m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送≥2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数≤1个；
具备较强的网络适应能力，在丢包率为25%的网络环境下，仍可正常显示监视画面；
球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB；
支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持；G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC。 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃；
具备较好的电源适应性，电压在DC12V±25%范围内变化时，设备可正常工作；
支持≥IK10防暴等级；
具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、音频异常检测等分析功能；
支持人数异常检验，可通过IE浏览器在监视画面中设置≥1个检测区域，当检测区域中告警人数达到设置的阈值且满足按照报警模式设置的条件时，可触发报警；
支持剧烈运动检验，可通过IE浏览器在监视画面中设置≥1个检测区域，当检测区域中人员剧烈运动时可触发报警，灵敏度可设；
支持离岗检测，可通过IE浏览器在监视画面中设置≥1个检测区域，当检测区域中人员离岗可触发报警，离岗时间可设；
支持攀高检测，可通过IE浏览器设置最多≥9段的折线段，当人员攀高超过设置的折线段高度时可触发报警；
支持检出两眼瞳距≥20像素点以上的人脸图片，人脸检出率≥99%；
支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪；
当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍；
可通过IE浏览器设置≥4个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间；
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	特写摄像机
	具有≥200万像素 CMOS传感器；
水平视场角≥140°，垂直视场角≥80°；
最低照度彩色≤0.01 lx，黑白≤0.001 lx；
需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，子码流最高704x576@30fps；
支持H.265、H.264视频编码格式；
红外补光≥30米；
需具有黑白名单功能，其中白名单可添加≥10个IP地址；
需支持本地SD卡存储，最大支持≥128G；
≥IP67防尘防水等级；
设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包数≤0.1%；
摄像机能够在-25~60摄氏度，湿度＜93%环境下稳定工作；
需具有≥2个报警输入、≥2个报警输出接口、≥1个RS232接口、≥1个内置MIC；
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2；
设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电8kV；
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	12V温湿度显示屏
	显示范围 温度：-9℃ ～99℃ 湿度：0％ ～99％；
测量精度 ＜±1℃ 湿度＜ ±3%RH；
供电电压 DC12V；
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	谈话主机
	基本规格满足：≥6个SATA接口、≥3个VGA接口、≥4个HDMI接口、≥2个RS-232接口、≥4个RS485接口、≥4个USB接口、≥2个千兆以太网接口、≥8个报警输入、≥4个报警输出接口、具有≥4个RCA音频接口、≥2个3.5mm MIC接口；
最大支持≥8路2560×1440分辨率IPC接入；
设备最大接入带宽≥256Mbps，IPC主码流支持接入3840×2160、3072×2048、2560×1920、2560×1440、1920×1080、1280×720分辨率；
采用H.264或H.265压缩技术，画中画通道分辨率可达4K，单画面通道分辨率可达1920x1080；
支持1大7小、1大5小、1大4小、1大3小、1大2小、1大1小、2分割、4分割等多种画中画模式，画中画大小和位置任意调整，且具备防误操作设置选项；
支持≥2路4K高清HDMI输出。
音频压缩标准采用AAC，音频采样率为48kHz；
片头信息，支持案件编号、案件名称、自定义信息等自动生成片头信息叠加于视频画面；
支持≥4个SATA硬盘接入，每个SATA口容量支持10T以上硬盘，支持raid0、raid1、raid5、raid10；
支持≥2个SATA口接入≥2个光驱；
采用≥7寸触摸屏，可实现实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放；可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识等；支持在液晶屏上控制设备，完成一键刻录，参数配置等操作；
支持单通道双光盘同时刻录、双通道双光盘刻录、单通道双光盘轮流刻录等功能；支持按光盘时间和按审讯码率两种刻录方式，刻录时间可选1至12小时；
支持刻录过程中实时监测显示已刻录进度和光盘剩余时间；
支持光盘不间断刻录，在更换光盘时设备具有缓存机制，支持刻录光盘出错后，界面提示刻录失败，放入新光盘实时追刻，数据不丢失；
具备电源、刻录、回放、打点、切换按钮，支持一键式开始/结束审讯，切换画面，回放，打点；
具备光盘自动封盘功能，停止刻录后3分钟内完成刻录与封盘；
光盘加密功能，支持对光盘进行数字加密，生成唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件。光盘数据可防擦写、拷贝；
支持讯问数据数字水印加密技术和哈希值校验技术，并将哈希值数据以单独文件的形式与音视频数据一并保存，防止原音视频数据被篡改；
音频输入和输出音频可调，支持声音波形显示，具备最大10路音频混音；
支持设置啸叫抑制功能开启与关闭，支持回声消除；
支持断电保护功能，保存断电前一秒硬盘数据；刻录过程断电重新上电，可将数据恢复到光盘；
余量提醒，支持数据存储余量不足提醒，当数据余量不足30min，10min，5min时均可提醒；
异常检测功能，支持审讯刻录异常、硬盘错误、网络断开、IP冲突、录像异常、非法访问的异常报警检测与上传；
支持≥4路智能分析，同一视频支持设置多个智能规则和区域；
支持智能行为分析，包含攀高检测、人数异常、站立起身、离床检测、离岗、睡岗、剧烈运动、如厕超时、声音突变≥9种类型；
智能行为报警联动抓图和录像，图片上可叠加显示报警目标和智能规则。可根据智能类型检索、回放和下载录像；
启用无声通道，可对无声音权限的人员传输屏蔽声音的视频；
视频录像和刻录过程时对重要段落标识打点，并可在设备回放时进行重点标记索引；
谈话记录支持本地查询，并可选择恢复重新刻录到光盘上；具备权限的用户支持对本地案件信息及视频删除；
证据展示功能，支持≥2路本地展示（HDMI或VGA输入）和≥1路远程证据展示；
对视频质量实时检测分析，包含图像模糊、亮度异常、图像偏色。可设置阈值，超过阈值可联动报警弹窗、声音警告；
支持运行状态显示与自动维护功能；
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