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竞争性磋商采购公告

福建省儿童医院已根据政府采购相关法律法规，经相应程序确定采用 竞争性磋商 方式组织 上海儿童医学中心福建医院——国家区域医疗中心建设项目（二期）方案及初步设计 项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动， 现欢迎国内合格的投标人前来参加。
1、项目名称：上海儿童医学中心福建医院——国家区域医疗中心建设项目（二期）方案及初步设计
2、项目编号：ETHQZB202501
3、采购内容及要求：
采购包1：
3.1项目名称：上海儿童医学中心福建医院——国家区域医疗中心建设项目（二期）方案及初步设计；
3.2建设地点：福建省福州市晋安区鼓山镇横屿路966号福建省儿童医院 ；
3.3工程建设规模：本项目建筑改造面积约980㎡，其中GMP实验室900㎡，中心实验平台80㎡ 。
3.4投资总额：估算总投资10000万元，其中:基建部分投资856.555万元，医疗设备投资6941.645万元，信息化2201.8万元。
3.5招标类型：方案及初步设计招标；
3.6招标范围和内容
3.6.1招标范围：包括基建提升专项工程方案设计、初步设计、编制初步设计概算、后续设计配合服务（本次招标不含施工图设计）、医疗设备专项工程、信息化专项工程。
3.6.2招标内容：包括为完成基建提升专项工程设计的建筑方案、初步设计及概算编制等；其中初步设计包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、暖通、消防、智能化、医疗气体等及医疗设备专项初步设计方案编制、信息化专项初步设计方案编制。
3.7建设地点：福建省福州市晋安区鼓山镇横屿路966号福建省儿童医院 
3.8建设内容：
3.9技术要求
（1）投标人编制初步设计方案应遵循国家相关政策法规，按有关标准、规范进行编制。
（2）投标人应对本项目建设的相关现状进行充分调研，并针对项目现状与问题进行需求分析工作。
（3）投标人应在完成现状调研、需求分析的基础上，完成项目的初步设计方案编制。
（4）投标人在初步设计方案的编制中，应遵循“资源共享、互联互通”原则，尽可能利用医院已有资源，避免重复建设，节约投资。
（5）投标人应在本项目可行性研究报告和初步设计方案的基础上，完成整体项目建设概算编制工作。
（6）投标人编写的项目初步设计方案，应能通过主管部门组织的专家评审。
（7）投标人应按照项目建设目标和采购人应用需求，遵循国家项目建设和设计的标准和规范，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和设计手段，对项目的进行科学、规范的监督、管理、控制和协调。对项目的前端点位设计、应用软件开发、设备和系统购置、安装调试、验收和后期运维等方面的工作进行全面设计。
（8）初步设计方案是进行项目建设及验收的重要依据。编制初步设计方案时，应认真进行调查和研究，取得可靠的基本资料。设计应安全可靠，技术先进，密切结合实际，节约投资，注重经济效益。初步设计方案应有分析、论证、明确的结论和意见，文字简明扼要，图表完整清晰。
（9）投标人的项目团队必须遵守国家的政策、法律法规，并严格执行采购人的各项规章制度，服从采购人的管理，认真履行工作职责。
（10）针对本项目，投标人需自行准备和提供过程中必要的办公设备和办公车辆。
（11）配合采购人完成项目相关评审、报批等工作。
3.10采购包预算金额（元）：282900
 采购包最高限价（元）：282900
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额
（元）
	计量
单位
	所属行业
	是否允许进口产品

	1
	上海儿童医学中心福建医院——国家区域医疗中心建设项目（二期）方案及初步设计
	1.00
	282900
	项
	建筑业
	否


4、采购项目需要落实的政府采购政策：
4.1进口产品：不适用于本项目。
4.2节能产品：不适用于本项目。
4.3环境标志产品：不适用于本项目。
4.4绿色建材：不适用于本项目。
4.5促进中小企业发展的相关政策：不适用于本项目。
5、投标人的资格要求：
5.1法定条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
5.2特定条件：
采购包1：
	资格审查
要求概况
	评审点具体描述

	资格承诺函
	采用资格承诺制的投标人，须根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，否则，视为未按照采购文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。

	其他资格要求1
	投标人须具备以下资质：
具备有效的建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业设计乙级及以上资质或工程设计建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质；
通过全国投资项目在线审批监管平台备案的工程咨询单位【电子、信息工程(含通信、广电、信息化)专业】

	其他资格要求2
	投标人拟担任本项目的项目负责人（1人）投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备有效的不低于 一 级注册建筑师执业证书，且为本单位员工须提供有效的相关证书复印件及提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份由单位为其缴纳的社保证明材料复印件。

	其他资格要求3
	投标人及其拟派出担任本设计项目负责人均应具备  1  项类似项目设计业绩。类似工程业绩是指（下同）：自本招标公告发布之日的前三年内（以合同签订日期为准，不含发布招标公告当日）完成设计的单项合同总建筑面积500平方米及以上或工程造价500万元及以上的实验室装修工程。


5.3是否接受联合体形式的响应磋商：
采购包1：接受。
采用联合体招标的，牵头人为本项目工程设计单位

※根据上述资格要求，投标人响应文件中应提交的“资格证明文件”相关规定和资料要求，详见竞争性磋商须知前附表和磋商文件第五章。
6、竞争性磋商文件获取期限：
6.1获取竞争性磋商文件时间：2024年12月27日起至  2025  年 1 月 7 日，每天08:00-12:00，14:00-17:00（公休日、节假日除外）。采购公告与更正公告若不一致，以更正公告为准。
6.2获取竞争性磋商文件地点：福建省儿童医院（地址：福州市晋安区横屿路966号行政科研楼710）。
6.3竞争性磋商文件售价：竞争性磋商文件售价0元人民币，售后不退。投标人响应时名称须与获取竞争性磋商文件时的名称一致，否则响应（报价）将被拒绝。
6.4投标人可直接到福建省儿童医院（地址：福州市晋安区横屿路966号行政科研楼710）获取竞争性磋商文件；若有异地获取竞争性磋商文件者，可联系电话：0591-86112121史女士通过邮件发送获取。采购人不接受未获取竞争性磋商文件的投标人的响应（报价）与质疑。
7、首次响应文件递交截止时间及地点：
递交截止时间：2025年1月7日 15 :00(北京时间），投标人应在此之前将密封的响应文件送达福建省儿童医院（地址：福州市晋安区横屿路966号行政科研楼737），逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接受。采购公告与更正公告若不一致，以更正公告为准。
8、磋商时间及地点：
8.1开启时间：2025年1月7日 15 :00(北京时间）；采购公告与更正公告若不一致，以更正公告为准。
8.2开启地点: 福建省儿童医院（地址：福州市晋安区横屿路966号行政科研楼737会议室）。采购公告与更正公告若不一致，以更正公告为准。
9、竞争性磋商公告期限：
自福建省儿童医院官网https://www.fjsetyy.com发布公告之日起3个工作日。
10、采购人：福建省儿童医院
地址：福建省福州市晋安区横屿路966号
联系人：史女士
联系电话：0591-86112121
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第1节 竞争性磋商须知前附表
一、竞争性磋商须知前附表
竞争性磋商须知前附表是对竞争性磋商须知的补充和细化，二者如有矛盾，以前附表中的要求和规定为准
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	详见《招标公告》

	2 
	1.2
	本招标项目名称、招标编号和标段划分
	招标项目名称：上海儿童医学中心福建医院——国家区域医疗中心建设项目（二期）方案及初步设计
报建编号：/
招标编号：/
标段划分：全部为一个标段
招标人允许投标人提出资格审查申请的标段数量：1
招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量：1
招标人允许中标的标段数量：1

	3 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：中央预算投资
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	4 
	1.4
	建设地点
	详见《招标公告》

	5 
	1.5
	建设规模
	详见《招标公告》

	6 
	1.6
	招标范围和内容
	详见《招标公告》

	7 
	1.7
	计划开工日期和建设周期
	详见《招标公告》

	8 
	1.8
	编制周期
	合同签订后15日历日

	9 
	2.1
	资格审查方式
	采用资格后审方式。

	10 
	3.1
	合格投标人
资格条件
	（1） 具备住房城乡建设行政主管部门核发的有效的工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业设计乙级及以上资质或工程设计建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质；通过全国投资项目在线审批监管平台备案的工程咨询单位【电子、信息工程(含通信、广电、信息化)专业】
（2） 投标人拟派出担任本招标项目的设计负责人应具备有效的国家一级注册建筑师执业证书。
（3） 投标人及其拟派出担任本设计项目负责人均应具备1项类似项目设计业绩。 类似工程业绩是指（下同）：自本招标公告发布之日的前三年内（以合同签订日期为准，不含发布招标公告当日）完成设计的单项合同总建筑面积500平方米及以上或工程造价500万元及以上的实验室装修工程； 
（4） 投标人其他主要设计人员要求，以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件；本招标项目招标人对投标人的资格审查采用资格后审的方式。
（5） 具备有效的法人营业执照；
设计人员要求：
拟担任本项目的其他主要设计人员至少包括：建筑设计专业负责人1人，资格：一级注册建筑师；
结构设计专业负责人1人，资格：一级注册结构工程师；
暖通专业负责人1人，资格：工程师及以上技术职称或具备与设计专业相适应的注册执业资格；
智能化设备专业负责人1人，资格：工程师及以上技术职称或具备与设计专业相适应的注册执业资格；
造价编制负责人1人，职称：具备注册造价工程师执业证书（可以外聘，须附上外聘委托协议书）；
信用要求：/
投标人应当按第7章投标文件格式之“资格审查文件”规定的格式和内容要求提交有关资料。

	11 
	5.1
	踏勘现场和标前会时间地点
	（1）踏勘现场：不组织；
（2）标前会议：不组织。

	12 
	8.1
	招标文件的澄清
	要求澄清的截止时间：2025年1月2日 12时00分（北京时间）之前。
招标人发送澄清的方式：

	13 
	12.3.3
	是否要求提交电子文档、演示盘和模型
	计算机文件：不要求提交
展示图：不要求提交
演示盘：不要求提交
模型：不要求提交

	14 
	13.7
	备选方案
	不允许提交备选方案

	15 
	14.3、14.5
	设计费金额和计算办法
	1、基建提升专项：
招标人公布设计项目的工程设计收费计费额（即招标时的设计费计费基数）为669.31万元，估算的工程设计收费金额为14.15 万元，其工程设计收费基准价、浮动幅度值和计算办法如下：
（1）工程设计收费基准价：20.22万元，浮动幅度值：下浮30%；
（2）基本设计收费：20.22万元，其他设计收费：0元；
（3）工程设计收费基价：13.48万元，专业调整系数：1.0，工程复杂程度调整系数：1.0，附加调整系数：1.5。
设计费计算办法：
采用内插法计算工程设计收费基价为[（38.8-20.9）×（669.31-500）/（1000-500）+20.9]×50%（阶段比例）=13.48万元。
（1）基本设计收费＝工程设计收费基价（13.48万元）×专业调整系数（1.0）×工程复杂程度调整系数（1.0）×附加调整系数（1.5）＝20.22万元 
（2）工程设计收费基准价＝基本设计收费（20.22万元）+其他设计收费（0元）＝20.22万元
（3）工程设计收费＝工程设计收费基准价（20.22万元）× （1-30%）＝14.15万元
2、医疗设备专项：0元
3、信息化专项:招标人公布信息化专项投资估算为 2020万元(即招标时的计费基数)，初步设计编制费用:信息化专项批复概算×1%，浮动幅度值:下浮30%:初步设计编制费用:2020×1%×(1-30%)=14.14 万元
4、本项目方案及初步设计费用合计:14.15万元+14.14万元=28.29 万元
注：1、签约合同时暂以发改部门批复的立项备案表的建安造价与信息化专项投资估算为设计费取费基数，最终以经福建省发改委批复的概算金额作为初步设计费取费基数，设计费最终经福建省发改委批复的概算金额为准.

	16 
	16.1
	投标有效期
	本招标项目的投标有效期为投标截止期后90日历天。

	17 
	17.1
	投标保证金提交方式和金额
	投标保证金金额：0元；

	18 
	18.1
	投标文件份数
	采用线下书面提交：
资格审查文件：一套正本，四套副本。
商务文件：一套正本，四套副本。
技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）：一套正本，四套副本。

	19 
	19.1
	资格审查文件、商务文件、技术文件的总包封要求
	资格审查文件、商务文件、技术文件（设计说明和设计图纸汇编缩印本）按照本须知19.2、19.3和19.4规定的包封、密封和标志后，不需要进行总包封。

	20 
	19.6
	招标人是否提供包封袋
	招标人不提供包封袋。

	21 
	20.1
	投标文件提交地点
	详见《招标公告》

	22 
	21.1
	递交投标文件截止时间
	详见《招标公告》

	23 
	23.1
	开标
	采用资格后审的，招标人将于投标人提交投标文件的截止时间、地点的同一时间、地点进行开标。

	24 
	27.1
	评标办法
	采用 综合评分法 

	25 
	28.2
	公示
	平台名称及网址：福建省儿童医院官网https://www.fjsetyy.com

	26 
	30.1
	合同签订
	中标人在收到中标通知书后 30 天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	27 
	33.3
	未中标方案补偿
	/

	28 
	34.1
	监管部门
	部门名称：福建省儿童医院审计处
地点：福建省儿童医院
电话：0591-86112266

	29 
	35.1
	其他
	1、中标人在本项目投标过程中有违法行为导致中标被依法确认无效的，其投标保证金将不予退还。
2、履约担保金额：为合同总额的10%；
①履约担保：履约担保金额为合同总额的10％，设计人应在合同签订之前向招标人提交履约担保。
②履约担保形式：履约担保以现金或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交。以现金或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建[2013]29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建[2015]29号文的规定。履约担保以现金形式递交的，应由设计人基本账户转出；以银行保函递交的，应由设计人账户所在银行出具,所需费用由设计人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由设计人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开，所需费用由设计人承担。
履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，设计人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，设计单位承担一切后果并处罚如下：
①处罚违约金10万元；
②重新提供履约担保必须以现金方式提交；
③招标人如实上报行政主管部门，列入不良记录。
③履约担保提交时间：收到中标通知书之日起7天内，签订合同协议书之前提交。如果设计人未按规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金，并不向设计人支付包括设计方案补偿费用在内的任何费用，招标人将重新招标确定中标人。
④履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。
⑤履约担保退还：履约担保在取得工程整体竣工验收证书后无息退还给承包人。
3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
4、招标人在授予合同之前有权对中标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
5、若因特殊原因，造成部分工程停建、缓建或规模减小或扩大，工程量根据实际完成量并按照本投标须知前附表中有关设计费计算方法进行计算。中标人应无条件配合，招标人不另外承担违约责任。
6、投标人如发生以下情况之一的，将被取消中标资格：
1）中标人不能按照招标文件规定提交履约担保的；
2）中标人在与业主签订合同时另行加入不合理条件或者更改合同的实质性内容的；
3）中标人在本工程投标过程有违法行为的；
4)法律法规规定的其他情况。
7、投标文件格式中的“签章”均指的是签字或盖章。
8、设计人未经招标人审查的所有项目图纸均不允许出图。
9、若投标人为企业注册地在福建省行政区域外的投标人，中标后应按闽建[2014]12号、闽建设办〔2015〕1号文相关规定完成信息登记备案。
10、中标后，中标人必须与招标人深入沟通，了解招标人对该项目的设计要求。
11、投标人中标后应按有关规定向建设主管部门办理备案手续（如有需要的话）。




专项附件： 评审的标准和方法
一、磋商小组
1.1采购人根据项目的特点依法组建磋商小组。
1.2磋商小组
由采购科室、需求科室和财务科室代表共5人组成，其中由后勤保障部、信息中心、设备处产生的评审专家4人，由财务科室派出的采购人代表1人。
1.3磋商小组负责具体磋商和评审事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：
1.3.1评审应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。
1.3.2评审应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。
1.3.3评审的依据是磋商文件和响应文件，磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
1.3.4磋商小组应按照磋商文件规定推荐成交候选投标人或根据采购人的授权确定成交人。
1.3.5评审应遵守下列评审纪律：
①评审情况不得私自外泄，有关信息由采购人或其委托的代理机构统一对外发布。
②对采购人或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。
③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。
④全体磋商小组成员应按照磋商文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。
⑤评审中应充分发扬民主，推荐成交人候选人或根据采购人授权确定成交人后要服从评审报告。
※对违反评审纪律的评委，将取消其评委资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。
二、磋商程序
2.1磋商程序按照磋商文件第二章第2节“竞争性磋商须知”第14 条“磋商程序以及评审标准和方法”的相关条款规定执行。
2.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由投标人提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上投标人的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家投标人进行竞争性磋商采购情形，则提交最后报价的投标人可以为两家。
2.3只有资格审查和实质性响应审查均合格且按规定提交最后报价的合格投标人才能参加综合评分。
三、综合评分的标准和方法
3.1磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的合格投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。如果磋商项目有多个采购包，则按相应采购包分别进行，具体综合评分的标准和方法如下：
3.3.1磋商小组将对相应采购包提交最后报价的合格投标人从技术、商务及报价部分分别进行评议并评分，并汇总出技术、商务及报价部分的综合得分。各采购包综合得分最高的投标人将被推荐为第一成交候选投标人，综合得分第二高的投标人将被推荐为第二成交候选投标人，综合得分第三高的投标人将被推荐为第三成交候选投标人（属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家投标人进行竞争性磋商采购情形，则不推荐第三成交候选投标人）。如果出现相同的综合得分，则最后报价低的投标人排序在前优先推荐；如果最后报价仍相同，则技术部分得分高的投标人优先排序在前推荐。
3.3.2具体评审标准和方法：
（1） 响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标综合评审总得分从高到低顺序推荐3名以上成交候选人投标人，其中评审总得分最高的投标人为第一成交候选投标人。
（2）每个投标人的评审总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分、F4指企业信用项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重、A4指企业信用项评审因素所占的权重，A1＋A2＋A3+A4=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4=100分（满分时）。
（3）各项评审因素的设置如下：
采购包1：综合评分法
各项评审因素的设置如下：
报价部分评分PF 满分为15.00分
F1指价格项评审因素得分＝（最后报价下浮率/磋商基准价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足采购文件要求且报价下浮率最高的为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
本项目以“下浮率”方式进行报价。下浮率计算过程保留小数点后两位数(如10.00%)。结算计算公式：最终结算金额=经福建省发改委批复的概算金额×（1-报价下浮率）。报价下浮率作为实际价格结算的依据，最终总的结算金额不超过预算金额282900元（合同履行中，采购人若有追加内容的，在不改变合同其他条款的前提下，与成交人协商签订补充合同，补充合同的金额不得超过预算金额的百分之十）。
价格扣除的规则如下：无。
优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下：无。
其他：无
技术部分评分PT 满分为50.00分
一、基建提升专项
	档次
评分内容
	总分值
	优秀
	良好
	合格

	一、平面规划
	10分
	10
	9
	8

	1、设计指导思想、设计概念、设计策略等合理性与前瞻性，全面性：2.5-3分
2、功能分区及平面布局的合理性与细致性：2.5-3分
3、人流组织、物流、洁污及交通流线合理性：1.5-2分
4、满足消防规范要求的情况：1.5-2分

	二、室内设计
	10分
	10
	9
	8

	1、整体空间的主要风格意向（尺度，形态，光线，颜色，材料以及人在空间里的活动）：2-3分
2、材料选择的合理性及科学性：3-4分
3、绿色节能措施的合理性及科学性：2.5-3分

	三、机电安装及结构设计
	5分
	5
	4
	3

	1、结构设计的先进性及经济合理性：1.5-2分
2、工程投资估算技术经济指标的合理性：0.5-1分
3、水、暖、电、智能化等各专业说明详尽、针对性强，体现新技术的应用：2-3分


2、 信息化专项
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	技术符合性
	11
	根据各投标人对招标文件《第三章招标内容及要求》各项技术要求的逐项应答情况并结合相关佐证材料（若有）由评委进行评议并评分，完全满足招标文件要求的得11分，正偏离不加分，每负偏离一项扣1分，技术参数不满足招标文件要求的将导致投标无效。

	咨询进度、组织等计划方案
	2
	根据各投标人提供的咨询进度、组织等计划，工期进度计划合理情况进行评分。对各阶段预期的交付成果、序时进度能准确把握，对工期进度有具体的分析和承诺的得2分，对各阶段预期的交付成果、序时进度能粗略把握，对工期进度有的分析但无具体承诺的得1.8分，设计方案阐述简短或无实质内容或方案可操作性不强的得1.7分，方案不合理或未提供方案的本项得0分。

	咨询设计方案
	2
	根据各投标人对本项目的具体特点的理解情况进行评分。投标人对本项目有深刻认识，制定的咨询设计方案的框架合理详实的得2分，设计框架部分内容可操作性较强的得1.8分，设计框架阐述简短或无实质内容或方案可操作性不强的得1.7分，方案不合理或未提供方案的本项得0分。

	需求理解
	2
	根据投标人对本项目的了解，阐述对信息系统等的需求理解程度进行评分。投标人对采购需求有深刻认识，对项目的重点、难点做详细分析并制定合理的解决方案的得2分；对需求理解一般且制定的解决方案较为合理的得1.8分，对需求理解阐述简短或无实质内容或方案可操作性不强的得1.7分，需求理解错误或未提供方案的本项得0分。

	业务系统的规范性
	2
	根据投标人业务系统设计、技术规范及要求的符合性、一致性情况进行评分。投标人的建设方案设计在体系结构、功能模块、遵循标准设计等方面描述详实且可操作性强的得2分，部分内容可操作性较强的得1.8分，阐述简短或无实质内容或方案可操作性不强的得1.7分，方案不合理或未提供方案的本项得0分。

	项目服务保障措施
	2
	根据投标人针对本项目提供的项目服务保障措施情况进行评分，方案表述完整，清晰明确的得2分，方案表述一般得1.8分,方案无实质内容或可操作性不强的得1.7分，未提供说明情况的本项得0分。

	在服务支撑方面，具有自主研发的基于移动互联网的项目管理平台工具软件
	3
	具有自主研发的基于互联网的项目管理平台工具软件。平台应具有多项目管理功能，（1）支持基于微信沟通消息功能（2）支持便利的工作台；（3）支持项目人员信息集成管理功能；（4）支持项目合同管理功能；（5）支持连接微信企业号的通讯录功能；（6）支持项目进度管理，以上每项功能得0.5分。需提供与功能对应的截图与文字说明，不提供不得分，最高得3分。

	
	1
	提供该项目协同平台的计算机软件著作权登记证书，得1分.





商务部分评分PB 满分为25分
	评分项目
	评审内容
	分值（分）
	评分标准

	企业
（10分）
	技术实力
	1
	具有建筑工程设计甲级资质等级得1分，未提供的不得分。

	
	以往业绩
	3
	投标人近五年（指2018年1月1日至开标截止之日止，下同。）内每承担过一项类似工程业绩的得1分，满分3分。

	
	获奖情况
	3
	投标人近五年（医疗类建筑）获得过1项由省级（或以上）建设行政主管部门或勘察设计协会颁发的建筑设计奖项的得1分，获得过2项的得2分，获得过3项及以上的得3分；

	
	
	1
	信息化咨询设计成果获得省部级及以上（含直辖市）政府部门颁发的科学技术奖证书得1分，其余不得分。需提供咨询服务合同和获奖证书复印件。

	
	
	2
	信息化咨询设计成果获得省级工程咨询成果奖,每个得0.5分，满分2分。提供有效的获奖证书复印件。

	
项目组
（11分）
	项目负责人
	2
	在第二章合格投标人资格条件中第3.1项第（3）条的基础上投标人拟派出担任设计项目负责人近五年每增加一项类似工程项目业绩的得1分，最多得2分。

	
	其他主要设计人员
	2
	1.配备的结构专业负责人具备国家一级注册结构师或高级工程师及以上职称的得0.5分；
2.配备的暖通专业负责人具备高级工程师及以上职称的得0.5分；
3.配备的建筑专业负责人同时高级工程师及以上职称的，得1分。

	
	信息化咨询总监
	3
	咨询总监（具有发改委颁发或监制的注册咨询工程师资格证书且工作年限不低于10年（以本科毕业证为准），方可计算以下得分，否则直接得0分）：
具有系统规划与管理师证书，具有软件性能测试高级工程师证书，具有注册数据安全治理专业人员证书，具有信息安全保障人员认证（安全软件方向）证书、具有信息技术审计师证书、具有软件工程造价师证书的得3分，每缺少一项扣0.5分，扣完为止。
须提供有效证书复印件及由投标人为其缴纳的至投标截止时间（不含投标截止当月）前6个月内任意一个月社保证明材料，否则不得分。

	
	信息化项目负责人
	3
	信息化项目负责人（具有发改委颁发或监制的注册咨询工程师资格证书且工作年限不低于10年（以本科毕业证为准），方可计算以下得分，否则直接得0分）：
具有大数据专业高级或以上职称证书、具有一级建造师（通信与广电工程专业）证书、具有互联网技术资格证书、具有信息系统项目管理师证书、具有注册信息安全工程师证书、具有网络工程师证书的得3分，每缺少一项扣0.5分，扣完为止。
须提供有效证书复印件及由投标人为其缴纳的至投标截止时间（不含投标截止当月）前6个月内任意一个月社保证明材料，否则不得分。

	
	信息化项目组团队
	1
	项目组团队成员工作年限不低于7年（以本科毕业证为准）：
1、同时具有软件性能测试高级工程师证书和注册信息安全工程师（CISE）证书得0.5分，本项最高得0.5分；
2、同时具有信息安全保障人员认证（安全软件方向）证书和注册信息安全管理人员（CISO）证书得0.5分，本项最高得0.5分；
须提供有效证书复印件及由投标人为其缴纳的至投标截止时间（不含投标截止当月）前6个月内任意一个月社保证明材料，否则不得分。

	服务
保证
（3分）
	保证设计质量、进度
	1
	根据投标人所提出的保证设计质量、设计进度计划的措施的科学性、可行性及满足招标文件要求的程度分别进行评分。内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况不符的计划方案的均不得分。

	
	服务方案
	1
	根据投标人提出的设计人在工程施工过程中配合工程实施所派出驻工地设计工程师的人员（职称、专业、数量）、服务内容、响应时间等分别进行评分。内容与要点相符、且针对性措施完整详细、具有操作性的得1分；方案仅笼统描述，具体措施不够完整详细的得0.8分。未提供或提供的内容存在明显不足或与本项目情况不符的计划方案的均不得分。

	
	服务响应
	1
	为保障本项目服务的便捷性，投标人做出响应承诺，承诺能在3小时内响应服务的得1分。未承诺或承诺不符的不得分。

	信息咨询业绩案例（1分）
	信息化项目业绩
	1
	投标人提供2019年以来（以合同签订日期为准）完成的类似咨询案例，提供相关网站中标（成交）公告的下载网页及其网 址）、中标（成交）通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩已经验收合格的相关证明文件复印件（验收报告或业主证明或专家验收评审意见）。未提供上述完整资料或者缺少其中任何一项资料者不计分。每个合格案例0.5分，满分1分。




企业信用分评分标准：满分10分
	评分项目
	分值（分）
	评分标准

	企业信用
（10分）
	10
	独立投标人（或联合体牵头人）在“福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统”中季度信用排在前 30 名（含30名）的10分，排在 30~50 名 （含 50 名）的得7分，排在50名之后的得5分。
注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的工程设计单位信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。
②福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）每季度公布设计单位的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。
③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以55分确定。
上述企业信用评价均适用：①企业信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。
②如由于投标人名称变更，造成福建省住房和城乡建设厅信用评价系统公布的与变更后的单位名称不一致的，投标人应当在资格商务文件中附上名称变更证明材料原件扫描件。未按上述规定提交的，按零分计取。
③承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照企业信用分较低的单位确定信用分。


（4）成交候选投标人排列规则顺序和并列相同时的处理约定如下：
a.成交候选投标人按照综合评审总得分（FA）由高到低顺序排列推荐。
b.综合评审总得分（FA）相同的，按照经评审最后磋商报价（即经政府采购优惠政策进行价格扣除后的最后报价）由低到高顺序推荐。
c.综合评审总得分（FA）且经评审最后磋商报价（即经政府采购优惠政策进行价格扣除后的最后报价）仍然相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
d.经前述顺序处理仍然并列相同的，则通过随机抽取方式确定优先顺序推荐。

四、评审报告
4.1磋商小组完成评审后，应当编写评审报告并提交给采购人。
4.2评审报告应当包括以下主要内容：
（一）邀请投标人参加采购活动的具体方式和相关情况；
（二）响应文件开启日期和地点；
（三）获取磋商文件的投标人名单和磋商小组成员名单；
（四）评审情况记录和说明，包括对投标人的资格审查情况、投标人响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；
（五）提出的成交候选投标人的排序名单及理由。
4.3评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选投标人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
五、其他规定
5.1其他规定
5.1.1评审应全程保密且不得透露给任一投标人或与评审工作无关的人员。
5.1.2评审将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。
5.1.3若投标人有任何试图干扰具体评审事务，影响磋商小组独立履行职责的行为，其响应无效且不予退还磋商保证金或通过保函进行索赔。情节严重的，列入不良行为记录。
5.1.4根据采购项目的特点和需要，需要加以详细说明的其他磋商程序规定、要求等内容：无。
第2节 竞争性磋商须知
一、总则
1.适用范围：
1.1适用于磋商文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。
2.定义及要求：
2.1“采购标的”指磋商文件载明的需要采购的货物、服务、工程。
2.2“采购人”指福建省儿童医院，具体见磋商文件第一章；
2.3“潜在投标人”按照磋商文件第一章规定进行获取文件，且有意向参加本项目响应磋商的投标人。
2.4“投标人”指按照磋商文件第一章规定进行获取文件，且已经提交响应文件的法人或其他组织或自然人。只有适合自然人参与和承接的政府采购项目，投标人才可以是自然人。
2.5“单位负责人”指单位法定代表人（投标人为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（投标人为其他组织的）。
2.6“投标人代表”指投标人（为法人或其他组织的）的单位负责人或由其授权的委托代理人，即单位负责人授权书中载明的接受授权方。投标人为自然人的，由本人签字并附身份证明。
3.合格的投标人：
3.1一般规定
3.1.1投标人除了应遵守政府采购法及实施条例、政府采购非招标采购方式管理办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定外，还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。
投标人对提供福建省政府采购投标人资格承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓所提供资格承诺函内容不实的，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。
3.1.2为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。
3.1.3列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参加政府采购活动。
投标人有责任检查自身情况，在响应文件中对是否违反以上一般规定做出如实声明，否则其响应文件将被否决。
3.2特别规定
3.2.1投标人的资格要求：详见竞争性磋商须知前附表第1项。
3.2.2是否接受联合体形式的响应磋商：详见竞争性磋商须知前附表第2项。若接受联合体形式且投标人为联合体，则联合体各方除了应遵守本章第3.1条规定外，还应遵守下列规定：
（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合磋商文件规定。
（2）联合体各方不得再单独参加或与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的响应磋商。
（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的投标人承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
（5）联合体一方放弃成交的，视为联合体整体放弃成交，联合体各方承担连带责任。
（6）如本项目不接受联合体报价而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体报价但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，其报价无效。
3.2.3若接受联合体形式，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加政府采购活动。若不接受联合体形式，则单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4.参与竞争性磋商费用：
4.1除法律法规或采购文件另有规定之外，投标人应自行承担其准备与参加竞争性磋商所涉及的一切费用。
二、竞争性磋商文件
5.竞争性磋商文件的组成：
5.1竞争性磋商文件由下述部分组成：
第一章 采购公告（或采购邀请书）
第二章 竞争性磋商须知
第三章 采购内容及要求
第四章 合同主要条款及格式
第五章 首次响应文件格式
5.2除上述内容以外，采购人、采购代理机构或者磋商小组在采购过程期间对磋商文件所作的澄清、修改或补充，均构成磋商文件的组成部分，对采购人和投标人具有约束力。
6.竞争性磋商文件的澄清、补充、修改及现场考察等：
6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清、补充或者修改，澄清、补充或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清、补充或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组将在提交首次响应文件截止时间5个日历日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在投标人，不足5个日历日的，采购人、采购代理机构或磋商小组将顺延提交首次响应文件的截止时间。
6.2提交首次响应文件截止时间前，若采购人发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于竞争性磋商文件的澄清、补充或修改等）作为磋商文件组成部分，对采购人和投标人具有约束力。更正公告作为采购人、采购代理机构或磋商小组通知所有潜在投标人的书面形式，潜在投标人务必随时关注磋商文件中载明的指定媒体，以免遗漏。
6.3采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或召开磋商前答疑会，是否组织现场考察或召开磋商前答疑会详见竞争性磋商须知前附表第3项。
三、响应文件编制
7.应标要求
7.1投标人可按照采购包号，对竞争性磋商文件中载明的全部或部分采购包进行响应。对于能够详细列明采购标的技术、服务要求的采购项目，投标人响应时，对同一个采购包内所有的采购内容和要求必须进行完整响应，否则其相应采购包的响应文件将被否决。
7.2投标人代表在同一个合同项下只能接受一个投标人的委托参加响应磋商，否则其响应文件将被否决。
7.3投标人应仔细阅读磋商文件的所有内容和要求，按磋商文件的规定提供响应文件，并对其所提供的全部资料、承诺和声明的真实性、合法性和准确性负责。
7.4除非竞争性磋商须知前附表另有规定外，投标人提供的响应文件应使用中文文本，若有不同文字文本，以中文文本为准。
7.5响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。
7.6除非竞争性磋商须知前附表另有规定外，投标人承诺的报价应以人民币进行报价，合同实施结算时亦以人民币支付；所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
8.首次响应文件的组成：
8.1首次响应文件包括但不限于下列部分：
（1）响应函
（2）报价一览表
（3）资格证明文件
（4）磋商保证金凭证
（5）技术和商务偏离表
（6）相关技术、商务、服务响应承诺及资料
（7）投标人提交的其他资料
（8）要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）
9.响应文件有效期：
9.1响应文件有效期见竞争性磋商须知前附表第4项，响应文件承诺的有效期不得少于磋商文件载明的有效期，否则其响应文件将被否决。
9.2特殊情况下采购人可于响应文件有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝延长有效期，且其磋商保证金可以退还，但其投标人资格将被取消。同意延长有效期的投标人，不需要也不允许修改其响应文件及磋商承诺，但将要求其相应延长磋商保证金有效期，有关退还和不予退还磋商保证金的规定在有效期延长期内继续有效。
10.磋商保证金：
10.1投标人应按竞争性磋商文件规定的金额、形式等要求提交磋商保证金。磋商文件若接受联合体形式且投标人为联合体的，则可以由联合体中的牵头方提交磋商保证金，其提交的磋商保证金对联合体各方均具有约束力。
10.1.1投标人以汇款形式缴纳磋商保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向磋商文件载明的磋商保证金账户提交磋商保证金。磋商保证金应于首次响应文件递交截止时间前到达磋商文件载明的磋商保证金账户，否则视为磋商保证金未提交。
10.1.2投标人以保函形式提交磋商保证金的，保函的有效期应等于或长于响应文件承诺的有效期，否则其响应文件将被否决。
10.1.3其他形式：无。
10.2磋商保证金为响应文件的重要组成部分之一。磋商保证金用于保护本次磋商活动免受投标人的违约或失信行为而引起的风险。未按规定提交磋商保证金的，其响应文件将被否决。
10.3磋商保证金退还：
10.3.1采购人或者采购代理机构将在采购活动结束后及时退还投标人的保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外（比如：采购人委托代理机构组织磋商采购，成交的投标人未向采购代理机构出具已签订合同证明材料，造成磋商保证金退还时间延误的结果，由成交的投标人自行承担和谅解等）。未成交人的保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交人的保证金将在采购合同签订后5个工作日内退还。关于磋商保证金退还的其它要求见竞争性磋商须知前附表第5项。
10.3.2质疑或投诉涉及的投标人，若其磋商保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后，且没有发生法律法规或者磋商文件规定的不予退还磋商保证金情形，则由采购人或采购代理机构给予及时退还。
10.4如果投标人发生以下任何一种情况时，其磋商保证金将被不予退还或通过保函进行索赔：
(1)投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
(2)投标人在响应文件中提供虚假材料的；
(3)除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；
(4)投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
(5)投标人在提交最后报价后要求退出磋商的；
(6)投标人假借以他人名义参加磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；
(7)国家法律法规以及磋商文件中规定的其他磋商保证金不予退还的情形。
上述不予退还磋商保证金的情况不能抵偿给采购人或采购代理机构造成损失的，投标人还要承担赔偿责任。
11.响应文件基本编制要求：
11.1投标人须编制由本须知规定组成的响应文件正副本份数详见竞争性磋商须知前附表第6项。响应文件正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，副本可以用正本的完整复印件。响应文件封面上应标明“正本”、“副本”字样。正本与副本内容如有不一致，则以正本为准。
11.2响应文件应由投标人代表签字并加盖公章。投标人代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则其响应文件中还必须提供“单位负责人授权书”。
11.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人单位公章或由投标人代表签字确认。
11.4投标人应提交证明其拟提供货物、服务或工程符合磋商文件要求的技术和商务响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并对拟提供的货物、服务或工程的主要内容进行详细描述。
12.纸质响应文件的密封、标识、签署和提交
12.1投标人应当将响应文件密封包装提交，并在外封套上标识项目名称、项目编号、投标人单位名称以及“于      之前（指首次响应文件递交截止日期及时间）不准启封响应文件”的字样；采用邮寄方式提交响应文件的，其外包装上也必须按前文要求做好标识内容和字样，且投标人还应当主动向采购人或采购代理机构确认邮件收递情况。由于投标人未按照要求对其提交的响应文件进行密封、标识、邮寄确认等，由此可能产生的后果（包括拒收、误放、遗漏或提前拆封等情形），将由投标人自行承担相应结果，采购人或采购代理机构不承担责任。
12.2投标人应当在磋商文件规定的提交响应文件截止时间前，将首次响应文件密封送达磋商文件规定的指定地点。在截止时间后送达的首次响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组将不予接收。
12.3投标人在首次响应文件递交截止时间前，可以对其所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构或磋商小组。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。投标人在提交响应文件截止时间前提交的补充、修改或者撤回申请要求，应当以原件书面形式并由投标人代表签署（投标人代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖投标人单位公章方可生效，否则采购人、采购代理机构或磋商小组将视为无效补充、修改或者撤回。采购人、采购代理机构或磋商小组不接受投标人口头、电话、传真或电子邮件形式提交的补充、修改或者撤回。
12.4投标人在磋商过程中根据磋商小组要求，提交的有关澄清、说明、补充、更正响应文件以及最后报价响应文件等资料，均应由投标人代表签署（投标人代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖投标人单位公章。
12.5除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家投标人进行竞争性磋商采购情形外，首次响应文件递交截止时间后，提交响应文件的投标人不足三家的，本次竞争性磋商活动终止，除采购任务取消情形外，采购人将依法重新组织采购或者采取其他方式采购。
四、竞争性磋商
13.评审和磋商基本准则
13.1对所有投标人的评审和磋商，都采用相同的程序和标准。
13.2磋商及评审过程将严格按照磋商文件的要求和条件进行，磋商小组将根据投标人的响应文件，按磋商文件规定的磋商程序及评审的标准和方法进行评审、磋商，并推荐成交候选人。
14.磋商程序以及评审标准和方法
14.1采购人将根据项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组将根据磋商文件规定的程序、评审标准和方法等内容对投标人进行评审、磋商。
14.2 在进入磋商阶段之前，磋商小组将对投标人提交的首次响应文件中资格证明文件以及其他响应文件是否对磋商文件的要求作出实质性响应进行审查。如果投标人资格审查和实质性响应审查不合格，则其响应文件将被磋商小组否决，按无效处理，不进入磋商阶段，磋商小组将告知有关投标人。
14.2.1投标人有下列情况之一者，其提交的响应文件将被视为未实质性响应磋商文件要求，磋商小组将否决其响应文件，按无效处理：
采购包1：
	序号
	符合审查要求概况
	评审点具体描述

	1
	情形1
	响应文件中提供的资格证明文件不全的；

	2
	情形2
	响应文件未按磋商文件规定由投标人代表签字，或未按磋商文件规定加盖投标人单位公章的；或投标人代表未获得有效授权的；

	3
	情形3
	投标人未按磋商文件规定提交磋商保证金的；

	4
	情形4
	响应文件有效期不满足磋商文件要求的；

	5
	情形5
	响应内容与磋商采购内容及要求有重大偏离或保留的，限制了采购人的权利或者减少成交人合同项下的义务；（由于磋商项目本身特点，不能详细列明采购标的的技术、服务要求的除外）；

	6
	情形6
	响应文件中附有采购人无法接受的条件的；

	7
	情形7
	不符合磋商文件中规定的其它实质性条款（比如：报价超过了磋商文件规定的最高限价）。


14.2.2其他情形
采购包1：
技术符合性
	情形
	明细

	其他情形
	①磋商文件第三章“二、技术要求”中以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，有负偏离或不满足的，其响应文件无效。


商务符合性
	情形
	明细

	其他情形
	磋商文件第三章“三、商务条件”均为不允许负偏离的实质性要求，负偏离或不满足的，其响应文件无效。


价格符合性：
	情形
	明细

	其他情形
	磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内（30分钟内）提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，按无效处理。


磋商小组决定投标人的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。
14.3磋商小组在对投标人进行响应文件资格审查、实质响应性审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。
14.4只有资格审查和实质性响应审查合格的投标人才能进入磋商阶段。磋商小组所有成员将集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的合格投标人平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。磋商过程中对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。根据采购项目的特点和需要，在磋商过程中可能发生实质性变动的内容详见竞争性磋商须知前附表第7项。
14.5合格投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交补充响应文件（首次响应文件中已经提交过的如资格证明文件等资料，不用重新提供），并由投标人代表签字或加盖投标人单位公章。投标人代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
14.6磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的合格投标人在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家投标人进行竞争性磋商采购情形，则提交最后报价的投标人可以为2家。
14.7磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由投标人提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上投标人的设计方案或者解决方案，具体推荐数量和投票细则等内容按照“竞争性磋商须知前附表”中专项附件：“评审的标准和方法”的相关条款规定执行，并要求其在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家投标人进行竞争性磋商采购情形，则提交最后报价的投标人可以为2家。
14.8最后报价是投标人响应文件的有效组成部分。如果投标人的最后报价明显低于其他最后报价，使得其最后报价有可能影响商品或服务质量或者不能诚信履约的，投标人应当按照磋商小组要求，在规定时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能合理说明其报价合理性的，磋商小组可以做无效响应文件和无效报价处理。
14.9磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分，具体评审的标准和方法详见竞争性磋商须知前附表第8项。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选投标人，并编写评审报告。属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家投标人进行竞争性磋商采购情形，则可以按照评审得分由高到低顺序推荐2名成交候选投标人。如果成交候选投标人出现并列相同的评审得分，则相应处理方式按照“竞争性磋商须知前附表”中专项附件：“评审的标准和方法”的相关条款规定执行。
14.10投标人提交的响应文件和资料将给予保密，但不退回（有关证件或证照的原件除外）。
五、合同授予
15.授予合同的准则：
15.1除不可抗力等因素外，合同将授予响应文件符合竞争性磋商文件要求，能够圆满地履行合同，且被磋商小组推荐为第一成交候选人的投标人。
15.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
15.3为维护国家利益和社会公共利益，最低报价不是被授予合同的绝对保证。
16.确定成交投标人：
16.1采购人委托代理机构组织竞争性磋商采购活动的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
16.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照综合评分得分排序由高到低的原则确定成交人，也可以书面授权磋商小组直接确定成交人。采购人逾期未确定成交人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的投标人为成交人。
17.成交通知:
17.1采购人或者采购代理机构在成交人确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交人发出成交通知书。采用书面推荐投标人参加采购活动的，还将公告采购人和评审专家的推荐意见。
17.2成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。除不可抗力因素或政策原因外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人拒绝签订政府采购合同的，均应当承担相应的法律责任。未成交人对成交结果公告如果有异议的，应当自成交结果公告刊登之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，有关质疑、投诉的相关规定和要求，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、有关财政部规章等法律文件规定执行。
18.签订合同：
18.1采购人与成交人应当（详见须知前附表中的18.1）按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。根据项目的特点和需要，采购人如果对签订合同的时间期限、地点有特别要求的，可以在成交通知书中进一步明确，成交人应当按照成交通知书的规定和要求，及时与采购人签订合同。
18.2竞争性磋商文件、成交人的响应文件及其有关澄清承诺文件等，均为签订政府采购合同的依据和组成部分。
18.3采购人不得向成交人提出超出竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交人订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
六、询问、质疑与投诉
19.询问
19.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。
20.质疑
20.1质疑应在政府采购法及实施条例规定的时效内提出，并符合下列条件：
20.1.1对磋商文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。
20.1.2质疑人应提交质疑函原件。
20.1.3质疑函应包括下列主要内容：
①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码、联系人及联系电话等；适合自然人参加磋商的政府采购项目且质疑人为自然人的，质疑人提供本人的身份证复印件。质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照或者组织机构登记证件复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。
②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；
③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；
④质疑人自身权益受到损害的事实依据和证明材料，至少包括：
a1所质疑的具体事项事实存在的证明材料；
a2所质疑的具体事项事实导致质疑人自身权益受到损害的证明材料，如：采购文件、采购过程或成交结果违法违规，损害自已合法权益等证明材料；
备注：若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于应当保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
⑤针对质疑事项提出的明确请求和法律依据，
前述明确请求指质疑人提出质疑的目的、希望采购人或采购代理机构对其质疑作出的处理结果，如：暂停采购活动、修改磋商文件、停止或纠正违法违规行为、成交结果无效、废标、重新采购等，质疑人提出质疑请求还应当对相应的法律依据进行说明。
⑥提出质疑的日期以及质疑人代表联系方式，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
20.2对不符合前文第20.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照下列规定进行处理：
20.2.1超过质疑时效提交的或者质疑人不是参与所质疑项目采购活动的投标人，书面告知质疑人其质疑不成立的原因和理由。
20.2.2质疑函内容不符合规定的，告知质疑人修改、补充后在政府采购法及实施条例规定的时效内重新提交质疑函原件。质疑人拒不修改或补充的，则采购人或采购代理机构应当在质疑答复期内书面告知对方质疑不成立的原因和理由。
20.2.3质疑人修改、补充质疑函超过质疑时效提交的按20.2.1款处理。投标人提交质疑函时，要认真阅读本章第20条关于质疑的相关规定，以免内容或资料不齐，需要修改补充而延误时间。
20.3对符合前文第20.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。
21.投诉
21.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内向磋商文件中载明的监督管理部门投诉。
21.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
七、有关信息公告和监督部门
22.政府采购信息公告媒体
22.1本项目的有关信息，包括但不限于采购公告、更正公告（若有）、磋商文件、磋商文件的澄清或修改（若有）、成交公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在磋商文件载明的指定媒体发布。潜在投标人或投标人务必随时关注，以免遗漏。
22.2信息公告指定媒体：详见竞争性磋商须知前附表第10项。
23.监督管理部门
23.1磋商采购活动的监督管理部门详见竞争性磋商须知前附表第11项。
八、政府采购政策
24、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列管理办法或措施：
24.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：
（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。
（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。
（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。
（4）磋商文件列明不允许或未列明允许进口产品参加报价的，均视为拒绝进口产品参加报价。
24.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
24.3符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：
（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：
①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；；
②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（2）在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3）投标人应当按照磋商文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。
在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。
（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：
①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
②监狱企业视同小型、微型企业。
（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
24.4投标人按采购文件约定进行工程设计、施工，并采购或使用符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》要求的绿色建材。
24.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。
九、根据采购项目特点或政策需要补充的其他内容
25.履约保证金
25.1采购人可以根据项目特点和需要，确定是否要求成交人在合同签订前，按照磋商文件规定的时间、形式、金额提交履约保证金，履约保证金的数额不超过中标合同金额的10%。
25.2磋商文件要求在合同签订前提交履约保证金，如果成交人无故拖延或者拒不提交履约保证金的，则视为成交人拒绝与采购人签订合同，该成交人将承担违法行为的法律责任。
26.其他新增内容：
26.1根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容详见竞争性磋商须知前附表第12项。
26.2本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见采购文件具体规定。采购人、成交人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。
 


[bookmark: _Toc30941]第三章 采购内容及要求
一、项目概况
1. [bookmark: _GoBack]工程名称：上海儿童医学中心福建医院——国家区域医疗中心建设项目（二期）方案及初步设计。
2. 工程地点：福建省福州市晋安区鼓山镇横屿路966号福建省儿童医院。
3. 包括为完成基建提升专项工程设计的建筑方案、初步设计及概算编制等；其中初步设计包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、暖通、消防、智能化、医疗气体等及医疗设备专项初步设计方案编制、信息化专项初步设计方案编制。
二、基建提升专项工程各专业设计方案
[bookmark: _Toc98605179]1.建筑
1.1设计依据
(1) 《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）；
(2) 《儿童医院建设标准》（建标174-2016）；
(3) 《综合医院建设标准》（建标110-2021）；
(4) 《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；
(5) 《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；
(6) 《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）；
(7) 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）；
(8) 《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-2017
(9) 其余现行的国家和地方规范、规程及规定。
1.2工程概况
建设转化中心。选址位于福建省儿童医院；行政科研楼五层（左侧），其中GMP重点实验区（儿童肠道微生态菌群平台、儿童遗传病诱导多能干细胞平台、肿瘤类器官资源研发平台）涉及提升的建筑面积为900㎡。行政科研楼四层（左侧）中心实验室平台80㎡。
1.3设计范围
本工程设计范围内移动家具、生物安全柜、通风柜、实验设备等不在本次设计内。范围内的拆旧、地面找平、轻质隔墙、墙面、地面、吊顶、门窗，固定家具、实验台面、传递窗在本次设计范围内。
1.4技术经济指标
本次改造范围约980㎡。
包含：行政办公楼四层中心实验室平台，面积约80㎡。行政办公楼五层GMP重点实验区，面积约900㎡；包含儿童肠道微生态菌群平台（B级），功能房间有外包装暂存间、冷冻保存间、胶囊定型间、冻干间、前液制作间、肠菌库、清洗灭菌间、试剂间、胶囊制作间、内包间、物料暂存间、器具间、脱包间、污物暂存间、一更、二更、换鞋、洗衣整衣等；肿瘤类器官资源研发平台（B级），功能房间有换鞋、一更、二更、缓冲、洗衣整衣、洁具间、物料传递间、物料暂存间、功能间一~四、成品缓冲、暂存间等；儿童遗传病诱导多能干细胞平台（B级），功能房间有换鞋、一更、二更、缓冲、洗衣整衣、洁具间、器具清洗、器具存放、物料传递间、物料暂存间、功能间一~五、培养间、成品缓冲、暂存间等；干细胞区库房、气瓶间、成品库、原料库、外包装暂存间等辅房。
1.5一般性说明
(1) 本工程设计图纸所注标高以米为单位，其余均以毫米为单位。
(2) 凡装修工程材料选用及做法均符合设计要求。
(3) 凡图纸及本说明未详及处，均严格按国家有关现行标准、规范、规程处理。
(4) 本工程所选用的建筑材料和装修材料必须满足《民用建筑工程室内环境污染控制规定》GB50325的规定。
(5) 本工程执行现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017中对装修材料的燃烧性能等级要求的相关规定。
1.6装修装饰说明
1.6.1、墙面工程
1.墙体采用50mm玻镁岩棉彩钢板（手工板）墙体；
2.除湿区外其他区域墙面采用抗菌无机涂料。 
3.所有湿区墙面采用蒸压加气混凝土砌块隔墙，先1.5mm厚JS防水后采用600X300瓷片铺贴，接缝处采用填缝剂填缝，防水高度1.8m，墙体做300高C20砼基脚,与墙同宽。
所有新建蒸压加气混凝土砌块隔墙填充端部，转角处，交叉处且在中间间距4m左右设置构造柱：其截面墙厚x200，纵筋4∅12箍筋∅6@200。 防辐射房间墙体高度砌至顶，其他不砌顶新建蒸压加气混凝土砌块隔墙顶做压梁100mm，墙体高度（含压梁）高于吊顶高度150mm。 
墙面选材颜色由业主看样确定。
1.6.2、吊顶工程
1.吊顶采用50mm玻镁岩棉彩钢板（手工板）吊顶。普通区域辅助用房吊顶采用600*600*0.8铝扣板吊顶。
2.当楼板与吊顶间距超过1.5米时，吊顶龙骨需做反向支撑处理，具体详见图集12J502-2  2/A31。
3.无机预涂板吊顶需设检修口，检修后复原，并封胶密封。
4.吊顶选材颜色由业主看样确定。
1.6.3、地面工程
1.除湿区外地面均采用2m自流平处理后采用2.0mm同质透心PVC卷材铺贴，接缝处采用同材料焊条进行无缝焊接。(PVC卷材要求：同质透芯、耐磨、耐稀酸或稀碱、防滑、防垢)。
2.湿区地面采用1.5厚JS防水处理后采用600X600防滑地砖铺贴，接缝处采用填缝剂填缝，防水涂料高度为2000mm。
3.铺贴PVC卷材的地面均设100高踢脚，踢脚与地面采用圆弧过渡。
4.湿区地面最高点低于其他地面15mm，并向地漏处设0.5％坡度。
5.凡铺贴防滑地砖与其他砖类材质交汇处房间门或门洞设一花岗岩分隔条（门槛石）。pvc地面与其他材质交汇处房间或门洞需设门槛石（非砖类不设门槛石）与不锈钢压条。压条规格为门洞长度x50mm宽x1.0mm厚。
6.地面门槛石做法详见图集13J502-3；
7.地砖-过门石-PVC卷材，4/H08；
8.地砖-过门石-地砖,1/H09；
 9.pvc卷材地板铺设完成后，需做打蜡处理。
 10.地面选材颜色由业主看样定。
1.6.4、门窗工程
1.工程范围内所有外窗室内窗台应设大理石窗台板。
2.除特别注明，所有门均采用洁菌板面层，颜色协调，钢质门套。除特别注明外,门垛宽均为100,居中布置的门、窗均取墙段中点为基准。门扇≤1000带210X750X6观察窗，门扇＞1000带210X750X6观察窗。气密封门套与门框接触的地方均配密封胶条进行气密封处理。平开门应根据现场情况设置闭门器、门碰；闭门器均设置在房内或户内。
3.除落地玻璃隔断、安全门及特别注明外，窗台高度均为900mm；固定窗为8mm厚钢化玻璃，钢化玻璃双开门、钢化玻璃趟门均为10mm厚钢化玻璃。
4.所有门窗均按照洞口尺寸留孔。
5.外墙/外窗、范围线以外阴影区域门窗均不在本次工程设计范围。
1.6.5、其它
1.区域内的各专业管道包管材料以及饰面同所在房间。
2.各楼层均需设置引导标识，具体位置根据现场定。
3.未尽事宜，均按国家规范执行。
1.7、提升改造后平面示意图
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图1.7-1提升后转化中心实验区平面示意图
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图1.7-2提升后转化中心实验室平台平面示意图



1.8、现场照片
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[bookmark: _Toc120735009]图1.8-1行政科研楼五层西侧现状图
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图1.8-2行政科研楼四层西侧现状图
[bookmark: _Toc98605180]2.结构
本部分内容未涉及，无需设计。
[bookmark: _Toc98605181]3.电气
3.1主要设计依据
(1) 《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）；
(2) 《医疗建筑电气设计规范》（JGJ312-2013）；
(3) 《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）；
(4) 《建筑照明设计标准》（GB/T50034-2024）；
(5) 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；
(6) 《人民防空地下室设计规范》（GB50038-2005）；
(7) 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）；
(8) 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；
(9) 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；
(10) 《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）；
(11) 《建筑机电工程设备抗震吊架通用技术条件》（CJ/T476-2015）
(12) 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；
(13) 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）；
(14) 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）；
(15) 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）；
(16) 《建筑电气与智能化通用规范》（GB55024-2022）；
(17) 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）；
(18) 《消防设施通用规范》（GB55036-2022）；
(19) 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021
(20) 《智能建筑设计标准》（GB50314-2015）；
(21) 《综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311-2016）；
(22) 《综合布线系统工程验收规范》（GB/T50312-2016）；
(23) 《有线电视网络工程设计标准》（GB/T50200-2018）；
(24) 《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018）；
(25) 《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）；
(26) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）；
(27) 《电子会议系统工程设计规范》（GB50799-2012）；
(28) 《安全防范工程通用规范》（GB55029-2022）；
(29) 《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）；
(30) 其他相关专业提供的设计资料。
3.2设计内容
（1）强电包括：照明、插座、动力平面设计以及相应供配电系统设计。
（2）空调机组的配电设计。
3.3变配电系统
（1）实验室的中必须连续运行的大型仪器设备的用电属特级负荷。重要冷库用电，实验室用电；上述用电场所的备用照明、疏散指示照明,消防负荷用电等为一级负荷属于一级负荷。除一级负荷外的其他实验室用电，危险化学药品库房、菌（毒）种室、毒害性物品库房、易燃易爆物品库房、等照明,除一级负荷外的保障实验室工作环境的用电。属于二级负荷；其余普通用电为二级负荷，消防负荷等级详见消防设计说明专篇。
（2）供电电源
①、本工程电源引自院区原有配电房供电。
②、对于本大楼中必须保证不间断供电的重要场所、设备与机房配置UPS不间断电源。
（3）低压配电
（1）、本次改造电源引自低压室低压配电屏，电压为380/220V，频率为50Hz。
(1)、在较大容量的集中负荷或重要负荷从配电室以放射式供电，对向各楼层配电箱的供电均采用树干式方式。
(2)、低压配电设计在竖井内配线，采用电缆，绝缘线穿管等方式。
(4)、消防用电设备配电线路采用矿物绝缘类不燃性电缆或耐火电缆。

3.4照明设计
（1）照明灯具主要以LED灯为主。照明灯具设计以《建筑照明设计标准》和《建筑节能与可再生能源利用通用规范》为依据。
（2）照明配线：采用塑料铜芯线穿钢管，沿墙、顶、地暗敷。
（3）照度标准：走廊100LX，等候厅200LX，一般实验室300LX，精细实验室500LX。
3.5线路敷设
（1）楼层配电箱配出线路采用金属线槽敷设，电线或电缆在金属线槽内不得有接头、分支接头，需要接头应在线槽侧加装接线盒连接。由金属线槽引出的线路，应采用金属管或金属软管保护，电线或电缆在引出部分不得遭受损伤。金属线槽的安装详96D301-1《线槽配线安装》（沿梁底明敷设）。
（2）普通支线线路均采用无卤低烟阻燃型电线、电缆穿管或线槽敷设，线槽中间用隔板隔开，载流导体不宜超过30根。平面图上未标注的照明导线根数均表示为3根，至单级开关导线根数均为2根，插座导线根数均表示为3根，应急照明回路导线根数均表示为4根，疏散指示标志回路导线根数均表示为4根导线规格及所穿管径详图或对照系统图。
3.6设备安装
（1）平面图中，所有电气管线应详见系统图；
（2）电线、电缆直埋或在保护管中均不得有接头、分支接头，电线电缆在引出部分不得遭受损伤。
（3）所有穿越楼板、防火分区隔墙的线路，在施工完成后，应按规范要求采用不燃烧材料将其周围的缝隙孔洞填塞密实。电气管线穿过墙体时，孔洞周边应采取密封隔声措施。
（4）照明支线穿钢管管经如下：WDZ（N）-BYJ-2.5--3根以下穿SC15管，4-7根穿SC25管。
（5）电缆电线的绝缘耐压水平如下：WDZB1（WDZB1N）-YJY-0.6/1KV；WDZB1（WDZB1N）-BYJ-450/750V；NG-A（BTLY）-0.6/1KV；WDZB1N-KYJY-300/500V；WDZB1N-RYYP-300/500V；WDZB1N-RYJS-300/500V。
（6）所有管线在引出桥架、线槽至暗埋至接线盒段穿金属管敷设。管线穿梁预埋孔处结构梁加固做法详见结施设计总说明。
（7）线路穿过建筑深缩沉降缝时应作相应处理；管线较长或弯道较多宜设拉线盒，并按规范施工。管线过变形缝处应设补偿装置，做法详图集《03D301-3》P40；金属线槽过伸缩缝处做法详图集《96D301-1》P35。
（8）本工程所有电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物／微粒等级为d0级。所有非矿物绝缘电缆（电线）均穿金属管或封闭式金属桥架敷设，确保吊顶内无电气可燃物。
3.7防雷接地
（1）本工程的UPS电源的中性点应直接接地。
（2）所有进出建筑物的金属管道、电缆金属外皮，在入户处应与接地预埋件焊接，内部公用设施的金属管道也应就近与接地预埋块连接。
（3）本建筑物内电气装置应采用总等电位联结。下列导电部分应采用总等电位联结导体可靠连接，并应在进入建筑物处接向总等电位联结端子板：PE（PEN）干线；电气装置中的接地母线；建筑物内的水管、燃气管、采暖和空调管道等金属管道；可以利用的建筑物金属构件。建筑物总等电位连接方法详《防雷与接地D500~505》。
（4）消控中心、监控机房、凡有做气体灭火系统的场所均应作防静电接地。
（5）金属线槽的接地做法应符合下列规定：金属线槽应接地可靠，且不得作为其他设备接地的接续导体，线槽全长不应少于2处与接地保护干线相连接。金属线槽全长大于30m时，应每隔20~30m增加与接地保护干线的连结点；线槽的起始端和终点端均应可靠接地。非镀锌线槽连接板的两端应跨接铜芯软线接地线，接地线截面面积不应小于4mm ；镀锌线槽可不跨接接地线，其连接板的螺栓应有防松螺帽或垫圈。
3.8弱电工程
3.8.1、综合系统布线
（1）所有电话、网络布线均接至本层弱电井内，线头预留约20米，接入大楼配线架。
（2）电话、网络系统布线均采用六类4对非屏蔽双绞线穿金属敷设，水平长度小于90m。
（3）末端用户信息插座采用RJ45插口，与强电插座水平距离为0.2m。
3.8.2、视频监控系统
主要出入口以及重要实验室内设置半球彩色摄像机。
3.8.3、门禁系统
在主要出入口设置门禁，相关工作人员需要通过门禁才能进入。
3.8.4、视频探视系统
整个系统对大楼各重要通道及出入口、大厅、周边等公共区域、实验室等重要场所实现图像监控，进行有效监视、监听和记录。
[bookmark: _Toc98605182]4给排水
4.1主要设计依据
1. 《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）；
2. 《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）；
3. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
4. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）；
5. 《医院污水处理设计规范》（CECS07-2004）；
6. 《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；
7. 《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；
8. 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；
9. 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）；
10. 《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）；
11. 《水喷雾灭火系统技术规范》（GB50219-2014）；
12. 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）；
13. 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；
14. 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）；
15. 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021）；
16. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）；
17. 其他与本工程有关的国家和地方规范。
4.2设计内容
（1）设计范围
生活给水系统、消防给水系统、生活污废水排水系统、医疗废水及纯水系统。
4.3给排水
本次设计内容为装修提升工程，设备材料均利用原有已建设备。
4.4冷热水系统
本次提升不改变主体给热水系统的给水分区、给水主要立管，仅根据布局调整生活给水系统末端管网，接自原有建筑已有给水管道，本次提升不改变其主体系统。
4.5污水系统
排水接自原有建筑已有排水管道，排水立管尽量利旧，支管根据建筑平面调整，本次提升不改变其主体系统。
4.6消防系统
4.6.1室内消火栓系统：
(1) 本工程室内消火栓系统采用临时高压给水系统。
(2) 室内消火栓管道呈环状布置，每层消火栓布置均满足火灾时任一部位有两股水柱同时到达，消火栓栓口压力不小于0.25MPa，水枪设计充实水柱不小于10m。
(3) 本工程单栓消火栓箱具体是否采用组合柜式详建施，当建筑无明确要求时，均选择组合柜式消火栓箱。单栓组合柜式消火栓采用：SG20E65Z-J型铝合金消防箱（箱门为有机铝塑板），箱内配SN65消火栓一个，QZ19水枪一支，DN65（L=25m）麻质衬胶水带一条,消防软管卷盘一套，软管长度30m，报警按钮及指示灯一只。单栓非组合柜式消火栓采用：SG20B65Z-J型铝合金消防箱（箱门为有机铝塑板），箱内配SN65消火栓一个，QZ19水枪一支，DN65（L=25m）麻质衬胶水带一条,消防软管卷盘一套，软管长度30m，报警按钮及指示灯一只。
(4) 室内消火栓安装详国标15S202，栓口离地高度1.1m，栓口与墙面垂直，尽量暗装或半明装，当处于防火分区防火墙,与疏散楼梯相隔的防火墙时,半暗装消火栓箱箱体背部墙体厚度不小于120mm，且应满足3小时耐火极限要求。所有消火栓箱体外露尖角应做外包裹防磕碰处理。
(5) 单体支管动压压力超过0.70MPa的消火栓采用减压稳压型消火栓，单体支管动压压力为0.5~70MPa的消火栓采用减压孔板减压，消火栓栓口压力不小于0.25MPa。
(6) 室内消火栓系统已设有若干套消火栓水泵接合器，并与室内消火栓环状管网相连，具体位置详室外给排水总平面图。
(7) 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层（或水箱间内）试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验，达到设计要求为合格。
4.6.2自动喷水灭火系统：
(1) 本工程自动喷水灭火系统为湿式系统，采用临时高压制供水。本工程的自动喷淋系统按中危险级I级，喷水强度按6.0L/min.m2，作用面积按160m2，其用水量约为30L/S，灭火时间为1.0小时
(2) 本工程自动喷淋系统最不利点喷头设计工作压力为0.10MPa。
(3) 本工程报警阀间内报警阀后连接喷头数小于800个。每个报警阀组控制的最不利点喷头处，应设末端试水装置，每层每个防火分区的最不利点喷头处，均设直径为25mm的试水阀。
(4) 本工程每个防火分区及楼层均设水流指示器，型号为ZSJZ-150-80。水流指示器前均装有XZF信号蝶阀，安装详其产品说明。 水流指示器、信号闸阀信号应传至消控中心，安装详20S206。喷淋立管顶设有自动排气阀，支管前端设有泄水阀，末端设试水装置或试水阀。末端试水装置的试水接头采用流量系数K=80的标准试水喷头,各末端试水阀或末端试水装置,均应配带锁具的阀门箱。
(5) 本工程有吊顶区域采用吊顶型喷头，流量系数K=80，朝下安装；无吊顶区域采用直立型喷头，流量系数K=80，朝上安装；侧喷喷头选择边墙型扩大覆盖面积洒水喷头，流量系数为K115，工作压力为0.1MPa；喷淋系统应有备用喷头，其数量不小于总数的1％，且每种喷头不小于10只。厨房或高温区域内的喷头动作温度为 93°C，其他区域采用动作温度为68℃的喷头。本工程地上部分均采用快速响应喷头。
(6) 当梁、通风管道、排管、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时，其下方应增设喷头且其上方若有缝隙应设集热板；净空高度≥800mm的吊顶内且有可燃物的情况下应设置直立型洒水喷头保护。当同时满足下列情况时，吊顶内可不设置洒水喷头：a，吊顶内敷设的配电线路采用不燃材料套管或封闭式金属线槽保护；b，风管保温材料等采用不燃、难燃材料制作；c，无其他可燃物。 
(7) 除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外，直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm～150mm，与喷头连接的短管管径为DN25。
(8) 空气洁净度在B级及以上医药洁净室，不设置喷头。
4.7 纯水系统
(1) 本工程纯水系统出水水质应符合《中华人民共和国药典》的质量标准，水系统应满足GMP认证。
(2) 纯化水储罐及输送管道所用材料应无毒、耐腐蚀，管道的设计及安装应避免死角及盲管。
(3) 应对水源的水质及纯水水质进行定期监测，并有相应记录。

4.8 管材及设备
4.8.1室内管材选用：
(1) 室内冷热给水管采用优质304不锈钢给水管，卡压式连接。纯水管道采用优质316不锈钢给水管，卡压式连接。  
(2) 集水坑等压力排水管采用镀锌钢管,耐压等级不低于 1.0MPa,DN≤100采用丝扣连接,DN>100采用法兰连接.
(3) 室内污、废、雨水管道及相关通气管道采用PP超静音排水管，柔性承插连接。高温排水管采用不锈钢管，焊接连接。排水管道及管件的材质应耐腐蚀，应具有承受不低于40C排水温度且连续排水的耐温能力。接口安装连接应可靠、安全。
(4) 室内消火栓管材：采用内外热镀锌钢管及配件，管道工作压力不低于1.2MPa；喷淋系统管材：报警阀前采用加厚内外热镀锌钢管及配件，管道工作压力不低于1.6MPa；报警阀后采用普通内外热镀锌钢管及配件，管道工作压力不低于1.2MPa；管径>50采用沟槽连接，≦50采用螺纹连接。水平管道上沟槽式连接件间的管道长度不大于20m,立管上沟槽式连接件间的距离不应跨越3个及以上楼层。 
4.8.2设备
(1) 小便器采用感应式冲洗阀；值班室内坐式大便器采用不大于5L的双档水箱坐便器（自带防污器），值班室内洗手盆采用单柄调温龙头；
(2) 公共卫生间（含无障碍）内坐式大便器采用不大于5L的双档水箱坐便器（感应式冲洗，自带防污器），蹲式大便器采用液压脚踏开关低水箱蹲式大便器；公共卫生间、会议室、办公室、等公共区域内的洗脸盆或洗手盆均采用感应式调温龙头，并应采用防止污水外溅的洗涤盆。存在感染风险的微生物实验室采用鹅颈式红外线感应式水龙头，其余实验室化验盆及中央台化验盆采用三联实验龙头加PP材质化验盆。
(3) 所有配置的生活用水器具应保证产品质量，严禁使用淘汰产品，应采用节水型卫生器具,其产品的技术性能应符合国家城镇建设行业标准
(4) 《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014和国家标准《节水型产品技术条件与管理通则》（GB18870）的要求，并应具有产品合格证，严禁选用违反强制性条文技术标准规定的生活用水器具、设备及配件。
(5) 严禁生活饮用水管道与大便器、小便斗采用非专用冲洗阀直接连接冲洗。
(6) 卫生洁具或地漏内未带水封装置的，其排水支管上应设存水弯；卫生洁具或地漏内已带水封装置的,其排水支管上不应再设存水弯;存水弯水封深度应大于50mm。空调机房、新风机房、纯水机房等位置的地漏采用防干涸地漏带存水弯；淋浴地漏选用直冲式地漏,洗衣机地漏选用直通式地漏 (带插口篦子),卫生间地面排水选用密闭地漏,食堂.公共厨房和公共浴室排水选用网框式地漏.地漏采用不锈钢地漏,除洗衣机、淋浴等常排水部位的地漏外，应选用具有防干涸功能的地漏；严禁采用活动机械活瓣替代水封。严禁采用钟式结构地漏。
(7) 卫生洁具的定位尺寸以建筑施工图的大样图为准，卫生洁具配管的安装高度除特别注明外，均参见国家标准图集《卫生设备安装》(09S304)安装。卫生器具和用水设备、构筑物等的生活饮用水管配水件出水口应符合下列规定：a、出水口不得被任何液体或杂质所淹没；b、出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙，不得小于出水口直径的2.5倍。
(8) 残疾人卫生器具选型及安装应满足《无障碍设计规范》GB50763-2012的要求，小便器下口距地面不大于0.40m，坐便器高0.45m，浴盆高0.45m。
(9) 下列场所的用水点应采用非手动开关,并应采取防止污水外溅的措施:1）公共卫生间的洗手盆、小便斗、大便器；2）护士站、治疗室、中心（消毒）供应室、监护病房等房间的洗手盆；3）产房、手术刷手池、无菌室、血液病房和烧伤病房等房间的洗手盆；4）诊室、检验科等房间的洗手盆；5）有无菌要求或防止院内感染场所的卫生器具。
(10) 采用非手动开关的用水点应符合下列要求:1）公共卫生间的洗手盆宜采用感应自动水龙头，小便斗宜采用自动冲洗阀,蹲式大便器宜采用脚踏式自闭冲洗阀或感应冲洗阀。2）护士站、治疗室、洁净室和消毒供应中心、监护病房和烧伤病房等房间的洗手盆,应采用感应自动、膝动或肘动开关水龙头。3）产房、手术刷手池、洁净无菌室、血液病房和烧伤病房等房间的洗手盆，应采用感应自动水龙头。4）有无菌要求或防止院内感染场所的卫生器具,应按本条第1款~第3款要求选择水龙头或冲洗阀。
(11) 无障碍卫生间需采用感应式水嘴、感应式冲洗阀；坐便器水箱控制装置应位于易于触及的位置，应可自动操作或单手操作;洗手盆水嘴中心距侧墙不应小于550mm；控制淋浴的开关距地面高度不应大于1.00m，应设置一个手持的喷头，其支架高度距地面高度不应大于1.20m，淋浴软管长度不应小于 1.50m。
4.8.3水表
(1) 水表均采用远传式水表，示数接至控制室。
(2) 水表应保证产品质量，读数准确，严禁使用淘汰产品。
4.8.4阀门
(1) 阀门选用:≤DN50采用截止阀,>DN50采用闸阀.阀体采用全不锈钢或铁壳铜芯阀门，阀门和配件的工作压力应大于或等于其所在管段的管道系统的工作压力。安装前应逐个做强度和严密性试验。
(2) 消防系统阀门均应有明显启闭标志，其设置的位置应有永久性固定标识。
(3) 纯水管道采用公称压力1.0MPa的316不锈钢球阀。
4.9 配合土建要求及管道安装:
(1) 要求在土建施工时认真做好预留预埋等配合工作,不得有遗漏或偏差,保证施工安装工程质量.
(2) 管道穿基础.穿楼板.穿水池壁及顶板.穿梁穿屋面等应在土建施工时及时准确地预留孔洞预埋套管.防渗件等,穿楼板预埋防渗透预埋件;穿屋面板防水套管采用国标02S404刚性防水套管,管道穿楼板、防火分区处管道洞口应采用不燃烧材料堵塞密实，作好防火隔音封堵。管道井应每层封堵，做法详见建筑专业；管道穿楼板、防火分区处管道洞口应采用不燃烧材料堵塞密实，作好防火隔音封堵做法详04S301-113-116.
(3) 室内外给排水管道施工要求按国标 GB50242-2002<<建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范>>有关条文执行。
(4) 沿墙横支管采用钩钉或支架固定,按国标03S402(55-24~34)制作安装,固定点间距应符合相关技术规程规定。
(5) 立管支架参照国标 03S402(53-47~49)施工,立管支架间距按各管材相关技术规程执行,支架应与其管材配套。
(6) 架空管道吊架参照国标03S402(55-4~16)施工并在土建施工时预埋吊架根部预埋件或采用膨胀螺栓固.吊架间距按各管材相关技术规程执行,支架应与其管材配套。
(7) 排水横管敷设坡度除图中注明外i=0.026，排水管坡度参照下表。通气管以0.005的上升坡度坡向通气立管。
	序号
	管径
	标准坡度
	序号
	管径
	标准坡度

	1
	DN50
	0.025
	3
	DN100
	0.012

	2
	DN75
	0.015
	4
	DN150
	0.004


(8) 排水横管与立管,横管与横管相接采用45%%D斜三通,水平横管转弯及立管与排出管连接应采用二个45%%D弯头。且立管底部弯管处应设支墩。
(9) 卫生间给水支管均采用暗装。
(10) 压力给水管道宜按0.002坡度坡向主干管或泄水口。
(11) 管径≤DN25的给水横支管沿墙暗装或设于楼板找平层内，其余给水横管、立管靠墙柱明装。立管应按规定尺寸靠近墙边或柱边。给排水管道与其它专业管道交叉应互相协调。
4.10 给排水机电抗震设计：
(1) 本工程室内给水、热水以及消防管道管径大于或等于DN65的管道应设置抗震支。 
(2) 组成抗震支吊架的所有构件采用成品支架构件，连接紧固件的构造应便于安装； 
(3) 保温管道的抗震支吊架限位应按保温管道保温后的尺寸设计，且不应限制管线热胀冷缩产生的位移。 
(4) 抗震支吊架应根据其承受的荷载进行抗震验算。 
(5) 抗震支吊架敷设间距应满足GB50981-20
(6) 抗震支架的布置应严格根据GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》第14《建筑机电工程抗震设计规范》第8.2.3条要求，并满足 表8.2.3规定.8.3章的要求设置；
(7) 管线水平地震力综合系数按GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》第8.2.4要求，并参照 3.4.5条和表3.4.1的参数取用进行计算。当计算结果不足0.5时取0.5，超过0.5按实际计算值； 
(8) 抗震支架受力的力学验算应包括：支架与建筑结构连接验算（含锚栓和连接件）；杆件受力验算（含受拉和受压校核）；支架抗震连接件受力校核等； 
(9) 抗震支架吊杆及斜撑的长细比要求应满足GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》第8.3.8条的要求。 
(10) 依据《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021，5.1.16 建筑附属机电设备不应设置在可能致使其功能障碍等二次灾害的部位；设防地震下需要连续工作的附属设备，应设置在建筑结构地震反应较小的部位。
(11) 依据《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021，5.1.17 管道、电缆、通风管和设备的洞口设置，应减少对主要承重结构件的削弱；洞口边缘应有补强措施，管道和设备与建筑结构的连接，应具有足够的变形能力，以满足相对位移的需要。
(12) 依据《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021，5.1.18 建筑附属机电设备的基座或支架，以及相关连接件和锚固件应具有足够的刚度和强度，应能将设备承受的地震作用全部传递到建筑结构上。建筑结构中，用以固定建筑附属机电设备预埋件、锚固件的部位，应采取加强措施，以承受附属机电设备传给主体结构的地震作用。

[bookmark: _Toc98605183]5.暖通
5.1主要设计依据
(1) 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）；
(2) 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；
(3) 《消防设施通用规范》（GB55036-2022）；
(4) 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）；
(5) 《既有建筑维护与改造通用规范》（GB55022-2021）；
(6) 《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调•动力》；
(7) 《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；
(8) 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）；
(9) 《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）；
(10) 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）；
(11) 《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）；
(12) 《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）；
(13) 《病原微生物实验室生物安全通用准则》（WS233-2017）；
(14) 《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）；
(15) 《福建省公共建筑节能设计标准》（DBJ13-305-2023）；
(16) 《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）；
(17) 《多联机空调系统工程技术规程》（JGJ174-2010）；
(18) 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）；
(19) 《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）。
5.2设计内容及现状
建设GMP重点实验区：总面积约980平米，位于行政科研楼5层左侧区域900平方，行政科研楼4层左侧区域80平方，本次设计包括实验室内通风系统，净化系统，排风系统和排烟系统；冷热源采用四管制风冷螺杆式冷热水机组，置于屋面。
5.3设计参数
（1）室外设计计算参数-选取福州地区的室外设计参数：夏季大气压：996.6 hPa；夏季空调室外计算日平均温度：30.8℃；夏季空调室外计算温度：35.9℃；夏季通风室外计算温度：33.1℃；夏季空调室外计算湿球温度：28.0℃；夏季室外平均风速：3.0 m/s SSE；冬季大气压：1012.9 hPa；冬季空调室外计算温度：4.4℃；冬季空调室外计算相对湿度：74%；冬季室外平均风速：2.4 m/s C NNW；冬季通风室外计算温度：10.9℃。
（2）室内设计参数：GMP等实验室：温度16~28℃，相对湿度30%~70%；生物样本库：温度16~28℃，相对湿度30%~80%；洁净度等级B级，详细参数详后期图纸。
（3）通风系统设计计算参数：普通区域通风按换气次数（气味重的区域10~15次/h，其余区域2次/h）或排除室内余热余湿计算排风量，实验室区域通风按维持房间压力控制需求、设备通风及人员需求计算排风量。采用机械排风，机械补风或自然补风的方式。
5.4空调及通风系统
地上无窗暗房间及有异味的房间、实验室用房等均设机械通风系统，由排风机或排气扇将室内污气排至室外，实验室下排风口均采用高效下排风口，所有排风系统内设置防倒流装置（止回阀或电动密闭阀）和手动风量调节阀。
大型仪器间和办公区、GMP清洁区采用新风空调机组+风机盘管+光催化静电介质空气净化器的空气处理方式；GMP实验室净化区按区进行划分系统进行，根据区域分别独立设置一套循环空调机组，循环机组机组新风采用深度除湿的方式进行处理，然后送入各个循环机组内，每套空调机组配置一套臭氧消毒装置，房间门口设置微压计。
5.5净化空调系统自动化控制设计
（1）空调自控系统：所有水系统的组合式空调机组均在回水管上设置电动三通调节阀（电动比例积分调节阀）；风机盘管在回水管上设置电动三通阀。其中医用全新风空调机组在新、排风管上设置温湿度传感器，根据空调排风温湿度控制水管电动三通阀开度。医用新风空调机组在送风管道上设置温度传感器根据送风温度控制水管电动三通阀开度。由于空调负荷侧采用变流量系统，为保证空调水系统的正常运行，在空调供回水干管之间设压差控制器，以平衡负荷侧流量变化。
（2）每个系统的新风管接新风机组前新风管安装电动密闭风阀，电动密闭阀的开关和空调机组连锁，空调机组开电动密闭阀打开，空调机组关电动密闭阀关闭。
（3）每台全新风空调机组及新风空调机组内的初、中效过滤器和全新风空调机组系统末端的高效过滤器（典型房间）设置压差报警装置。
（4）空调系统应遵循以下开关及顺序：夏季：正压系统，先开送风机，再开排风机，然后开启冷源设备；关机时顺序相反；负压系统，先开排风机，再开送风机，然后开启冷源设备；关机时顺序相反。冬季：正压系统，先开启热源设备，再开送风机，再开排风机；关机时顺序相反；负压系统，先开启热源设备，再开排风机，再开送风机；关机时顺序相反。
5.6节能环保设计
（1）组合式空调机组的供、回水管间安装电动三通调节阀，根据室内温度或相对湿度调整冷、热盘管的水流量。
（2）在过渡季节及冬季采用新风承担部分房间的冷负荷。
（3）组合式空调机组采用变频风机，变频控制风量达到节能。各送、排风系统的送、排风机均采用低噪节能风机箱。
（4）管道（风管、水管）采用高效、节能型的材料或保温材料，避免能源浪费，达到安全节能的目的。
5.7防火要求
（1）水管穿越防火墙的位置应采用不燃烧材料将其周围的空隙塞填密实，穿过防火墙处的管道保温材料，应采用不燃材料。
（2）通风空调管道采用不燃材料制作，风机进出口软接头采用不燃材料制作。
（3）穿过防火分区处、穿越空调机房的房间隔墙处和楼板处设置70度防火阀。
（4）防火阀以靠近防火分隔处设置。
（5）防火阀暗装时，应在安装部位设置方便维护的检修口。
（6）在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不然材料。
（7）防火阀应符合现行国家标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB15930的规定。
（8）风管、水管材质和保温要求：风管采用热镀锌钢板制作，风管采用法兰连接。风管做法及板材厚度详见《通风空调质量验收规范》；各系统风管在穿过楼板、顶棚和墙壁处，风管应连续。风管穿越机房、楼板、防火墙、伸缩缝，应采用厚度为2mm的镀锌钢板制作，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限，防火保护、防火封堵措施详见国标图集《防排烟及暖通防火设计审查与安装》20K607中“防火风管、防火封堵说明”章节。所有防火阀距离隔墙处不得超过200mm。当过风管穿过需要封闭的防火、防爆墙体或楼板，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管，风管与防火套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密，封堵材料。用不燃且对人体无害的保温材料填塞密实，材料密实堵严，防火阀安装应注意便于更换温度熔断器，并应在其调节把手处设置吊顶检查孔（350x350mm）防火阀应独立设置支吊架。施工详见风管 穿越楼板/防火墙做法示意图、风管穿越沉降缝做法示意图。空调系统的送风、回风、排风风管均采用橡塑复合保温材料（难燃B1级，氧指数大于32，导热系数0.036W/m·K）。空调送风、回风和排风管及其部件保温厚度均为30mm。
（9）空调冷冻水系统和空调热水系统均采用钢管：当管径D≤32时，采用镀锌钢管，丝扣连接；当D≥40时，采用焊接钢管，焊接连接；当管径D≥100时，采用无缝钢管，焊接连接；冷凝水管采用UPVC管，胶接。
（10）本项目主用的水阀，DN50及以下规格，采用闸阀、铜材质；DN65及以上规格的，采用蝶阀、铸铁材质。空调机组回水支管设置电动三通调节阀和蝶阀（管径小于等于40为截止阀），供水支管设置蝶阀（管径小于等于40为截止阀）。
（11）空调冷水供回水管均采用橡塑复合保温材料（难燃B1级，氧指数大于32，导热系数0.036W/m·K）。DN≤150的冷冻水管保温厚度25mm；DN≥200的冷冻水管保温厚度30mm。凝结水管道保温厚度为20 mm。
（12）风管、水管施工工艺要求。管道穿墙及楼板处应加套管，待管道安装完毕后予以堵严。保温层外表应平整，密封、无胀裂或松弛现象，保温结束后不得在风管壁上开孔和上螺钉，不得破坏保温系统的密封性。
（13）在风管穿越处用不燃材料密实堵严。风管穿越机房、楼板、防火墙处防火阀的安装应便于更换温度熔断器，并应在其调节把手处设一吊顶检查口（350×350），防火阀应设独立的吊支架。
（14）空调安装施工必须在土建装修完成后开始，施工开始前应将施工现场打扫干净。风管安装前应擦拭干净，达到风管内部无油污，无浮尘。
（15）施工完毕或暂停施工期间应将风管开口处封闭，防止灰尘进入。
（16）法兰螺钉孔和铆钉孔间距不应大于100mm，风管法兰密封垫采用海绵橡胶，厚度为6mm。风管与设备连接处应设光面人造革软接头，长度小于等于200mm，光面向里。风管安装后，保温之前应用漏光法进行漏风检查。吊顶及隔断施工过程中，应注意表面光滑，没有毛刺和破损，以保证洁净室的严密性和整洁。
（17）管道穿墙及楼板处应加套管，待管道安装完毕后予以堵严。管道安装应有坡度，采暖和空调的供回水管的坡度为0.003；冷凝水管的坡度为0.01。管道高点设自动（手动）放气阀；低点设泄水装置。
（18）管道吊支架应尽量安装在梁柱上，并应做好预埋件的配合工作。当安装于楼板上时，一般采用膨胀螺栓紧固；对承重大的吊架则应采用楼板面预埋钢板，拉杆螺栓焊接：砖墙上为钢托架安装。土建施工时要与其做好预埋件的配合工作。大管径水管则用角钢紧固于梁上，再按做吊托架的方法安装。
（19）所有水管及风管穿越防火分区时，管道与墙体的缝隙须严密封堵。做法详当地安装图集。本工程所用单层百叶，双层百叶风口的净通风面积不得小于公称尺寸面积的70%。
5.8抗震支吊架设置要求
抗震设计应满足《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB 50981-2014）及《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）的相关要求。
（1）依据《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）第8.1.2条的规定，抗震支架采用成品支架构件；
（2）抗震支吊架初设间距应满足《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）第8.2.3条要求，且满足表8.2.3规定，并由专业厂商进行设计排布及计算。
（3）为确保安装连接可靠性，抗震支架系统应具备耐火测试和抗冲击测试认证报告，且使用的连接扣件必须是一体式连接扣件。
（4）弹性设计时，拉剪复合受力下锚栓钢材和混凝土破坏承载力应按JGJ145-2013公式（6.1.28）（6.1.29）复核计算。
（5）抗震支吊架产品需通过设计院认可的满足《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》（CJ/T476-2015）的国家级检测报告。
（6）建筑附属机电设备不应设置在可能致使其功能障碍等二次灾害的部位；设防地震下需要连续工作的附属设备，应设置在建筑结构地震反应较小的部位。
（7）管道、电缆、通风管和设备的洞口设置，应减少对主要承重结构构件的削弱；洞口边缘应有补强措施。管道和设备与建筑结构的连接，应具有足够的变形能力，以满足相对位移的需要。
（8）建筑附属机电设备的基座或支架，以及相关连接件和锚固件应具有足够的刚度和强度，应能将设备承受的地震作用全部传递到建筑结构上。
（9）建筑结构中，用以固定建筑附属机电设备预埋件、锚固件的部位，应采取加强措施，以承受附属机电设备传给主体结构的地震作用。
[bookmark: _Toc98605184]6.消防设计
6.1编制依据
(1) 《中华人民共和国消防条例》；
(2) 《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）；
(3) 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；
(4) 《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）；
(5) 《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；
(6) 《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；
(7) 《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）；
(8) 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）；
(9) 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）；
(10) 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)；
(11) 《消防设施通用规范》（GB55036-2022）；
(12) 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018版）；
(13) 《民用建筑通用规范》（GB55031-2022）；
6.2给排水专业设计
6.2.1原消防系统
（1）概述
1）本工程按一类高层公共建筑进行防火设计（V＞50000m3），消防泵房及水池统一设置。室内消火栓用水量为40L/s，室外消火栓用水量为40L/s，火灾持续时间3小时，自动喷淋用水量为55L/s，火灾持续时间1小时。防火卷帘均采用背面温升耐火极限不小于3小时的复合特级防火卷帘，不设水系统保护。消防总水量为1062m3，其中室外消防用水量432m3，室内消防用水量630m3。
2）室内消防用水全部储存在消防水池内，消防水池设于医疗综合楼地下一层消防水泵房内，消防水池有效容积为630m3。北病房楼屋顶设36m3高位水箱，水箱底标高46.10m（相对于医疗综合楼标高±0.00），可以满足消防前期用水要求。
（2）室内消火栓系统
1）室内消火栓加压泵设在医疗综合楼地下一层消防水泵房内，消防水泵采用卧式消防专用泵，一用一备。
2）北病房楼屋面消防水箱底标高为46.10m（相对于医疗综合楼标高±0.00），至最高层消火栓口静水压力不足10m，屋面设置一套消火栓稳压系统。
（3）自动喷水灭火系统
1）本工程医疗综合楼主街中庭及门诊大厅上空净高超过18m，设置自动跟踪定位射流灭火系统进行保护外，其余部位均设置闭式自动喷淋系统保护。自动跟踪定位射流灭火系统单独设置供水管与报警阀前自动喷淋供水管连接。
2）地下车库设置自动喷水灭火系统，采用添加水成膜泡沫灭火剂进行补强，自动喷水灭火系统按三层机械车库、中危险Ⅱ级、作用面积160m2设计，自动喷水灭火系统设计用水量为55L/s，车库内泡沫灭火剂具体详专业厂家进行深化设计。泡沫液供给管采用不锈钢管。
3）各楼仓库及药库设置湿式自动喷水灭火系统，其中戊类仓库，按仓危I级（单、双、多排货架，最大储物高度为3.0m）设置，喷水强度6L/s.m2，作用面积160m2，喷水时间为1.5h，药库及其余库房按仓危II级（单、双、多排货架，最大储物高度为3.0m）设置，喷水强度8L/s.m2，作用面积160m2，喷水时间为1.5h.系统流量为35L/s。其余部分（包括感染楼）设置湿式自动喷水灭火系统，按中危险I级设置，喷水强度6L/s.m2，作用面积160m2，自动喷水灭火系统最大设计用水量为40L/s。
4）自动喷淋加压泵设在医疗综合楼地下一层消防水泵房内，自动喷淋加压泵采用消防专用泵，一用一备。感染楼喷淋系统给水由医疗综合楼主喷淋干管通过室外埋地管道供给。
5）北病房楼屋面消防水箱底标高为46.10m（相对于医疗综合楼标高±0.00），至最高层消火栓口静水压力不足10m，屋面设置一套喷淋稳压系统。
6.2.2提升工程
（1）本工程不改变其建筑主体性质，即消防水量不变，原主体消防水池水量满足本次改动后消防水量。尽量利用原有消防系统，根据布局改变调整室内消火栓及自动喷水灭火系统末端管网。
（2）室内消火栓灭火系统
室内消火栓灭火系统由消防泵房内的消火栓加压泵（一用一备）提供。喷淋泵的型号规格为：XBD9/60-SLW150-315(I)A（Q=40L/s，H=99m，N=90kW）。
1）消火栓尽量设置于走道、公共场所等方便取用的位置。
2）消火栓的间距不大于30m，最不利消火栓栓口设计压力不小于0.35Mpa。
3）屋面设置一只装有压力显示装置的试验消火栓。
4）消火栓采用SG24A65Z型单栓带消防软管卷盘铝合金消火栓箱，内设SN65型消火栓1只，QZ19直流水枪1只，JPS0.8-19消防软管卷盘一套，DN65、Φ25米长衬胶水龙带1条、消防按钮一个。
5）消火栓给水组成环网。动压超过0.5MPa的消火栓栓口均采用SNW65-III-H型减压稳压消火栓。
（3）自动喷水灭火系统
1）自动喷淋系统由消防泵房内的喷淋加压泵（一用一备）提供。喷淋泵的型号规格为：XBD9/60-SLW150-315(I)A（Q=40L/s，H=99m，N=90kW）。
2）火灾危险级与延续时间不变。
3）该系统分为若干组报警阀，每组报警阀控制的喷头数均<800个。
4）报警阀设于报警阀间内。
5）安装在有吊顶场所的采用ZSTX-15/68型（带装饰板下垂型）标准玻璃球洒水喷头，喷头动作温度68℃；安装在无吊顶场所的采用ZSTZ-15/68型喷头，喷头动作温度68℃。按防火分区设置水流指示器，型号为ZSJZ型水流指示器，每只水流指示器前设信号阀。
6）最不利点喷头压力按0.1MPa设计。
6.2.3管材及其他
（1）室内消火栓管25m标高以下，喷淋管4.5m标高以下采用内外热镀锌加厚钢管及配件（管道承压P=1.6MPa）。其余均采用普通内外热镀锌加厚钢管及配件（管道承压P=1.0MPa）。
（2）≤DN50螺纹连接，>DN50沟槽卡箍式连接，阀门配件压力与管材压力一致。
6.2.4阀门
（1）≤DN50采用铜质截止阀，＞DN50且≤DN100除注明外均采用对夹式软密封蝶阀，>DN100采用蜗杆式蝶阀（阀门应设置带有指示启闭装置的阀门），法兰连接。
（2）部分喷淋系统阀门采用信号控制阀，具体详图纸。人防防护阀门采用阀芯为不锈钢或铜质的闸阀，所有消防阀门除信号阀外应使用能显示阀门启闭状况的阀门。报警阀前后的阀门均设有显示阀门开启状态的信号控制阀。作为防爆波用的闸阀，公称压力与其对应的管道压力一致，安装时闸阀近端距墙面端200mm。
（3）工程中采用的消防给水及消火栓系统的组件和设备等应为符合国家现行有关标准和准入制度要求的产品。
6.3电气设计
6.3.1消防强电
（1）消防设备线路采用耐火型电线电缆，穿钢管敷设。消防线路暗敷时应敷设在混凝土内且保护层厚度不小于30mm。明敷设时采用金属管或封闭式金属线槽，并采取防火保护措施。消防配电设备应设置明显标志。
（2）本工程在下列部位设置火灾应急照明：楼梯间、消防水泵房、配电房、疏散走道、人员密集场所等。疏散走道和安全出口设置疏散指示标志。
（3）建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定：疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道或其前室、避难层、避难间、消防专用通道，不应低于10.0LX；对于疏散走道、人员密集场所，不应低于3.0LX；上述规定场所的其他场所外，不应低于1.0LX。配电室、消防水泵房、消防风机房、消防控制室及柴油发电机房等消防工作区域场所的作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。
（4）本工程各场所的消防应急照明和疏散指示系统选择集中电源集中控制型系统，集中电源蓄电池的供电时间>60分钟，其中的消防工作区域应满足停电后持续工作时间>180分钟的要求，由柴油发电机保证。
（5）应急照明和疏散照明灯具应装玻璃罩或透明防火罩，且满足国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945国家标准的要求。消防疏散指示标志应符合国家标准《消防安全标志》GB13495规定。
6.3.2火灾自动报警及消防联动控制系统：
（1）本工程按规范要求设计火灾自动报警控制系统。火灾自动报警系统的形式为集中报警系统。
（2）系统由以下几部分组成：火灾自动报警系统；消防联动控制系统；消防电源监视系统；消防应急照明和疏散指示系统控制装置；气体灭火控制系统；防火门控制及监视系统；消防专用电话系统；火灾警报和消防应急广播系统；电气火灾监控系统。
（3）要求消控中心入口处设置明显的标志牌；隔墙的耐火极限不低于3h，楼板的耐火极限不低于2h，并与其他部位隔开和设置直通室外的安全出口。
A.消控中心内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消控控制室图形显示装置、消防专用电话主机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监视器、气体灭火控制盘、防火门控制器等设备，或具有相应功能的组合设备；
B.消控中心报警主机应配置一备一用的CPU双处理单元，同时应与打印机、图文电脑连接。系统另应配备DC24V备用电源装置，容量及供电时间满足相关规定要求。消控中心内设有直接报警的外线电话；
C.消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置应能显示《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013附录A规定的建筑物内设置的全部消防系统及相关设备的动态信息和本规范附录B规定的消防安全管理信息，并应为远程监控系统预留接口，同时应具有向远程监控系统传输本规范附录A和附录B规定的有关信息的功能；
D.消控中心内设置的消防设备应为符合国家市场准入制度的产品。消控中心的设计、建设和运行应符合国家现行有关标准的规定；
E.火灾自动报警系统总线上应设置总结短路隔离器，每只总结短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点；总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总结短路隔离器。
（4）控制和显示要求
A.基本要求：
a.消控中心应能显示《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010第4.1条规定的资料内容及附录B规定的其他相关信息；
b.消控中心应能用同一界面显示建（构）筑物周边消防车道、消防登高车操作场地、消防水源位置，以及相邻建筑的防火间距、建筑面积、建筑高度、使用性质等情况；
c.消控中心应能显示消防系统及设备的名称、位置和《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010第5.2~ 5.7规定的动态信息；
d.当有火灾报警信号、监管报警信号、反馈信号、屏蔽信号、故障信号输入时，应有相应状态的专用总指示，在总平面布局图中应显示输入信号所在的建（构）筑物的位置，在建筑平面图上应显示输入信号所在的位置和名称，并记录时间、信号类别和部位等信息；
e.消控中心应在10s内显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息，100s内显示其他输入信号的状态信息；
f.消控中心应采用中文标注和中文界面，界面对角线长度不应小于430mm；
g.消控中心应能显示可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统的报警信息、故障信息和相关联动反馈信息；
h.消防控制室应有相应的竣工圈纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料；
i.消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。
B.火灾报警控制器
a.火灾报警控制器应能显示火灾探测器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮的正常工作状态、火灾报警状态、屏蔽状态及故障状态等相关信息；
b.火灾报警控制器应能控制火灾声光警报器启动和停止。
C.火灾自动报警系统：
a.本工程为集中报警系统，对大楼的火灾信号和消防设备进行监视及控制。
b.消防模块安装在相应的控制设备附近或集中安装在弱电竖井的金属模块箱内，就地安装的消防模块应采取防火保护措施。各火灾探测器吸顶安装在楼板或顶棚下，0.5m范围内不应有遮挡物，到墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m，探测器到空调送风口边的水平距离不应小于1.5m，至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m，与照明灯具的水平净距不小于0.2m。层号灯距顶0.3m，手动火灾报警按钮（含电话塞孔）距地1.5m，消防专用电话分机距地1.5m。
D.消防联动控制：
a.消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号，并接受相关设备的联动反馈信号；
b.各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。
c.消防水泵、防烟和排烟凤机的控制设备，除应采用联动控制方式外，还应在消防控制室设置手动直接控制装置。
d.需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备，其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。
（5）对自动喷水灭火系统的控制和显示应符合下列要求：
a.联动控制方式，应由出水于管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号，直接控制启动喷淋消防泵，联动控制不应受消防联动控制器处于自动或于动状态影响。应能显示喷淋泵电源的工作状态；
b.应能显示喷淋泵（稳压或增压泵）的启、停状态和故障状态，并显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态和动作状态、消防水箱（池）最低水位信息和管网最低压力报警信息。应能手动控制喷淋泵的启、停，并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号。
c.水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的功作信号，有压气体管道气压状态信号和快速排气阀入口前电动阀的动作信号应反馈至消防联动控制器。
（6）对消火栓系统的控制和显示应符合下列要求：
A.应由消火栓系统出水于管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号，直接控制启动消火栓泵，联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时，消火栓按钮的功作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号，由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启功。
B.应能显示消防水泵电源的工作状态；应能显示消防水泵（稳压或增压泵）的启、停状态和故障状态，并显示消火栓按钮的正常工作状态和动作状态及位置等信息、消防水箱（池）最低水位信息和管网最低压力报警信息；应能手动控制消防水泵启、停，并显示其动作反馈信号。
（7）对气体灭火系统的控制和显示应符合下列要求：
应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态。应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态，并能显示防护区域中的防火门（窗）、防火阀、通风空调等设备的正常工作状态和动作状态。应能手动控制系统的启、停，并显示延时状态信号、紧急停止信号和管网压力信号。
（8）对防烟排烟系统及通风空调系统的控制和显示应符合下列要求：
应能显示防烟排烟系统风机电源的工作状态。应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的正常工作状态和动作状态。应能控制防烟排烟系统及通风空调系统的风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀（口）、电动排烟窗的动作，并显示其反馈信号。
（9）对防火门及防火卷帘系统的控制和显示应符合下列要求：
消防控制室应能显示防火门控制器、防火卷帘控制器的工作状态和故障状态等动态信息。消防控制室应能显示防火卷帘、常开防火门、人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态。消防控制室应能关闭防火卷帘和常开防火门，并显示其反馈信号。
（10）对电梯的控制和显示应符合下列要求：
应能控制所有电梯全部回降首层，非消防电梯应开门停用，消防电梯应开门待用，并显示反馈信号及消防电梯运行时所在楼层。消防控制室应能显示消防电梯的故障状态和停用状态。
（11）对消防电话总机应符合下列要求：
应能与各消防电话分机通话，并具有插入通话功能；应能接收来自消防电话插孔的呼叫，并能通话；应有消防电话通话录音功能。应能接收来自消防电话插孔的呼叫，并能通话。应能显示消防电话的故障状态，并能将故障状态信息传输给消防控制室图形显示装置。消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。
（12）对火灾警报和消防应急广播系统装置应符合下列要求：
A.火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器，并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器及消防广播。同一建筑内设置多个火灾声警报器时，火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时，应具有强制切入消防应急广播的功能。
B.每个报警区域内应均匀设置火灾警报器，其声压级不应小子60dB；在环境噪声大于60dB的场所，其声压级应高于背景曝声15dB。
C.应能显示处于应急广播状态的广播分区、预设广播信息；应能分别通过手动和按照预设控制逻辑自动控制选择广播分区、启动或停止应急广播，并在扬声器进行应急广播时自动对广播内容进行录音；应能显示应急广播的故障状态，并能将故障状态信息传输给消防控制室图形显示装置。
（13）对消防应急照明和疏散指示系统控制装置应符合下列要求：
A.应能手动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统的主电工作状态和应急工作状态的转换。应能分别通过手动和自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统和集中控制型消防应急照明和疏散指示系统从主电工作状态切换到应急工作状态。受消防联动控制器控制的系统应能将系统的故障状态和应急工作状态信息传输给消防控制室图形显示装置。
B.集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统，应由消防联动控制器联动消防急照明配电箱实现。
（14）对消防电源监控器应符合下列要求：
应能显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息。应能显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和故障报警信息传输给消防控制室图形显示装置。
（15）每个报警区域内的模块宜相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱中。
（16）其他
A.任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、自动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数，均不应超过3200点，其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200 点，且应留有不少于额定容量10%的余量；任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器（联动型）所控制的各类模块总数不应超过1600点，每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点，且应留有不少于额定容量10% 的余量。
B.系统的成套设备，包括火灾自动控制器、消防联动控制台、应急广播设备、中央电脑、液晶显示器、打印机、电梯运行监控盘、气体灭火控制盘及消防专用电话总机、对讲录音电话、UPS电源设备等均由承包商成套供货，并负责安装、调试。
C.消控中心图形显示装置应能在接收到火灾报警信号或联动信号后10s内将相应信息按规定的通讯协议格式传送给监控中心。
D.消控中心图形显示装置应能在接收到建筑消防设施运行状态信息后100s内将相应信息按规定的通讯协议格式传给监控中心。
E.当具有自动向监控中心传输消防安全管理信息功能时，消控中心图形显示装置应能在发出传输信息指令后100s内将相应信息按规定的通讯协议格式传送给监控中心。
F.消控中心图形显示装置应能接收监控中心的查询指令并按规定的通讯协议格式将《消控中心通用技术要求》GB25506-2010附录A、附录B规定的信息传送给监控中心。
G.消控中心图形显示装置应有信息传输指示灯，在处理和传输信息时，该指示灯应闪亮，在得到监控中心正确接收确认后，该指示灯应常亮并保持直至该状态复位。当信息传送失败时应有声、光指示。
H.火灾报警信息应优先于其他信息传输。
I.信息传输不应受保护区域内消防系统及设备任何操作的影响。
J.在施工过程中应按国家有关规程.规范进行，若发现与实际不符处，应及时通知有关人员共同协商解决，最后按国家有关规程、规范进行验收。
K.电气装置安装应按《电气装置安装工程施工及验收规范》和《建筑电气工程施工质量验收规范》进行。施工安装方法可参照国标图集《火灾报警及消防控制》04X501有关页次。
L.消防联动控制设备和要求应符合《消防联动控制系统》GB16806-2006的规定。
M.配电间及各防火分区墙上的电气预留洞，施工安装完毕后应用防火堵料封堵，管道穿过隔墙、楼板时应采用不燃烧材料将其周围的缝隙填塞密实。凡进入建筑物的电缆预埋管及预留管道在施工完成后应用沥青麻丝填实，油膏封口以防水。
6.3.3本工程按规范要求设置电气火灾监控系统。
电气火灾监控系统应具有下列功能：
1）探测剩余电流、温度、过电流等信号，发出声光信号报警，准确报出故障线路地址，监视故障点的变化。
2）储存各种故障和操作试验信号、信号储存时间不应少于12个月。
3）显示系统电源状态。
6.5暖通设计
6.5.1、防排烟系统
根据改造区域进行消防改造，消防排烟机更换。
（1）排烟系统
1）建筑内长度大于20m的疏散走道设置排烟设施。
2）公共建筑内建筑面积大于100m²且经常有人停留的地上房间、建筑面积大于300m²且可燃物较多的地上房间设置排烟设施。
3）地上建筑内的无窗房间，当总建筑面积大于200m²或一个房间建筑面积大于50m²，且经常有人停留或可燃物较多时，应设置排烟设施。
4）采用自然排烟系统的场所设置自然排烟窗（口），不满足自然排烟条件的设置机械排烟系统，排烟量均按《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）设置。
5）排烟口按防烟分区设置，且防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不超过30m。
6）当设置机械排烟系统时，任一层建筑面积大于3000m²的公共建筑，长度>60m的走道、靠外墙或贯通至建筑屋顶的中庭均在外墙或屋顶设固定窗。
7）防排烟系统风管应满足GB51251-2017 相应规范的要求，且需提供国家级防火检测机构出具的按《通风管道耐火实验方法》（GB/T17428-2009）的检测报告（包含隔热性及完整性）。
6.5.2、空调通风系统防火措施
1）通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀：A.穿越防火分区处；B.穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处；C.穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处；D.穿越防火分隔处的变形缝两侧；E.竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
2）排烟管道下列部位应设置排烟防火阀：A.垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上；B.一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上；C.排烟风机入口处；D.穿越防火分区处。
3）当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管；风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。
4）防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道，在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。
5）所有保温及其辅助材料必须采用不燃或难燃型产品，且须采用消防部门检测合格的生产厂家生产的保温材料。
6）排烟管道应与可燃物保持不小于150mm的距离.当吊顶内有可燃物时，排烟管应设隔热层，隔热层应采用40mm厚的岩棉不燃烧材料制作。
7）其他防排烟未尽事宜，均严格参照《建筑防排烟系统技术标准》（GB51251-2017）。
6.5.3、自动控制
大楼防排烟系统采用就地手动控制和消控中心遥控相结合方式，排烟阀、前室加压送风口以及空调、通风系统总管上的防火阀均与系统风机联锁。通风系统风机开关均能就地控制，也可消控中心遥控。


3、 信息化专项设计内容及要求
（一）设计内容
信息化专项设计内容基于一期建设内容进一步扩展数据模态、数据范围，形成全面的高质量多模态大数据中心，建设临床多模态大数据融合平台、精细化运营管理，实现数据的深度共享、分析与应用，从而全面提高儿童医学领域的科研、诊疗及服务水平。具体包括：
1）临床多模态大数据融合平台
在一期基础上，进一步扩展临床多模态数据的采集和治理，涵盖文本、影像、病理、组学、图片、文件、音频、视频以及时序数据等多种类型。通过应用AI和大模型等先进技术，对这些数据进行深入的解析和处理，并实施严格的医学层面质控。针对医院重点科室与疾病，基于多模态大数据平台所采集与整合的专病数据资源，进一步根据疾病特征、治疗方案特点等进行扩展和衍生，形成能够满足临床需求的更精细化、颗粒度更细的病专多模态专病数据库，为临床诊疗、科室管理、临床科研等提供数据支撑，可建设儿童疾病的专病库，如儿童矮小症、肥胖症、甲状腺疾病、肾上腺疾病、脑瘫、哮喘气管炎、小儿腹泻病、急慢性胃炎、消化性溃疡、儿童白血病、出血性疾病等疾病的专病数据库具体可以根据科室确定儿童疾病。为了确保数据的质量和安全，专病库采用了严格的数据质量控制措施和安全技术。
2）精细化运营管理
基于多模态大数据中心，进一步采集医院人、财、物和后勤等运营相关数据，通过增加数据校验标准和质控方法，可以显著提高医院运营相关数据的质量，为决策提供可靠的依据。可将海量的运营数据按照不同的主题、维度分类管理和分析，辅助提升医院管理运营效率，实现医院运营精细化管理。构建医院内控管理系统，包含预算管理、绩效奖金管理、全成本管理、采购管理、合同管理、项目管理、差旅报销、票据核验管理等业务管理系统，满足医院内控管理需求。构建医保效能分析管理系统，包含医保稽核管理系统、疾病诊断相关分组系统（DRGs）、按病种付费控费系统等，实现医保规则智能提醒、DRGs分组预测、医保费用管理等。连接医院内部各种信息系统，实现评价指标数据采集；根据公立医院绩效考核指标、医院运营相关质量指标、临床质量指标、医疗服务指标、专科运营指标等设置指标管理模块；构建评价分析体系，对每个评价指标进行深度分析，通过数据挖掘技术（如关联规则挖掘、聚类分析等）找出指标之间的内在关系。
3）基础设施建设
为贯彻落实国家、省委及省政府的相关文件指导精神，严格遵循国家电子政务网络应用规范及机关单位关于信息技术应用创新的安全可控规划、标准与要求，本项目在充分利旧医院现有的基础设施资源情况下，选用国产化的服务器设备、存储设备，以及配套的国产操作系统、数据库、中间件和虚拟化平台，以确保临床多模态大数据融合平台和精细化运营管理等平台运行连续性与稳定性。
（二）设计依据
（1）《“健康中国2030”规划纲要》（中共中央、国务院2016年10月25日发布）；
（2）国家卫健委发布《关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》（国卫规划发[2018]22号）；
（3）中共中央、国务院2009年正式发布《关于深化医药卫生体制改革的意见》（2009-2020）；
（4）卫生计生委 中医药局关于印发进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020年）的通知（国卫医发〔2017〕73号）；
（5）《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》；
（6）《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
（7）福建省数字福建建设领导小组办公室《关于印发福建省数字福建建设项目管理暂行办法的通知》（闽数字办函〔2018〕281号）。
（三）技术要求
1、供应商编制初步设计方案应遵循国家相关政策法规，按有关标准、规范进行编制。（评审项1）
2、供应商应对本项目建设的相关现状进行充分调研，并针对项目现状与问题进行需求分析工作。（评审项2）
3、供应商应在完成现状调研、需求分析的基础上，完成项目的初步设计方案编制。（评审项3）
4、供应商在初步设计方案的编制中，应遵循“资源共享、互联互通”原则，尽可能利用医院已有资源，避免重复建设，节约投资。（评审项4）
5、供应商应在本项目可行性研究报告和初步设计方案的基础上，完成整体项目建设概算编制工作。（评审项5）
6、供应商编写的项目初步设计方案，应能通过主管部门组织的专家评审。（评审项6）
7、供应商应按照项目建设目标和采购人应用需求，遵循国家项目建设和设计的标准和规范，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和设计手段，对项目的进行科学、规范的监督、管理、控制和协调。对项目的前端点位设计、应用软件开发、设备和系统购置、安装调试、验收和后期运维等方面的工作进行全面设计。（评审项7）
8、初步设计方案是进行项目建设及验收的重要依据。编制初步设计方案时，应认真进行调查和研究，取得可靠的基本资料。设计应安全可靠，技术先进，密切结合实际，节约投资，注重经济效益。初步设计方案应有分析、论证、明确的结论和意见，文字简明扼要，图表完整清晰。（评审项8）
9、供应商的项目团队必须遵守国家的政策、法律法规，并严格执行采购人的各项规章制度，服从采购人的管理，认真履行工作职责。（评审项9）
10、针对本项目，供应商需自行准备和提供过程中必要的办公设备和办公车辆。（评审项10）
11、配合采购人完成项目相关评审、报批等工作。（评审项11）
四、交付条件
1.交付时间：合同签订后15日历日提交本项目方案及初步设计送审文件
2、交付条件：本项目方案及初步设计成果通过福建省发改委组织的专家评审。
3、验收方式
	验收期次
	验收期次说明

	1
	方案及初步设计方案通过专家评审后即视为验收通过。


3、 支付方式
（1） 基建提升专项设计费用
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	50
（基建提升专项设计费金额）
	提交方案及初步设计成果送审
提供发票后一个月内支付。

	2
	50
（基建提升专项设计费金额）
	方案及初步设计方案通过专家评审
提供发票后一个月内支付。


（2） 信息化专项设计费用
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	100（信息化专项设计费金额）
	初步设计方案通过专家评审，并提供项目全额发票后一个月内支付。
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第四章 合同主要条款及格式
参考文本
合同编号：
 福建省政府采购合同
编制说明

 1.签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。
 2.签订合同时，采购人与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
 3.政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。
 4.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。
甲方： ___________
住所地： ___________
联系人： ___________
联系电话：___________
传真：___________
电子邮箱：___________

乙方： ___________
住所地： ___________
联系人：___________
联系电话：___________
传真：___________
电子邮箱：___________
根据项目编号为________ 的 ___________项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：
 一、合同组成部分
1.1本合同条款及附件；
1.2采购文件及其附件、补充文件；
1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；
1.4其他文件或工程量清单等材料：
二、合同标的
三、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写：
四、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间：
4.2交付地点：
4.3交付条件：
五、合同标的应符合采购文件、乙方响应文件的规定或根据各行业规范、标准等要求约定，具体如下：

六、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：
七、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：
八、履约保证金
九、合同有效期
十、违约责任
十一、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：
十二、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成，双方明确按以下第__方式解决：
1、提交仲裁委员会仲裁，具体如下：
2、向人民法院提起诉讼，具体如下：
十三、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
十四、合同条款
十五、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
15.3乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
15.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
15.5本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；
15.6其他
十六、合同附件
 甲方（采购人）：
 法定（授权）代表人
 纳税人识别号：
 开户银行：
 银行账号：
 
乙方（中标或成交人）：
 法定（授权）代表人：
 纳税人识别号：
 开户银行：
 银行账号：
 签订地点：__________________
 签订日期：___年___月___日
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编制说明
1、本附件所有格式为响应文件的组成部分，供采购人或代理机构编制磋商文件时参考使用。由于新增政策、行业管理规定或者不同项目实际特点需要,则采购人或代理机构可以对有关表格进行必要的补充或修改，以满足实际项目的使用。
 


 
福建省儿童医院采购项目竞争性磋商
响应文件
（首次）







项目名称：                                
项目编号：                                
采购包：                                  





投标人名称：                               
日      期：                               
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附件1 磋商响应声明
致：（采购人或采购代理机构）
1.根据贵方为　　　　 　 　　 项目（项目编号:　　　 ）的采购公告（或采购邀请书），我方签字代表 （全名、职务）经正式授权并代表的投标人（投标人名称、地址）提交包含下述内容的首次响应纸质文件正本　　套，副本　　套及电子文档　　套。
（1）响应函
（2）报价一览表
（3）资格证明文件
（4）磋商保证金凭证
（5）技术和商务偏离表
（6）相关技术、商务、服务响应承诺及资料
（7）投标人提交的其他资料
（8）按照磋商文件规定，要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）
2.据此函，我方宣布响应承诺如下：
2.1我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括澄清、修改、补充或更正文件（如有的话）和有关附件，我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件，且无任何异议。除了我方已在技术和商务偏离表中列出的负偏差和不响应外，我方承诺将按竞争性磋商文件的各项规定履行合同责任和义务。竞争性磋商文件及其附件资料如果有涉及应当保密的内容， 我方将严格遵守规定，不将应当保密的内容泄密给第三方或另作它用，如有违反，采购人可依法追究我方的法律责任。
2.2一旦我方获得成交，我方将按照竞争性磋商文件的要求和我方提交的响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺，投入项目所需相关资源，并在合同约定的期限内组织有经验的人员做好项目的实施和服务工作。贵方向我方发出成交通知书后，我方承诺遵守国家相关法律和竞争性磋商文件的要求， 并在规定的期限内与采购人签订合同。
2.3我方承诺：递交的所有响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）在竞争性磋商须知前附表第4项规定的响应文件有效期内始终保持有效，我方将受此约束。我方对响应文件中的所有承诺、声明、数据和资料的真实性、准确性、合法性、有效性负责；我方响应文件中有关复印件或扫描件资料均与原件一致。 如有违反，我方将承担法律责任和后果。
2.4我方已经按照磋商文件要求提交磋商保证金，磋商保证金有效期与响应文件有效期一致，我方如果发生任何竞争性磋商文件中所述不予退还磋商保证金的情况，则我方的磋商保证金将被贵方不予退还，我方对此无异议。磋商保证金或保函有效期与响应文件有效期保持一致。
2.5我方愿意向贵方提供任何与本项目磋商采购有关的数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
2.6我方联系方式、电子信箱和通信地址等信息如下，用于接受贵方发出的与本次磋商活动有关的一切往来信息或通知（包括补充、澄清和成交通知等），我方自行承担信息错误、通讯设备故障或延误查收信息给我方带来的后果和责任。 贵方按我方写明的下述联系方式、电子信箱或通信地址发出任何信息或通知，均视同为我方已收悉并知晓，我方均予以认可。
2.7我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
2.8我方承诺响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

通信地址：　　　　　　　　　　　
邮编：　　　　　　 传真号：　　　　　　
联系电话（固定电话和移动电话）：　　　　　　　　
投标人代表：　　（签字）　　
投标人代表电子信箱：　　　　　　　　
投标人：　　（全称并加盖公章）　　
日期：　　 年　　月　　日
 


附件2 报价一览表

项目名称：上海儿童医学中心福建医院——国家区域医疗中心建设项目（二期）方案及初步设计
项目编号：ETHQZB202501
	采购包
	报价内容
	数量
	首次报价
下浮率
	服务期
	项目负责人
执业证书信息
	备注

	1
	上海儿童医学中心福建医院——国家区域医疗中心建设项目（二期）方案及初步设计
	1
	
	方案及初步设计方案通过专家评审后
	
	



说明：本项目以“下浮率”方式进行报价。下浮率计算过程保留小数点后两位数(如10.00%)。结算计算公式：最终结算金额=采购人审计部门审核后出具的审计报告×（1-报价下浮率）。报价下浮率作为实际价格结算的依据，最终总的结算金额不超过预算金额。


投标人代表：　　　（签字）
投标人名称：　　　（全称并加盖公章）
日期：　　　年　　　月　　　日


附件3 资格证明文件
附件3-1 参加竞争性磋商的声明函（若有）

致：（采购人或采购代理机构）
1、关于贵方　　年　　月　　日项目（项目编号:              ）的采购公告（或采购邀请），本签字人代表投标人参加竞争性磋商，我方提供竞争性磋商文件中规定的相应资料和说明。本签字人确认响应文件中所有提交的文件、声明或资料（包括但不限于资格证明文件）是真实的、合法的、准确的、有效的。
2、投标人的基本概况：
2.1投标人单位名称：           　　 　　 　　
2.2注册地址：           　　 　　 　　 　　
2.3单位负责人姓名：  　　 　　 性别：  　　 年龄：  　　 职务：  　　 　　 。
备注：“单位负责人”指单位法定代表人（投标人为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（投标人为其他组织的）。
对于接受联合体形式的磋商且投标人是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。



投标人代表：　　　　 （签字）
投标人名称：　　　　 （全称并加盖公章）　　　　
日期：　　　年　　月　　日
 


附件3-2 投标人的资格声明
致：（采购人或采购代理机构）
1、我方已知晓竞争性磋商文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的磋商保证金将不予退还。
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标人的要求
	投标人对是否符合要求做如实声明

	（1）具有独立承担民事责任的能力
	    

	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	    

	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	    

	（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	    

	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	    

	（6）法律、行政法规规定的其他条件。
	    

	磋商文件对合格投标人的一般规定
	投标人对是否违反一般规定做如实声明

	投标人除了应遵守政府采购法及实施条例、政府采购非招标采购方式管理办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定外，还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。
	    

	为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。
	    

	列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加政府采购活动。
	    


2、我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，并愿意根据磋商文件和磋商过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。
备注：对于接受联合体形式的磋商且投标人是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。
投标人代表：　　　　 （签字）
投标人名称：　　　　 （全称并加盖公章）　　　　
日期：　　 年　　月　　日
附件3-3 单位负责人授权书
致：（采购人或采购代理机构）
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”） 授权（填写“投标人代表全名”）为我方的投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的响应磋商，全权代表我方处理响应磋商过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、参与磋商、澄清、签约等工作。投标人代表在响应磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
投标人代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：　　　　　
投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：　　　　　

授权方
投标人：（全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章：　　　　　　　　　　

接受授权方
投标人代表签字：　　　　　　　　　　
签署日期：　　年　　月　　日
附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件
要求：真实、有效、清晰
※注意：
1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加磋商的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加磋商的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
3、负责响应文件签字的投标人代表如果不是上述规定的单位负责人，则投标人应当在响应文件中提供本授权书，纸质响应文件正本中的本授权书应为原件。投标人为自然人的，可不填写本授权书，但应当提供其身份证正反面复印件。
4、对于接受联合体形式的磋商且投标人是联合体的，则只需要联合体的牵头方提交本授权书，在纸质响应文件正本中的本授权书应为原件
 


附件3-4 证明材料
注：根据采购文件须知前附表第1项号的“（2）特定资格条件”要求，允许投标人采用资格承诺制的，可提供符合要求的3-4-1资格承诺函，视为满足采购文件的资格要求，投标人根据响应文件格式3-4-1、3-4-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由投标人自行负责。
附件3-4-1 福建省政府采购投标人资格承诺函
致：（采购人或采购代理机构）
单位名称(自然人姓名)：
统一社会信用代码(自然人身份证号码)：
法定代表人(负责人)：
联系地址和电话：
我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：
一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。
我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

投标人代表：　　　　 （签字）
投标人名称：　　　　 （全称并加盖公章）　　　　
日期：　　 年　　月　　日

注：
1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的投标人(含自然人)；
2.资格承诺的投标人应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。


附件3-4-2 证明材料
营业执照等证明文件
致：（采购人或采购代理机构）
（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。


※注意：
1、请投标人根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
3、对于接受联合体形式的磋商且投标人是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。


投标人代表　　　　　（签字）
投标人名称　　　　　（全称并加盖公章）
日期：　　年　　月　　日
 


财务状况报告
致：（采购人或采购代理机构）
（ ）投标人提供财务报告的
□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□社会团体、民办非企单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人提供资信证明的
□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
※注意事项：
1、请投标人按照自身实际情况编制填写，在其中相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件即可。
2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照首次响应文件递交截止时间推算）应符合下列规定：
2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。
2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。
※无法按照本格式注意事项第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人，应按照本格式注意事项的要求选择提供资信证明复印件。
3、对于接受联合体形式的磋商且投标人是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

投标人代表　　　　　（签字）
投标人名称　　　　　（全称并加盖公章）
日期：　　年　　月　　日
 


依法缴纳税收证明材料
致：（采购人或采购代理机构）
1、依法缴纳税收的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法减免税收的投标人
（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。


※注意
1、请投标人根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：
2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。
2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。
2.3若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。


投标人代表　　　　　（签字）
投标人名称　　　　　（全称并加盖公章）
日期：　　年　　月　　日
 


依法缴纳社会保障资金证明材料
致：（采购人或采购代理机构）
1、依法缴纳社会保障资金的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人
（）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。


※注意
1、请投标人根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：
2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投投标人，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。
2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。
2.3若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。


投标人代表　　　　　（签字）
投标人名称　　　　　（全称并加盖公章）
日期：　　年　　月　　日
 


具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料

声明函
致：（采购人或采购代理机构）
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。


※注意：
1.对于接受联合体形式的磋商且投标人是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。


投标人代表　　　　　（签字）
投标人名称　　　　　（全称并加盖公章）
日期：　　年　　月　　日
 


参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：（采购人或采购代理机构）
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。
  特此声明。

投标人代表　　　　　（签字）
投标人名称　　　　　（全称并加盖公章）
日期：　　年　　月　　日

※注意：
1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
2、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
 


附件3-5 信用记录查询结果
1、由磋商小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。
2、经查询，投标人参加本项目采购活动(响应文件递交截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。
3、投标人应了解自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在响应文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。
 


附件3-6联合体协议
（接受联合体的项目使用）
致：（采购人或采购代理机构）
兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的响应磋商。现就联合体参加本项目响应磋商的有关事宜达成下列协议：
一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：
1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；
2、成员方：
2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；
……
二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：
1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；
2.成员方：
2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；
……
三、联合体各方约定：
1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目报价的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交响应文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。
2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理磋商保证金事宜。
3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。
四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。
六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，响应文件中提交一份。
（以下无正文）
牵头方：（全称并加盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
……
成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
签署日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、磋商文件接受联合体报价且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。
2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。
3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。
4、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。
 


附件3-7 分包意向协议（若有）
甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）
乙方（分包方）：　　　　　　　
兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：
一、分包标的
（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。
二、分包合同金额占比
分包合同价占报价总价的比例：　　　　　%
三、其他条款
分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。
	甲方：
	乙方：

	住所：
	住所：

	单位负责人或委托代理人：
	单位负责人或委托代理人：

	联系方法：
	联系方法：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	签订地点：　　　　　　　　　　
签约日期：　　年　　月　　日


※注意：
1.磋商文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。
2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。
3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。
 


附件3-8 其它资格证明文件

说明：1、采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件“投标人的资格”中特定资格条件，对其它资格证明文件进行具体规定，投标人应按照磋商文件要求，在此项下提供相关证明材料，并加盖投标人单位公章。
2、若磋商文件规定接受联合体形式且投标人为联合体的，涉及联合体成员的其它资格证明文件在此处提供相关证明材料，并加盖投标人单位公章。


投标人代表　　　　　（签字）
投标人名称　　　　　（全称并加盖公章）
日期：　　年　　月　　日
 


附件4 磋商保证金凭证
编制说明
1、在此项下提交的“磋商保证金”材料可使用转账凭证复印件或提供保函复印件(保函原件应于提交响应文件时单独密封提供)。
2、磋商保证金是否已提交按照磋商文件规定执行。
 


附件5 技术和商务偏离表
附件5-1 技术和服务要求响应表
项目名称：                              项目编号：          
	采购包
	章节条目号
	竞争性磋商文件规定的技术和服务要求
	响应文件响应承诺
	是否偏离及说明

	
	    
	    
	    
	    

	
	    
	    
	    
	    

	
	    
	    
	    
	    


注：（1）竞争性磋商文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果投标人在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为投标人能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，投标人都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，投标人成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交投标人违约，按投标人虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交投标人资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由投标人提供最终设计方案或解决方案的；或者投标人需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则投标人可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。


投标人代表　　　　　（签字）
投标人名称　　　　　（全称并加盖公章）
日期：　　年　　月　　日


附件5-2 商务条件和其它事项响应表

项目名称：                              项目编号：          
	采购包
	章节条目号
	竞争性磋商文件规定的商务条件要求
	响应文件响应承诺
	是否偏离及说明

	
	    
	    
	    
	    

	
	    
	    
	    
	    

	
	    
	    
	    
	    


注：（1）竞争性磋商文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果投标人在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为投标人能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，投标人都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，投标人成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交投标人违约，按投标人虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交投标人资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由投标人提供最终设计方案或解决方案的；或者投标人需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则投标人可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。


投标人代表　　　　　（签字）
投标人名称　　　　　（全称并加盖公章）
日期：　　年　　月　　日


附件6 相关技术、商务、服务响应承诺及资料
说明：
1.采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件中对投标人需要提供的相关技术、商务、服务响应承诺及资料进行具体规定或附表格式，投标人应按照磋商文件要求提供相关承诺及材料，并加盖投标人单位公章。
2.如果没有特别要求的，投标人根据磋商文件的要求以及特点，提供相关技术、商务、服务响应承诺及资料，格式自拟。




投标人代表　　　　　（签字）
投标人名称　　　　　（全称并加盖公章）　　　　　
日期：　　　年　　　月　　　日
 


附件7 投标人提交符合政府采购政策的证明材料
附件7-1-1 中小企业声明函（若有）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表　　　　　（签字）
投标人名称　　　　　（全称并加盖公章）　　　　　
日期：　　　年　　　月　　　日

 ※注意：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人须按磋商文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效报价处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

附件7-1-2 残疾人福利性单位声明函（若有）
本投标人郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）
（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程
（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人代表　　　（签字）
投标人名称　　　（全称并加盖公章）
日期：　　　年　　　月　　　日


备注：（1）若投标人不符合残疾人福利性单位，不用提供本声明函，否则视为提供虚假材料。投标人在提交最后报价前，如果已向磋商小组提交上述声明函，视同为投标人符合残疾人福利性单位，享受价格扣除的优惠政策。
（2）请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
（3）纸质响应文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
（4）若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
 


附件7-1-3 监狱企业证明材料
投标人为监狱企业，提供本单位承担的工程，并在响应文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
 


附件7-2 优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

项目名称：                              项目编号：          
	
	本采购包内属于节能、环境标志产品情况

	采购包
	品目号
	产品名称
	认证种类

	*
	*-1
	
	投标人自行填写种类，并上传证明附件以便评审查看

	
	…

	
	

	备注
	


※注意：
1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标（响应）文件“投标（响应）报价明细表”以及“优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）。
2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。
3、具体统计、计算：
3.1若同一采购包内的单个或多个货物取得或同时取得节能、环境标志产品等两项或多项认证的，均按照单个货物对应一项认证的原则统计、计算1次。
3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。
3.3投标人(投标人)按照采购文件要求认真统计、计算。
3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。
3.5强制类节能产品不享受价格扣除。

投标人代表　　　（签字）
投标人名称　　　（全称并加盖公章）
日期：　　　年　　　月　　　日

[bookmark: _Toc14275]附件8 要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）
说明：
1、采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件中对要求作为响应文件组成部分的其他内容进行具体规定或附表格式，投标人应按照磋商文件要求提供相关承诺及材料，并加盖投标人单位公章。
2、投标人根据自身实际情况编写有关资料包括如投标人单位简介、竞争性磋商文件要求提供或投标人自已认为体现自身优势，需要补充说明的其它资料，格式自拟。




投标人代表　　　（签字）
投标人名称　　　（全称并加盖公章）　　　
日期：　　　年　　　月　　　日


[bookmark: _Toc31886][bookmark: _Toc4858][bookmark: _Toc1708]第六章  最终报价（参考格式）

说明：
本章表格无需装入首次响应文件，在开标现场磋商后单独密封提交。投标人代表应携带身份证原件至磋商现场。




报价一览表（最后报价）

项目名称：上海儿童医学中心福建医院——国家区域医疗中心建设项目（二期）方案及初步设计
项目编号：ETHQZB202501
	采购包
	报价内容
	数量
	最后报价
下浮率
	服务期
	项目负责人、
执业证书信息
	备注

	1
	上海儿童医学中心福建医院——国家区域医疗中心建设项目（二期）方案及初步设计
	1项
	
	方案及初步设计方案通过专家评审后
	
	



说明：本项目以“下浮率”方式进行报价。下浮率计算过程保留小数点后两位数(如10.00%)。结算计算公式：最终结算金额=采购人审计部门审核后出具的审计报告×（1-报价下浮率）。报价下浮率作为实际价格结算的依据，最终总的结算金额不超过预算金额。


投标人代表：　　　（签字）
投标人名称：　　　（全称并加盖公章）
日期：　　　年　　　月　　　日
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