监测点位视频监控推荐技术参数
1、 监控范围
[bookmark: _GoBack]采样监测点位视频监控设施应能监控所有采样探头、监测孔、监测及运维活动。站房内视频监控设施应能监控自动监测分析仪表、数据采集与传输装置、标准物质存放区域等可能影响监测数据质量的关键部位。
2、 摄像机性能
1、 图像分辨率不低于 200 万(1920x1080)像素，图像帧率不低于60Hz: 30fps。
2、 具备动态捕捉、逆光补偿、夜视、联网传输及断网重连功能。
3、 具备协议字符叠加功能。
4、 支持 H.264、H.265、Smart264、Smart265 等视频压缩标准。
5、 支持远程调焦、聚焦、调整光圈等功能。
3、 存储要求
1、 视频数据存储在现场的硬盘录像机中,存储时限不少于1年。
2、 硬盘录像机应支持 H.264、H,265、Smart264、Smart265等视频解码格式，具有录像、浏览、检索、回放、下载、录像标记、录像锁定等功能。
3、 不少于2个百兆以太网口，不少于1路 HDMI、1 路 VGA输出，支持1920x1080以上分辨率视频输出显示。
4、 联网
1、视频监控设施应与省级或市级生态环境部门联网，实现视频数据实时传输或远程访问。各级生态环境部门均应具有访问权限，逐步实现生态环境部与省级生态环境部门视频监控联通。
2、已实现联网或者具备联网条件的地区，按已有联网要求执行，其他地区参照《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T28181)联网，确保信息共享互通安全可靠。
                                                                    
