	序号
	项目
	规格

	1
	采购数量
	预计采购20台

	2
	磁卡读卡模块
	应支持2、3轨磁道阅读，双向刷卡

	3
	IC卡读卡模块
	应支持社会保障卡读取，符合GB/T 16649标准；同时支持T=0和T=1标准，读写速度支持：9600bps至38400bps

	4
	非接卡阅读模块
	符合GB/T 22351标准，支持TypeA/B，Mifare卡；支持读取第三代社会保障卡信息

	5
	二维码扫描模块
	图像传感器：640×480CMOS，最小识读精度：≥5mil；可识别一维码/二维码；可支持读符合卫健委标准的电子健康卡；可支持读符合人社部标准的电子社保卡；可支持医保电子凭证功能

	6
	通讯接口
	应支持USB

	7
	SAM卡座
	≥4个SAM卡座，符合GB/T 16649标准卡座，可按要求同时安装不同应用的PSAM卡（由中标人提供）

	8
	驱动支持
	应支持Windows7、Windows10、Android、国产操作系统等

	9
	其他要求
（投标人需提供专项承诺函）
	1.每个读卡器内必须配第三代社保卡PSAM卡芯片（由中标人提供），支持读取第三代社保卡和院内的IC就诊卡。
2.应支持福建省社会保障卡（二代实体卡、三代实体卡）读取、结算。
3.应支持全国各省社会保障卡（含医保卡）、福建省二级保健卡IC卡、福建省省直单位离休干部离休费医药费管理中心发放IC卡及其PASM、院内磁条就诊卡、居民身份证、国家医保电子凭证等读取。应支持福建省社会保障就诊一卡通接口，医院相关业务系统无需改造程序代码可直接调用读取上述各种就诊卡，若涉及相关业务系统改造，改造费用包含在本次投标报价中（包含支付给第三方业务系统的改造费用）。
4.应支持与福建省医保系统、福建省省直保健系统、福州市保健系统、福建省省直单位离休干部离休费医药费管理中心系统等对接，支持门诊住院结算，若涉及相关业务系统改造，改造费用包含在本次报价中（包含支付给第三方业务系统的改造费用）。配套原厂自主研发的读卡配套动态库，并提供调用用接口文档，满足招标文件规定的读卡要求。

	10
	质量保障
	为确保与全国社保卡系统的对接，对投标人所投社保卡、多功能读卡器核心要求如下：
投标人须承诺中标后提供的产品已通过相关检测，确保在功能、性能及安全性上与国家标准兼容，保障医院业务顺畅运行。



