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第一章   投标邀请
 
福建省机电设备招标有限公司采用公开招标方式组织福建省儿童医院生活服务管理中心配套物资（电器窗帘床品健身器材）采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。
1、备案编号：K-ETH-GK-202206-B2852-0624。
2、项目编号：[3500]0624[GK]2022006。
3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。
5、需要落实的政府采购政策：本项目所有合同包未办理进口产品论证审核，不接受进口产品投标；节能产品：适用于本项目所有合同包，按照财库[2019]19号文所附品目清单执行；环境标志产品：适用于本项目所有合同包，按照财库[2019]18号文所附品目清单执行；信息安全产品，适用于本项目所有合同包；小型、微型企业，适用于本项目所有合同包；监狱企业，适用于本项目所有合同包；促进残疾人就业，适用于本项目所有合同包；信用记录，适用于本项目所有合同包，按照下列规定执行：（1）投标人在投标文件提交截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。
6、投标人的资格要求
6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。
6.2特定条件：
包：1
	明细
	描述

	招标文件规定的其他资格证明文件-1
	投标人如因疫情影响享受缓缴或免缴税款的企业，无法提供相关税收缴纳证明材料的，投标人应在投标文件中提供声明函，视同税收缴纳证明材料提交完整。

	招标文件规定的其他资格证明文件-2
	投标人如因疫情影响享受缓缴或免缴税款的企业，无法提供相关税收缴纳证明材料的，投标人应在投标文件中提供声明函，视同税收缴纳证明材料提交完整。

	落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小企业采购）
	本项目不属于专门面向中小企业预留份额采购。


6.3是否接受联合体投标：不接受。
※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。
7、招标文件的获取
7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。
7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。
7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。
7.4、招标文件售价：0元。
8、投标截止
8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。
8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书送达招标文件第一章第9条载明的地点，否则投标将被拒绝。
9、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。 
10、公告期限
10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。
10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。
11、采购人：福建省儿童医院
地址：福州市晋安区横屿路966号
联系方法：0591-86112121
12、代理机构：福建省机电设备招标有限公司
地址：福州市鼓楼区洪山园路68号
联系方法：0591-87525265
附1：账户信息
	投标保证金账户

	开户名称：福建省机电设备招标有限公司

	开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

	银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

	特别提示

	1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。
2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。


  附2：采购标的一览表
 金额单位：人民币元
	采购包
	品目号
	采购标的
	允许进口
	数量
	品目号预算（元）
	采购包预算（元）
	投标保证金（元）

	1
	1
	电气设备
	否
	1(项)
	4669165
	4669165
	165833

	1
	2
	窗帘及类似品
	否
	1(项)
	1619464
	1619464
	

	1
	3
	健身设备
	否
	1(项)
	860929
	860929
	

	1
	4
	其他床上用具
	否
	1(项)
	1142099
	1142099
	




第二章   投标人须知前附表（表1、2）
 
一、投标人须知前附表1
	特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

	项号
	招标文件
（第三章）
	编列内容

	1
	6.1
	是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。

	2
	10.4
	投标文件的份数：
（1）可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。
（2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。

	3
	10.7-（1）
	是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：
不允许。

	4
	10.8-（1）
	投标有效期：投标截止时间起90个日历日。

	5
	12.1
	本项目推荐项目包1中标候选人数为1家。

	6
	12.2
	本项目中标人的确定（以采购包为单位）：
（1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。
（2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人：
①招标文件规定的方式：无。
②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。
③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。
（3）本项目确定的中标人家数：本项目确定项目包1中标人数为1家；

	7
	13.2
	合同签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

	8
	15.1-（2）
	质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。

	9
	
15.4


	招标文件的质疑
（1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。
（2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向福建省机电设备招标有限公司提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。

	10
	16.1
	监督管理部门：福建省财政厅（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。

	11
	18.1
	财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）：
（1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。
（2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。
※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。

	12
	19
	其他事项：
(1)本项目代理服务费由中标人支付。
(2)其他：本项目按合同包收取代理服务费，100万元以下1.5%；100万元-500万元 1.1%；500万元-1000万元0.8%；1000万元-5000万元0.5%。本项目招标代理服务收费按差额定率累进法计算。招标代理服务费收取方式：①中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴交招标代理服务费，招标代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式； ②招标代理服务费缴交银行帐号： 开户银行：兴业银行福州西门支行 开户名 称：福建省机电设备招标有限公司 账号：118080100100102651； ③邮箱：382145406@qq.com。

	     备注
	后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。


 
 
二、投标人须知前附表2
	关于电子招标投标活动的专门规定

	序号
	编列内容

	1
	（1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。
（2）将招标文件技术商务部分第二项“技术和服务要求响应表”注意项第2点“投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效”以及第三项“商务条件响应表”注意项第2点“投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效”。的内容修正为下列内容：投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，若无需特殊表达的，视同为响应招标要求，不视为投标无效。后适用本项目的电子招标投标活动。
（3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准：
①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。
②关于投标文件：
a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。
③关于证明材料或资料：
a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。
b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。
④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”：
a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。
b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。
c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。
⑤关于投标人的CA证书：
a.投标人的CA证书应在投标截止时间前送达招标文件第一章第9条载明的地点，否则投标将被拒绝。
b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。
c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。
d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。
⑥关于投标截止时间过后
a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。
b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还：
b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码；
b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金
b4不同投标人存在串通投标的其他情形。
⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。
⑧其他：无。


  
第三章   投标人须知
 
一、总则
1、适用范围
1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。
2、定义
2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。
2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。
2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。
2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。
 
二、投标人
3、合格投标人
3.1一般规定
（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。
（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。
3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：
（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。
（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。
（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4、投标费用
4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。
 
三、招标
5、招标文件
5.1招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知前附表（表1、2）
（3）投标人须知
（4）资格审查与评标
（5）招标内容及要求
（6）政府采购合同（参考文本）
（7）投标文件格式
（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）
5.2招标文件的澄清或修改
（1）福建省机电设备招标有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。
（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建省机电设备招标有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建省机电设备招标有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建省机电设备招标有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。
（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建省机电设备招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
6、现场考察或开标前答疑会
6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。
7、更正公告
7.1若福建省机电设备招标有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。
7.2更正公告作为福建省机电设备招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。
8、终止公告
8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建省机电设备招标有限公司可终止招标并发布终止公告。
8.2终止公告作为福建省机电设备招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。
 
四、投标
9、投标
9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。
9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。
9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。
9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。
9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。
9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。
9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。
10、投标文件
10.1投标文件的编制
（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。
（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。
（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。
10.2投标文件由下述部分组成：
（1）资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
（2）报价部分
①开标一览表
②投标分项报价表
③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
④招标文件规定的加分证明材料（若有）
（3）技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料（若有）
⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）
10.3投标文件的语言
（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。
（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。
10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。
10.5投标文件的格式
（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。
（2）除招标文件另有规定外，投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。
（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。
（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：
①投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。
②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建省机电设备招标有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：
a.投标人代表签字确认；
b.加盖投标人的单位公章或校正章。
10.6投标报价
（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。
（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。
（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。
10.7分包
（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。
（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。
（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：
①投标文件中未载明分包承担主体；
②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；
③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；
  ④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
10.8投标有效期
（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。
（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。
（3）根据本次采购活动的需要，福建省机电设备招标有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建省机电设备招标有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。
10.9投标保证金
（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。
（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。
（3）提交
①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。
②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。
※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。
（4）退还
①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建省机电设备招标有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。
②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。
③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
④终止招标的，福建省机电设备招标有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。
※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。
（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。
（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
①投标人串通投标；
②投标人提供虚假材料；
③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；
⑤招标文件规定的其他不予退还情形；
⑥中标人有下列情形之一的：
a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；
b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。
※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。
10.10投标文件的提交
（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。
10.11投标文件的补充、修改或撤回
（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建省机电设备招标有限公司。
（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。
※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。
10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：
（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
（2）不符合招标文件中规定的资格要求；
（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。
 
五、开标
11、开标
11.1福建省机电设备招标有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。
11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建省机电设备招标有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。
11.3参加现场开标会的投标人应签到。
11.4开标会应遵守下列规定：
（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。
（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。
（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。
（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。
（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。
（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。
※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建省机电设备招标有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。
11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建省机电设备招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
11.6投标截止时间后撤销投标的处理
  投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。    

六、中标与政府采购合同
12、中标
12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。
12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。
12.3中标公告
（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建省机电设备招标有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。
（2）中标公告的公告期限为1个工作日。
12.4中标通知书
（1）中标公告发布的同时，福建省机电设备招标有限公司将向中标人发出中标通知书。
（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
13、政府采购合同
13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。
13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。。
13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。
13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。
13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。
 
七、询问、质疑与投诉
14、询问
14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建省机电设备招标有限公司提出询问，福建省机电设备招标有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。
15、质疑
15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：
（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。
（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。
（3）质疑函应包括下列主要内容：
①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；
②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；
③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；
④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建省机电设备招标有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；
⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：
a.质疑人代表的身份证明材料：
a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。
a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。
b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：
b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；
b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；
b3依法应终止采购程序的证明材料；
b4应重新采购的证明材料；
b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；
b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。
※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。
15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：
（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。
（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。
15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。
15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。
16、投诉
16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。
16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
 
八、政府采购政策
17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：
17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：
（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。
（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。
（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。
（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。
17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。
17.4符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：
（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：
①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；；
②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：
①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
②监狱企业视同小型、微型企业。
（4）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。
17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。
 
九、本项目的有关信息
18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。
18.1指定媒体：详见招标文件第二章。
18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。
 
十、其他事项
19、其他事项：
  19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。
   19.2其他：详见招标文件第二章。

 
 
 


第四章   资格审查与评标
 
 
一、资格审查
1、开标结束后，由福建省机电设备招标有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。
1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建省机电设备招标有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建省机电设备招标有限公司的工作人员。
1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。
1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：
  （1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：
	明细
	描述

	（1）单位授权书
	①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。

	（2）营业执照等证明文件
	①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

	（3）提供财务状况报告（财务报告、或资信证明）
	①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。

	（4）依法缴纳税收证明材料
	①投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。 c.投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

	（5）依法缴纳社会保障资金证明材料
	①投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。 c.投标截止标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

	（6）具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有)
	①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

	（7）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
	①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

	（8）信用记录查询结果
	①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

	（9）中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ）
	①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。

	（10）联合体协议（若有）
	①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。


   
※备注说明
①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。
②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

   ②.其他资格证明文件：
包：1
	明细
	描述

	招标文件规定的其他资格证明文件-1
	投标人如因疫情影响享受缓缴或免缴税款的企业，无法提供相关税收缴纳证明材料的，投标人应在投标文件中提供声明函，视同税收缴纳证明材料提交完整。

	招标文件规定的其他资格证明文件-2
	投标人如因疫情影响享受缓缴或免缴税款的企业，无法提供相关税收缴纳证明材料的，投标人应在投标文件中提供声明函，视同税收缴纳证明材料提交完整。

	落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小企业采购）
	本项目不属于专门面向中小企业预留份额采购。



  （3）投标保证金。
1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：
	明细

	未按照招标文件规定提交投标函

	未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

	未按照招标文件规定提交投标保证金



  （2）本项目规定的其他情形：
包：1
         无
1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。
2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建省机电设备招标有限公司统一对外发布。
3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建省机电设备招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
 
二、评标
4、资格审查结束后，由福建省机电设备招标有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。
5、评标委员会
5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。
5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：
（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。
（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。
（3）评标的依据是招标文件和投标文件。
（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。
（5）评标应遵守下列评标纪律：
①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建省机电设备招标有限公司统一对外发布。
②对福建省机电设备招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。
③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。
④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。
⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。
※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。
6、评标程序
6.1评标前的准备工作
（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。
（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。
6.2符合性审查
（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。
（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。
（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。
（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。
（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：
①项目一般情形：
	明细

	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

	属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。


②本项目规定的其他情形：
包：1
包一般情形
         无

技术符合性
	明细

	招标文件第五章招标内容及要求第二点“技术和服务要求”以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，任何负偏离即按无效投标处理，评委将在技术符合性审查阶段按无效投标处理。

	投标人的技术部分PT最终得分应不低于技术部分PT总分的50%，否则该投标人将被作为无效标处理，不再进入第二阶段的评议和评分，不予推荐中标。

	在技术评审时，上传的内容中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息。

	不符合招标文件中规定的其它实质性要求的条款。



商务符合性
	明细

	招标文件第五章招标内容及要求第三点“商务条件”以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，任何负偏离即按无效投标处理，评委将在商务符合性审查阶段按无效投标处理。

	在商务评审时，上传的内容中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息；

	不符合采购文件中规定的其它实质性要求的条款。



附加符合性
         无

价格符合性
6.3澄清有关问题
（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。
（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（4）关于细微偏差
①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）
①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。
②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：
a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。
b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。
③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。
6.4比较与评价
（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。
（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）
①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：
a.招标文件规定的方式：无。
b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：
a.招标文件规定的方式：无。
b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。
（3）漏（缺）项
①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。
②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。
6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。
6.6编写评标报告
（1）评标报告由评标委员会负责编写。
（2）评标报告应包括下列内容：
①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
②投标人名单和评标委员会成员名单；
③评标方法和标准；
④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；
⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。
6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。
6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：
（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；
（2）妨碍其他投标人的竞争行为；
（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。
6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：
（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；
（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。
※若废标，则本次采购活动结束，福建省机电设备招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
7、评标方法和标准
7.1评标方法： 项目包1采用综合评分法。
7.2评标标准
 采购包1采用综合评分法：
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。
（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。
（3）各项评审因素的设置如下：
①价格项（F1×A1）满分为30分。
a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。
b.价格扣除的规则如下：
	评标项目
	评标方法

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人
	1、经招标人确认，本项目不属于专门面向中小企业预留份额的招标项目，因此根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2020〕46号文的规定，符合以下规则条件的投标人将依法享受相应的价格扣除优惠政策，用扣除后的价格参加评审。参加本项目的投标人，必须在响应文件中按照招标文件第七章所附格式如实填写《中小企业声明函》，投标人应当对其承诺和提供材料的真实性、合法性和准确性负责。未按招标文件要求提供《中小企业声明函》，视同为相应投标人不满足小微企业条件和标准，不享受价格扣除的优惠政策。
2、本项目是货物类采购，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2020〕46号文的有关规定，供应商参加本项目投标的货物全部是由小微企业生产制造的，则对供应商的投标报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审；如果供应商的投标报价中包含有中大企业生产制造的投标货物，则不享受价格扣除的优惠政策。
3、根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)有关规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。
4、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）有关规定，监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购优惠政策。本项目若有监狱企业参加投标，且其参加本项目投标的货物全部是由小微企业生产制造（可以包括监狱企业自身生产制造的情形）的，则将对监狱企业的投标报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审；但监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不享受价格扣除的优惠政策。如果供应商的投标报价中包含有中大企业生产制造的投标货物，则不享受价格扣除的优惠政策。 
5、根据财政部、民政部、中国残联文件（财库〔2017〕141号）及福建省财政厅、福建省民政厅、福建省残疾人联合会联合发布的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》、福建省财政厅采购办《关于残疾人福利性单位参加政府采购活动价格扣除的通知》，凡符合上述文件要求条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的，将对其标明为残疾人福利性单位制造的货物给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审；但必须提供《残疾人福利性单位声明函》。对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须在投标文件中写明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），并进行标注。仅有标明为残疾人福利性单位制造的货物才能享受价格扣除，否则评审时不享受价格扣除的优惠政策，投标人应对声明和标注信息的真实性负责。有关监狱企业和残疾人福利性单位应提交的相关证明资料按照招标文件第七章有关规定提交。
6、上述规定与政府采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。


②技术项（F2×A2）满分为55分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	（1）重要技术（招标文件第五章“招标内容及要求”第二点“技术和服务要求”中标注“▲”条款）响应承诺情况
	30
	投标人能够全部响应并满足招标文件“第五章招标内容及要求”第二条“技术和服务要求”中各项标注“▲”技术服务要求，没有任何负偏离，则响应程度得分为30分。如果投标人对招标文件“第五章招标内容及要求”第二条“技术和服务要求”各项标注“▲”技术服务要求有负偏离，则按以下分类分档进行量化评分。 （1）负偏离数量为1～3个，则响应程度为优良，并按照负偏离的实际数量从少到多的顺序，分别量化得分为30分、29分、27分。 （2）负偏离数量为4～6个，则响应程度为较好，并按照负偏离的实际数量从少到多的顺序，分别量化得分为25分、23分、21分。 （3）负偏离数量为7～9个，则响应程度为一般，并按照负偏离的实际数量从少到多的顺序，分别量化得分为19分、17分、15分。负偏离数量超过9个，视为投标响应重大偏离招标文件要求，响应程度采购人无法接受，该投标人的投标文件将被否决。注：凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。投标人须按照招标文件所列的所有技术要求如实地填写逐条响应，并列出偏离情况；因编排错乱或响应不完整而导致的不利评审由投标人自行承担。

	（2）一般技术（招标文件第五章“招标内容及要求”第二点“技术和服务要求”中除标注“▲”及“★”条款之外的技术服务条款）响应承诺情况
	25
	投标人能够全部响应并满足招标文件“第五章招标内容及要求”第二条“技术和服务要求”各项技术服务要求（本评分点中的各项技术服务要求指：除标注“▲”及“★”条款之外的各项技术服务），没有任何负偏离，则响应程度得分为25分。如果投标人对招标文件“第五章招标内容及要求”第二条“技术和服务要求”各项技术服务要求有负偏离，则按以下分类分档进行量化评分。 （1）负偏离数量为1～3个，则响应程度为优良，并按照负偏离的实际数量从少到多的顺序，分别量化得分为25分、23分、21分。 （2）负偏离数量为4～6个，则响应程度为较好，并按照负偏离的实际数量从少到多的顺序，分别量化得分为19分、17分、15分。 （3）负偏离数量为7～9个，则响应程度为一般，并按照负偏离的实际数量从少到多的顺序，分别量化得分为13分、11分、9分。 负偏离数量超过9个，视为投标响应重大偏离招标文件要求，响应程度采购人无法接受，该投标人的投标文件将被否决。注：凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。投标人须按照招标文件所列的所有技术要求如实地填写逐条响应，并列出偏离情况；因编排错乱或响应不完整而导致的不利评审由投标人自行承担。



③商务项（F3×A3）满分为15分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	企业认证
	1
	投标人获得ISO9001质量管理体系认证的，得1分。
    注：投标人须提供有效证书（证书须在有效期内）复印件或者从中国国家认证认可监督管理委员会（或中国合格评定国家认可委员会）网站查询的网页，否则对应评分项不得分。

	
	1
	投标人获得ISO14001环境管理体系认证的，得1分。
注：投标人须提供有效证书（证书须在有效期内）复印件或者从中国国家认证认可监督管理委员会（或中国合格评定国家认可委员会）网站查询的网页，否则对应评分项不得分。

	
	1
	投标人获得OHSAS18001（或ISO45001或GB/T28001）职业健康安全管理体系认证的，得1分。
注：投标人须提供有效证书（证书须在有效期内）复印件或者从中国国家认证认可监督管理委员会（或中国合格评定国家认可委员会）网站查询的网页，否则对应评分项不得分。

	
	1
	根据投标人获得售后服务认证证书（按GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》认证，且认证证书须在有效期）情况按以下标准进行评审：服务能力达到五星级标准（或更高级别，如有）的，得1分，其余不得分。

	
	2
	投标人同时具有ISO27001信息安全管理体系认证书以及ISO20000IT服务管理体系认证证书并提供复印件的得2分。
（本项目涉及内部资产管理系统，通过RFID管理固定资产在（九）洗衣机、（十）干衣机、（十一）油烟机、（十二）咖啡机A、（十三）咖啡机B、（十四）电磁灶、（十五）电热毛巾架、（十七）净水器、（八十六）布帘、（八十七）纱帘中体现RFID系统管理。）

	制造商文件
	1
	（十六）水槽洗碗机A、（十四）电磁灶、（十一）油烟机为同一品牌的，得1分。提供官网截图佐证。

	
	3
	投标人以下健身设备连续3年同时投保产品质量险、产品责任险、意外伤害险、公众责任险的，得3分。投标人应提供相关证明材料。
以下健身设备是指：（三十八）智能商用跑步机、（三十九）商用椭圆机、（四十）商用划船器、（四十二）商用卧式健身车、（四十三）商用立式健身车、 （四十四）坐姿划船训练器、（四十五）大腿内外侧肌、（四十六）高低拉训练器、（四十七）坐姿推肩训练器、（四十八）坐姿推胸训练器、（四十九）大飞鸟训练器、（五十）挂片式大腿深蹲训练器。

	
	2
	投标人以下健身设备连续3年同时投保产品质量险、产品责任险、意外伤害险、公众责任险的，得3分。投标人应提供相关证明材料。
以下健身设备指：（五十一）史密斯机、（五十二）多重可调节练习椅、（五十三）腹肌练习椅、（五十四）背肌伸展练习椅、（五十五）上斜练习椅、（五十六）双层哑铃架、（五十七）组合包胶哑铃、（五十八）三孔包胶杠铃片。

	产品相关证书
	1
	投标人所投产品“（30）机器人”通过中国物流机器人CR安全证书认证（认证模式：产品型式试验+工厂检查+获证后监督）的，得1分。

	质保期承诺
	2
	根据各投标人对所投货物保修期的承诺情况进行评议并打分，在招标文件最低年限要求的基础上每延长一年（针对整个合同包所有货物的免费保修延长）得1分，增加不足1年的不予得分，本项最高得2分。投标人仅承诺满足招标文件要求的，本项不得分。



④加分项（F4×A4）
a.优先类节能产品、环境标志产品：
a1若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额低于该采购包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。
a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	节能、环境标志产品
	6.8
	投标人所投产品如属于财库[2019]19号文和财库[2019]18号文规定的节能产品和环境标志产品政府采购品目清单内的产品，则按以下标准予以加分： 同一合同包内的节能、环境标志报价总金额占该合同包报价总金额优惠幅度 20%（含20%）以下,价格评标项标准总分值4%的加分, 技术评标项标准总分值4%的加分；20%-50%（含50%），价格评标项标准总分值6%的加分，技术评标项标准总分值6%的加分；50%以上，价格评标项标准总分值8%的加分，技术评标项标准总分值8%的加分；投标人所投产品如果符合上文规定的额外加分条件，则必须在投标文件中单列出该部分产品的报价，同时在投标文件中提供能够证明其属于财库[2019]19号文和财库[2019]18号文规定的“节能产品、环境标志产品政府采购品目清单”内产品的证明文件（提供对应的节能产品和环境标志产品政府采购品目清单并标注，同时在投标文件中随附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书），否则不享受额外加分。 注：若“节能产品、环境标志产品政府采购品目清单”内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受上述额外加分。


（4）中标候选人排列规则顺序如下：
a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。
8、其他规定
8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。
8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。
8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。
8.4其他：投标人的技术部分PT最终得分应不低于技术部分PT总分的50%，否则该投标人将被作为无效标处理，不再进入第二阶段的评议和评分，不予推荐中标。
 
 
 


第五章   招标内容及要求
一、项目概况（采购标的）
1.1本次招标采购的产品和服务主要用于福建省儿童医院生活服务管理中心项目软装配套物资所需的电器、窗帘、床品、健身器材等物资，生活服务管理中心项目系为落实省政府与上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心合作共建上海儿童医学中心福建中心（福建省儿童医院）共建协议，为上海医疗队在福建省儿童医院中短期坐诊或科研提供生活配套服务，项目位于省儿童医院内西北角，总建筑面积为10800㎡，其中地上建筑面积7481.63㎡，地下建筑面积3318.37㎡，两栋由连廊连接的7层建筑，拟建设生活服务用房总套数：共67套，其中，30㎡套型15套、60㎡套型36套、90㎡套型12套、120㎡套型2套、会议室2套、物业用房2套；配套食堂、自助餐厅、包厢、健身房、篮球场、羽毛球场、门厅、书吧等。项目建成后，将改善上海医疗队在闽生活居住条件，有助于上海医疗专家全身心投入到诊疗服务中，助力区域医疗中心建设，造福海峡两岸儿童。项目于2021年8月25日开工，于12月18日主体结构封顶、计划于2022年8月31日前建成。项目装修定位中高端，对货物质量要求较高，采购人在供货查验、安装工艺等方面将严格要求，请各投标人综合考虑后参与。本项目的总体要求、拟采购产品应具有的特点以及各项技术标准和参数指标、性能等要求详见本章“二、技术和服务要求”。
1.2投标产品、生产所需材料及相关服务应符合国家及相关规定的相应技术标准，产品质量符合要求。中标人与采购人签订各项供货合同后，必须自觉履行招标文件的要求和其投标文件承诺，负责本项目所需各种产品的采购、运输、装卸、存放、现场交货、验收、技术培训和售后等工作。
1.3投标人必须保证提供的所有产品具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新产品。投标人所提供的产品及服务应符合国家相关法律法规，如因产品违反国家相关规定而产生的纠纷和责任，均由投标人负全部责任。若因此给招标人招标代 理机构造成损失的，投标人还要负赔偿责任。
1.4 本项目的采购清单如下：
	品目名称
	序号
	产品名称
	数量
	综合单价
（含税，元）
	小计
（含税，元）

	其他电气设备
	1
	紫外线消毒灯
	10台
	128
	1280

	
	2
	灭蚊蝇灯
	10台
	94
	940

	
	3
	洗手间烘手机
	12台
	215
	2580

	
	4
	饮水机
	1台
	2580
	2580

	
	5
	地面吹风机
	3台
	699
	2097

	
	6
	大型消毒柜
	2台
	1899
	3798

	
	7
	餐厅消毒柜
	4台
	1399
	5596

	
	8
	触控大屏多媒体
	1台
	27988
	27988

	
	9
	洗衣机
	65台
	6200
	403000

	
	10
	干衣机
	65台
	14698
	955370

	
	11
	油烟机
	65台
	5980
	388700

	
	12
	咖啡机A
	68台
	1690
	114920

	
	13
	咖啡机B
	5台
	5790
	28950

	
	14
	电磁灶
	65台
	5199
	337935

	
	15
	电热毛巾架
	79台
	1699
	134221

	
	16
	水槽洗碗机A
	14台
	7199
	100786

	
	17
	净水器
	70台
	4599
	321930

	
	18
	复合滤芯
	210个
	180
	37800

	
	19
	RO膜滤芯
	70个
	750
	52500

	
	20
	碳棒滤芯
	210个
	120
	25200

	
	21
	扫地机器人
	67台
	1899
	127233

	
	22
	吹风机
	65台
	369
	23985

	
	23
	挂烫机（带熨板）
	65台
	599
	38935

	
	24
	电高压锅
	65台
	1199
	77935

	
	25
	电动晾衣架
	65台
	2199
	142935

	
	26
	空气净化器A
	36台
	4900
	176400

	
	27
	空气净化器B
	36台
	3690
	132840

	
	28
	抽湿机
	65台
	1880
	122200

	
	29
	微蒸烤一体机
	67台
	2699
	180833

	
	30
	机器人(◆核心产品）
	1台
	350000
	350000

	
	31
	冷藏柜A
	2台
	558
	1116

	
	32
	冷藏柜B
	2台
	768
	1536

	
	33
	冷藏柜C
	2台
	2499
	4998

	
	34
	台面水槽洗碗机B
	30台
	5899
	176970

	
	35
	嵌入式洗碗机
	21台
	5999
	125979

	
	36
	风幕机
	10台
	3500
	35000

	
	37
	户外音响
	1台
	2099
	2099

	健身设备
	38
	智能商用跑步机
	3台
	78000
	234000

	
	39
	商用椭圆机
	2台
	48000
	96000

	
	40
	商用划船器
	1台
	26500
	26500

	
	41
	智能动感单车
	1台
	21999
	21999

	
	42
	商用卧式健身车
	1台
	43500
	43500

	
	43
	商用立式健身车
	1台
	41500
	41500

	
	44
	坐姿划船训练器
	1台
	32700
	32700

	
	45
	大腿内外侧肌训练器
	1台
	35000
	35000

	
	46
	高低拉训练器
	1台
	24600
	24600

	
	47
	坐姿推肩训练器
	1台
	35000
	35000

	
	48
	坐姿推胸训练器
	1台
	37800
	37800

	
	49
	大飞鸟训练器
	1台
	19800
	19800

	
	50
	挂片式大腿深蹲训练器
	1台
	13800
	13800

	
	51
	史密斯机
	1台
	14500
	14500

	
	52
	多重可调节练习椅
	1台
	3800
	3800

	
	53
	腹肌练习椅
	2台
	4850
	9700

	
	54
	背肌伸展练习椅
	1台
	4000
	4000

	
	55
	上斜练习椅
	1台
	1900
	1900

	
	56
	双层哑铃架
	1台
	4200
	4200

	
	57
	组合包胶哑铃
	1台
	9350
	9350

	
	58
	三孔包胶杠铃片
	1台
	5600
	5600

	
	59
	液压篮球架
	2套
	43000
	86000

	
	60
	羽毛球网架
	1套
	1950
	1950

	
	61
	乒乓球桌、网架
	1套
	10000
	10000

	
	62
	篮球
	10个
	198
	1980

	
	63
	羽毛球拍
	10套
	349
	3490

	
	64
	乒乓球拍
	10套
	179
	1790

	
	65
	羽毛球
	20桶
	59
	1180

	
	66
	乒乓球
	10套
	59
	590

	
	67
	篮球、乒乓球场看台椅
	6套
	3650
	21900

	
	68
	羽毛球场看台椅
	4套
	4200
	16800

	其他床上用具
	69
	1.8米床品四件套（夏季）
	98套
	1299 
	127302

	
	70
	1.8米床品四件套（冬季）
	98套
	699 
	68502

	
	71
	1.8配套羽绒枕芯（一对）     
	49套
	558 
	27342

	
	72
	1.8配套乳胶枕芯（一对）   
	49套
	400 
	19600

	
	73
	1.8配套鹅绒冬被
	49套
	1695 
	83055

	
	74
	1.8配套蚕丝春秋被
	49套
	599 
	29351

	
	75
	1.5米床品四件套（夏季）
	56套
	1199 
	67144

	
	76
	1.5米床品四件套（冬季）
	56套
	659 
	36904

	
	77
	1.5配套鹅绒冬被
	28套
	1595 
	44660

	
	78
	1.5配套蚕丝春秋被
	28套
	539 
	15092

	
	79
	1.5配套羽绒枕芯（一对）
	28套
	558 
	15624

	
	80
	1.5配套乳胶枕芯（一对）
	28套
	400 
	11200

	
	81
	1.5床垫
	28件
	7299
	204372

	
	82
	1.8床垫
	49件
	7999
	391951

	窗帘及类似品
	83
	卷帘电动电机
	91套
	776
	70616

	
	84
	防风卷帘
	385平方米
	745
	286825

	
	85
	电动窗帘杆
	44套
	63
	2772

	
	86
	布帘
	1193米
	455 
	542815

	
	87
	纱帘
	1193米
	298 
	355514

	
	88
	电动双轨道
	913米
	79
	72127

	
	89
	电动开合电机
	260套
	598 
	155480

	
	90
	手动铝百叶
	223平方米
	175
	39025

	
	91
	三趟式金刚网纱窗
	300平方米
	299
	89700

	
	92
	手动轨道
	102米
	45
	4590

	
	
	8291657元


注：1、本项目各序号产品的综合单价（含税）详见上表，投标人投标时所投产品的单价不得超过对应序号产品的综合单价（含税），否则其投标将被否决。
2、本项目的◆核心产品为序号（30）机器人。
3、以上货物参数详见本章“二、技术和服务要求”。
4、投标人须在投标文件报价部分对以上货物进行分项报价。

2、 技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

备注：以下设备尺寸、重量、距离等如无范围描述的，允许±5%偏差。
若所投产品属于国家强制性要求或认证（包括3C、节能、信息安全产品等）的，投标人可提供有效证书复印件或提供所投产品满足国家强制性要求（或认证）的承诺函，并对其真实性负责，承诺函格式自拟。（承诺函格式详见附件一，届时提供）
（一）紫外线消毒灯
1、类别：商用杀菌灯；
2、电压：220V；
3、是否可充电：不可充电；
4、适用面积：20㎡-50㎡（含）；
5、电源方式：交流电；
6、是否有臭氧：带臭氧；
7、光源类型：紫外线光源；
8、固定方式：底座；
▲9、须提供具有“CMA”或“CNAS”认证资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。
10、尺寸：≦长399mm；宽250mm；高60mm；
11、净重：1.0KG；
12、产品材质 铝合金+阻燃ABS；
13、功率：20W；
（二）灭蚊蝇灯
1、灭蚊蝇方式:粘捕式；
2、材质: ABS；
3、额定功率: 8W；
4、额定电压: 220V；
5、覆盖面积: 100㎡；
6、摆放方式:壁挂或摆放；
7、产品尺寸: ≦380(mm)×270(mm)× 160(mm)；
8、操作方式 触控式 ；
（三）洗手间烘手机
1、额定功率：1200W；
2、产品尺寸：≦长248mm；宽170mm；高250mm；
3、安装方式：壁挂式；
4、是否需打孔：需打孔；
5、感应距离：101-120mm；
[bookmark: _GoBack]6、出风方式：单面出风；
7、吹风类型：冷/热风；
8、防水等级：IP×1；
9、机身材质：ABS；
10、干手时间：5-7S；
11、出风速度：≥95m/s；
12、热风温度65±15摄氏度；
▲13、提供产品国家级质量认证中心认证证书，原件备查。
（四）饮水机
1、产品类型：壁挂式步进式开水器；
2、至少自带5级超滤；
3、台式/壁挂两用；
4、功率：3000W；
5、容量：25L；
6、额定出水量：40L/H；
7、出水形式：一开一直饮+爱惠浦过滤；
8、优势功能：防干烧，防井盖，防漏电，防蒸汽，防火阻燃；
▲9、须提供具有“CMA”或“CNAS”认证资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。
10、电压：220V-50Hz；
11、产品尺寸：≦480mm×335mm×600mm。
（五）地面吹风机
1、功率：550W；
2、频率：50Hz；
3、风速：≧25m/s（第三档）；
4、风量：≧28m3/s（第三档）；
5、全铜感应电机，过热保护，持续24小时工作；
6、多角度可调，循环立体风效；
7、降噪处理，劲风又静；
8、低功率，高效省电；
9、三档调节，满足不同地面；
▲10、须提供具有“CMA”或“CNAS”认证资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，原件备查；
11、外形尺寸（宽×高×深）≦500mm×460mm×505mm；
12、净重毛重 11.2kg ；
（六）大型消毒柜
1、产品类型：立式双开门消毒柜；
2、容积：≥682L；
3、面板材质：钢化玻璃；
4、消毒方式：红外线+臭氧；
5、隐藏式把手，五层分体，智能触控；
6、外机尺寸：≦1150mm×520mm×1640mm；
▲7、须提供具有“CMA”或“CNAS”认证资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。
8、产品净重：49.5kg；
9、额定功率：1200W；
（七）餐厅消毒柜
1、特色功能：高温；烘干；二星级；上下分层；触控控制；
2、消毒星级：二星级；
3、安装方式：立柜式；
4、容量：300L以上；
5、消毒温度125℃；
6、内胆材质：不锈钢；
7、面板材质：钢化玻璃；
8、产品净重：34、5kg
9、消毒时间：30min；
10、外机尺寸：≦长570mm；宽470mm；高1600mm；
11、额定功率：1100W；
12、层架载物重量：10kg；
13、上下层独立控制；
（八）触控大屏多媒体
1、硬件
▲1.1、整机屏幕采用 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9。整机具有护眼功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。整机内置非独立的高清摄像头，像素≥800万，FOV（对角线视场角）≥120度，支持远程巡课应用。整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12米。以上技术参数须提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。
★1.2、支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。外接电脑设备通过机外TypeC线连接至整机Type-C口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑可拍摄画面。以上技术参数须提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。
▲1.3、外接电脑连接整机且触摸信号联通时，外接电脑可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。同一物理按键完成Android系统和Windows系统的节能熄屏操作，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。整机内置无线网络模块，无任何外接、转接天线及网卡可实现正常网络连接。将windows显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示，依然可以正常触控操作windows系统。点击非windows显示画面区域，即可退出该模式。以上技术参数须提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。
▲1.4、整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。Wi-Fi和AP热点均支持双频2.4G & 5G ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。Wi-Fi和AP热点工作距离不低于12米。具备智能手势识别功能，系统在任意信号源通道下可智能识别上、下、左、右方向的手势滑动并调用响应功能。以上技术参数须提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。
1.5、具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1至F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键黑屏的功能。内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、声音和图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。
1.6、嵌入式系统内具备视频展台应用工具，可对摄像头内整个画面进行截图以及对所截取画面进行批注、旋转，支持二分屏或四分屏同时展示画面内容，可任意更换分屏幕画面内容。
1.7、无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的功能，如白板书写、办公文档软件使用、网页浏览等。
1.8、在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可快速分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。
1.9、嵌入式系统互动白板 支持不同背景颜色，同时提供专用背景。
1.10、嵌入式白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。
1.11、整机在任意通道下通过手势识别调出板擦工具擦除批注内容，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。
1.12、主板采用H310芯片组，搭载i7CPU；内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备3个USB3.0 TypeA接口。采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。
2、交互式白板软件：
2.1、支持个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。支持云存储，无需使用U盘等存储设备，只需联网登录即可获取。
2.2、支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件；同时支持链接分享课件，接收方打开链接后可直接输入账号获取课件。
2.3、支持用户在软件中打开ppt×格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。方便利用软件互动功能在原有PPT基础上修改。
2.4、高级图形：支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制，同时支持自定义绘制复杂的任意多边形及曲边图形。
2.5、路径动画：支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。
2.6、快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。
2.7、蒙层工具：一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏，授课模式下可通过擦除蒙层展现隐藏内容，丰富课件互动展示效果。
2.8、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种游戏模板供选择，且模板样式支持自定义修改。
2.9、公式编辑器：支持复杂公式输入，提供不少于20个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。
2.10、函数图像绘制：包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等常见函数类型。可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑。
2.11、立体几何：支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形。支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例。支持沿任意方向旋转立体几何。支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。支持立体图形吸附功能：移动立体图形相互靠近时，可智能识别并吸附，便于精确操作组合图形。
2.12、化学方程式编辑器：支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。
2.13、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。
2.14、图表：支持插入图表，并提供柱状图、扇形图、折线图3种图表形式，且每种形式提供不少于5种样式供选择。支持图表二维及三维展示形式任意切换，且三维图表支持旋转，方便多角度展示数据变化。
2.15、板中板：支持调用板中板辅助，可直接批注、加页及切换背景色，不影响主画面。
2.16、美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。
2.17、3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示。
2.18提供超过2000个微课程视频。
2.19提供在线流媒体播放、一键下载两种使用方式，随时插入生动有趣的知识点讲解。
2.20支持在视频任意时间点打点，播放过程中可一键跳转到打点位置。同时也可一键截图。
2.21、授课助手：支持移动终端接入，实现大小屏同屏显示、同步课件及远程操控，并可实现拍照上传及移动展台功能，满足移动授课需求。
3、教学教研管理平台：
3.1、基于数据分析的管理平台，同时收集数据反馈和评价，方便管理者掌握和促进教研效果。同时支持管理个人活动并进行数据采集分析，帮助提升个人专业发展。
3.2、产品采用的服务模式，后台应用B/S架构设计，支持管理者在Windows、Linu×、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计软件活跃数据、点评数据及课件上传等数据。
3.3、多端登录：支持管理员使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，并定期推送数据分析报表。
3.4、信息化指数：通过多维度分析信息化应用情况，综合评估出信息化指数。
3.5、信息化数据雷达图：将信息化教学数据分五个维度进行评。
3.6、提升实力：一键分析，并将信息化数值与最高值进行对比，方便了解自身情况和实际差距；同时可通过管理端督促开展信息化活动，并为管理者预测督促后可提升的指标，督促信息将通过短信触达，保证督促效果。
4、打印机（2台）
4.1、双介质传感器：穿透式和反射式
4.2、最大介质卷尺寸：8英寸/203毫米,卷芯外径3英/76毫米卷芯内径
4.3、介质类型：连续纸、模切纸、标签纸、黑标纸
4.4、碳带设置：碳带墨面向外卷绕;可使用可选碳带轴进行墨面向内卷绕
4.5、工作环境：热转印:40~104IF/5~40℃
热敏:32~104F/ O~40℃
相对湿度20~85%,无冷凝
4.6、分辨率：203oodpi/每毫米8点(可选)
 300dpi/每毫米12点(可选)
 600dpi/每毫米24点
4.7、内存：256MB RAM内存(4MB 供用户使用)
512MB闪存(64 MB供用户使用)
5、资产盘点手持机PDA
5.1、Android 操作系统要求5.1或以上版本；
5.2、处理器不低于四核，主频不低于1.8GHz；
5.3、内存不低于2GB RAM；
5.4、存储不低于32GB ROM，支持128GB TF卡扩展；
5.5、5寸IPS高清屏，分辨率720×1280；IPS 180度视角屏；
5.6、摄像头支持后置1200万像素，带闪光灯，带自动对焦；
5.7、支持超高频协议：ISO18000-6C （EPC C1 GEN2）；
5.8、工作频段：902～928 MHz（中心频率915MHz）其他国家和地区频率标准可定制；
5.9、数据通信支持IEEE802.11b/g/n（WIFI），蓝牙，3G/4G/（可选配）；
5.10、电池供电，不低于6000mAh可充电聚合物锂电池；
5.11、标签读取距离0-7米；
5.12、防护等级IP64, 防摔、防水、防尘；
5.13、支持EPC global Class 1 Gen2标准标签，如Ti、Philips、UPM、Avery Dennison等Gen2标签；
5.14、条码采集支持：
一维条码类型：Code39、Code93、Code128、Codebar、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、ITF 14、UCC/EAN-128、ITF 25、Matri× 25、ISBN等
二维条码类型：PDF417、MircoPDF417、Composite、RSS、TLC-39、DataMatri×、QR Code、Micro QR Code、Aztec、Ma×iCode、Postal Codes、US PostNet、US Plante、UK Postal、Australia Postal、Japan Postal、Dutch Postal等。
6、资产管理盘点系统
★6.1、系统可支持未来扩展蓝牙定位资产管理模式，采用蓝牙定位网络感知资产蓝牙定位终端标签，并针对蓝牙定位终端资产快速完成盘点。（需提供系统扩展功能截图）；
▲6.2、系统可支持未来扩展资产能效分析模式，用于资产能效管理物联网场景，包括能效监测（220V&380V）、能效分析、设备使用率等（需提供系统扩展功能截图）；
▲6.3、资产盘点系统需支持二维码、无源RFID两种技术，系统可支持扩展蓝牙、LoRa物联网技术；
6.4、资产管理物联网应用系统需与 HRP/ERP或专业资产管理系统集成和联动；
6.5、提供资产生命周期管理状态展示：入库、空闲、已申领、报废、借用、维修、遗失等，可与HRP/ERP/资产管理系统通过接口进行资产生命周期状态的同步；
6.6、资产入库录入的方式支持手工录入、E×cel表格导入和与HRP/ERP/资产管理系统通过接口的方式同步；
▲6.7、资产可支持绑定无源RFID标签，无源RFID标签可支持最多绑定3个，支持扩展蓝牙定位终端绑定；
6.8、支持在无源RFID资产标签上可打印二维码资产信息卡；
6.9、绑定无源RFID资产标签的普通资产采用无源RFID手持机读写器进行资产盘点，接收无源RFID手持机读写器盘点上传的数据；
▲6.10、支持创建全院级、科室级、自定义资产等盘点任务，可查看盘点任务的执行情况（需提供系统截图）；
6.11、盘点任务支持可选择由资产管理科室或资产使用科室执行；
6.12、支持一个盘点任务所有提交的盘点数据进行合并和汇总；
6.13、全院级盘点结果支持科室级盘点结果合并和汇总统计，提供应盘点资产总数量、实际盘点资产总数量、盘亏资产总数量；
▲6.14、针对移动和高价值医疗设备和资产，未来支持扩展绑定资产蓝牙定位终端，通过蓝牙定位网络就可以完成一键资产盘点（需提供系统扩展功能截图）；
6.15、盘点结果支持导出Excel表格；
6.16、支持资产不同维度的统计分析，如：资产分布状态、业务类别占比、不同月份的使用对比，统计分析出资产的使用率、状态占比等；
▲6.17、提供资产盘点系统软著证书，并加盖公章，原件备查。
★6.18、需要和医院现有系统做对接，实现数据互联互通，并承担对应接口费，并提供承诺书。（承诺书格式详见附件二）
（九）洗衣机
1、能效等级：一级能效；
2、自动化程度：全自动；
3、开门方式：前开式；
4、标准程序耗水量：70L；
5、标准程序耗电量：1.02kW·h；
6、洗涤程序：95°C除菌、超快速、大物、棉织物、羊毛、丝绸/内衣、衬衫、羽绒服、化纤、混合洗、浸泡洗、单脱水、筒洗净、除螨、节能洗；
7、水温调节范围：常温；30℃；40℃；50℃；60℃；95℃；
8、洗涤容量：10kg；
9、水位选择：≧3段；
10、洗净比：1.03比值；
11、箱体材质：彩钢；
12、洗涤功率：180W；
13、脱水功率：600W；
14、脱水转速：1400转/分钟；
15、脱水容量：10kg；
16、须提供具有“CMA”或“CNAS”认证资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。
17、RFID：860~960MHz×1；
18、尺寸：≦596mm×630mm×845mm。
▲19、提供产品国家级质量认证中心认证证书，原件备查。
（十）干衣机
1、烘干功率：960W；
2、烘干容量：9k；
3、电机类型：变频；
4、开门方式：前开式；
5、操控方式：电脑式；
6、支持自动清洁；
7、烘干程序：防皱；除菌；预约；
8、开门断电；
9、RFID：860~960MHz×1；
10、尺寸：≦596mm×630mm×845mm。
（十一）油烟机
▲1、外形尺寸: ≤长900mm×宽375mm×高750mm；
2、巡航模式最大静压（Pa）: 900；
3、常态气味降低度（%）: 97；
4、噪声（dB；声压级）: 48；
5、油脂分离度（%）: 92；
6、能效等级: 1级；
7、巡航模式风量(m3 /min): 24；
8、烟灶联动版本×: V3无线射频 ；
9、自动巡航增压、厨房空气管家、手感智控；
10.1、巡航模式最大静压达900Pa，巡模式风量24m³/min，吸力持续强劲，静音效果更佳。
★10.2、须提供具有净化厨房空气功能的相关技术证书复印件，原件备查；
10.3、自动检测气体类型：空气中的甲醛、氨气、氢气、一氧化碳、苯、香烟烟雾、酒精、倒烟串味、油烟余味。启动范围：污染气体浓度在1.5-3.0ppm时油烟机自动启动P1档；≥3.0ppm时，油烟机自动启动P2档；
11、反向背吸技术
采用多段加速设计。
12、多腔分频,多区分段共频降噪技术
基于赫姆霍兹共振原理，通过腔体共振中和噪音，优化静音；鹦鹉螺畅吸风道，斜切式静流弧，油烟顺畅分流，有效减少紊流，烟径通畅，吸排高效静音。在其工作状态时，它的工作噪音可以低至48dB；
13、可拆卸长条格栅净畅网，防油涂层处理制造，清洁便利简单；
14、RFID:860~960MHz×1。
（十二）咖啡机A
1、商品毛重：2.01kg；
2、商品产地：国产；
3、水箱容量：0.6-1.2 L；
4、饮品种类：6-10种；
5、类型：胶囊咖啡机；
6、适用场景：家用，职场，商用；
7、制作口味：意式浓缩，美式咖啡，卡布奇诺，花式咖饮，摩卡，拿铁，奶泡；
8、额定电压：220V；
9、产品尺寸：≦长143mm×宽326mm×高327mm；
10、额定功率：1500W；
11、电源线长：1m；
12、泵浦压力:15Bar；
13、研磨档位:不少于3档；
14、特色功能:奶泡口感可调；自动开关机；
15、颜色:黑色；
16、RFID:860~960MHz×1。
（十三）咖啡机B
1、商品毛重：11.27kg
2、水箱容量：1.3-1.8L
3、制作口味：意式浓缩，美式咖啡，卡布奇诺，花式咖饮，摩卡，拿铁，奶泡
4、类型：意式全自动
5、额定功率：1450W
6、电源线长：1m
7、额定电压：220V
8、产品尺寸：≦长240mm；宽440mm；高360mm
9、产品净重：9.2kg
10、特色功能：自动开关机
11、泵浦压力：15Bar
12、研磨档位：13档
13、RFID:860~960MHz*1
（十四）电磁灶
1、开孔尺寸（mm）: 700mm×400mm×R20
2、旋钮: 磁悬控旋钮；
3、面板材质: 肖特微晶玻璃；
4、热效率: 0.88；
▲5、外观尺寸（mm）:≦ 760mm×453mm×65mm；
6、单眼功率范围: 3000W~300W；
7、档位调节: 9档调节+2档一键功能；
8、能效等级: 2级能效；
9、插座要求: 16A插座；
10、额定电压: 220V-50Hz；
11、额定功率: 总功率3400W ；
12、RFID:860~960MHz×1；
▲13、提供产品国家级质量认证中心认证证书，原件备查。
（十五）电热毛巾架
1、电压：220V/50HZ；
2、表面工艺：进口粉末喷涂；
3、加热功率：40W；
4、防水等级：IPX4；
5、安装后离墙距：90mm；
6、电线长度：1.5m；
7、产品净重：10kg；
8、产品尺寸：≦长490mm×宽240mm×高680mm；
9、最大功率：250W；
10、RFID:860~960MHz×1。
（十六）水槽洗碗机A
1、整机额定功率: 1850W；
▲2、外形尺寸（mm）: ≦长900mm×宽490mm×高（含排水管）600mm；正常工作水压: 0.14MPa-1MPa；
3、开孔尺寸（mm）: 长860mm×宽470mm（R10）×550mm；
4、加热方式: 加热盘加热；
5、漂洗方式: 喷淋式漂洗；
6、碗碟清洗耗水量: 超快洗7.5L/强快洗11L/超强洗11L/节能洗7.1L；
7、电源电压: 220V-/50Hz；
8、果蔬清洗耗水量（超快洗）: 低水位15L/中水位16L/高水位17L；
果蔬清洗耗水量（强快洗）: 低水位18L/中水位19.5L/高水位21L；
果蔬清洗耗水量（超强洗）: 低水位20.5L/中水位22L/高水位23.5L；
9、高能气泡洗：轻松洗净中式重油污，同时还能高效去除果蔬表面农残，对克伦特罗、敌敌畏、多菌灵、抗蚜威等农药的去除率均达到了95%以上；
10、洗消烘除存一体化：实现净洗、除菌、烘干、除渣、存储一体化。
11、75℃高温除菌：内置飞碟式高效速热盘，洗碗模式下，水温可快速升至75℃，对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的去除率达到99.99%。
12、三重强劲烘干：
PTC热风烘干技术，在腔体内制造均匀、恒温热风，配合餐具高温漂洗后的余热加速烘干。同时，门体清洗结束后自动开启，内部湿空气排出，减少蒸汽冷凝，高效干燥腔体和碗碟，避免抹布擦拭带来的二次污染。
13、渣篮自清洁技术：
饭粒、菜叶、鱼骨等细小残渣实现自动强排，配合全新渣篮清洗专利技术，排水泵体高速旋转带来水流对渣篮的强力冲洗，不仅大大降低下水道堵塞的风险，同时亦降低动手清理脏污的频率，延长渣篮的清洗打理周期。
（十七）净水器
1、前置过滤器：
1.1、技术参数：
1.1.1、适用水源:市政自来水；
1.1.2、适用水压:0.1MPa～0.5MPa；
1.1.3、环境温/湿度:4～40℃/≤90％；
1.1.4、适用水温:5～38℃；
1.1.5、净水流量:4T/H；
1.1.6、滤芯组合:不锈钢滤网；
1.1.7、铜头尺寸:DN25 DN20；
1.1.8、过滤精度:40μm；
1.1.9、具有国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，须提供复印件，原件备查。
1.2、产品特点：
1.2.1、采用优质铜头；
1.2.2、渐紧式过滤滤网；
1.2.3、多道密封圈；
1.2.4、压力监控，时时监视压力情况；
1.2.5、三合一高效排污模式；
1.2.6、通水量大，可满足家庭总净水要求；
1.2.7、清洗时间可记忆，维护更精准。
2、净水器
2.1、技术参数：
2.1.1、适用水源：市政自来水；
2.1.2、进水压力：0.1～0.35MPa；
2.1.3、适用水温：1～25℃；
2.1.4、净水流量：1.05L/min；
2.1.5、总净水量：4000L；
2.1.6、产品尺寸：≦290mm×200mm×380mm；
2.1.7、滤芯配置：PGP复合+RO膜+CTO后置炭；
2.1.8、具有国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件，须提供复印件，原件备查。
2.2、产品特点：
2.2.1、精选进口PGP三合一复合滤芯；
2.2.2、三年长效RO膜；
2.2.3、FMS智能滤芯管理系统，计算滤芯使用情况和寿命，精准监控；
2.2.4、采用一体注塑成型工艺，结构优化，减少漏水隐患；
3、产品配置：前置过滤器1个+净水器1台；
4、RFID:860~960MHz×1。
（十八）复合滤芯
1、滤芯尺寸：10寸
2、使用时间：12个月
3、过滤效果: 具有降低原水浊度、色度、肉眼可见物、耗氧量。
4、需为产品（十七）净水器的同品牌原装滤芯。
（十九）RO膜滤芯
1、滤芯尺寸：12寸
2、使用时间：36个月
3、过滤效果：可有效降低水的溶解性总固体，去除大肠杆菌，降低砷镉、铬(六价)、铅重金属含量。
4、需为产品（十七）净水器的同品牌原装滤芯。
（二十）碳棒滤芯
1、滤芯尺寸：10寸
2、使用时间：12个月
3、过滤效果：具有吸附能力，可降低浊度，肉眼可见物，耗氧量。
4、需为产品（十七）净水器的同品牌原装滤芯。
（二十一）扫地机器人
1、功能：全能清洁(扫吸拖式)；
2、续航时间：121-180分钟；
3、产品颜色：黑色；
4、充电电池：锂电池；
5、电池容量(mAh)：3200mAh；
6、额定功率（主机）：40W；
7、额定电压：14.4V；
8、充电时间：约4小时；
9、一次充电续航时间（分钟）：121-180分钟；
10、定时功能：有；
11、功能模式：滚刷式；
12、尘盒容积：0.43L；
13、产品尺寸：≦353mm×353mm×93.6mm；
（二十二）吹风机
1、类型：冷热风；恒温；水离子；
2、冷风档位：不少于二档；
3、风嘴类型：集风嘴；
4、热风档位：不少于二档；
5、手柄是否可折叠：可折叠；
6、产品尺寸：≦长223mm；宽92mm；高230mm；
7、额定功率：1800W。
（二十三）挂烫机（带熨板）
1、产品尺寸：≦长286mm；宽177mm；高210mm；熨烫板产品尺寸：≦430mm×250mm×1650mm
2、额定电压：220V；
3、额定功率：1600W；
4、出汽时间：60s以上；
5、最大出汽量：11g/min；
6、蒸汽持续时间：14分钟；
7、颜色：棕色；
8、功能：蒸汽/干式熨烫；
9、熨刷面板材质：陶瓷；熨烫板材质：金属+布艺；
10、蒸汽压力：450Kpa。
（二十四）电高压锅
1、操控方式：触摸控制
2、内胆材质：精钢
3、内胆数量：双胆
4、加热方式：IH电磁加热
5、排压方式：自动排压
6、显示类型：数码显示
7、容量：5L
8、额定功率：1600W
9、额定电压：220V
10、产品尺寸：≦423mm×331mm×501mm
▲11、提供产品国家级质量认证中心认证证书，原件备查。
（二十五）电动晾衣架
1、颜色：白色
2、遥控方式：TM精灵+小爱同学+APP+无线遥控
3、主机尺寸：≧1161mm×301mm×87mm
4、最大下降尺寸高度:1300mm
5、配件：1.6-2.4米伸缩4杆+46个挂衣孔+6根小横杆+4个母婴排夹
6、产品材质：主机/折叠片∶碳钢；晾杆∶铝合金
7、主要功能：烘干+风干+照明+升降
8、承重：35kg；重量：19.98kg
9、须提供具有“CMA”或“CNAS”认证资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。
（二十六）空气净化器A
1、额定功率：40W
2、电源线长：1.8m
3、额定电压：220V
4、产品尺寸：≦长1105mm；宽260mm；高260mm
5、净化方式：过滤式
6、适用面积：2㎡
7、空气质量传感器：PM2.5传感器
8、HEPA滤网等级：H13
9、颗粒物CCM：P4
10、最低档声功率级噪音：46dB
11、空气质量显示：PM2.5数字显示
12、气态污染物CCM：F4
13、最高档声功率级噪音：59.8dB
14、过滤污染物类型：甲醛；PM2.5；花粉；过敏源
（二十七）空气净化器B
1、额定功率：40W
2、电源线长：1m
3、额定电压：220V
4、产品尺寸：≦长691mm；宽223mm；高223mm
5、净化方式：过滤式
6、适用面积：2㎡
7、空气质量传感器：PM2.5传感器
8、HEPA滤网等级：H13
9、颗粒物CCM：P4
10、最低档声功率级噪音：46dB
11、空气质量显示：PM2.5数字显示
12、气态污染物CCM：F4
13、最高档声功率级噪音：59.8dB
14、过滤污染物类型：甲醛；PM2.5；花粉；过敏源
（二十八）抽湿机
1、噪音 41dB
2、操控方式 触控式
3、定时功能：支持定时功能
4、除湿原理：压缩机式
5、排水方式：水箱
6、日除湿量：19L
7、名义除湿量：5kg
8、水箱容量：4L
9、额定电压：220V
10、额定功率：290W
11、产品尺寸：≦长342mm；宽221mm；高530mm
12、产品净重：12kg
（二十九）微蒸烤一体机
1、商品毛重：20.8kg
2、操控方式：旋钮式
3、能效等级：一级能效
4、容量：23L-32L
5、内胆材质：涂层底盘
6、类型：平板式
7、开门方式：下拉门
8、类别：微蒸烤一体机
9、功能：烧烤功能，蒸汽
10、额定电压：220V
11、额定频率：50Hz
12、产品尺寸：≦长468mm；宽395mm；高351mm
13、烧烤功率：1900W
14、微波功率：1000W
15、产品净重：17.5KG
16、容量：23L
▲17、提供认证检测公司出具的产品认证证书，原件备查。
（三十）机器人
（一）硬件参数
1、外观：壳体光泽度好，无锋利棱缘，无尖锐的金属部件裸露，具备调试窗口，急停开关位于机器人上部，支持顶部警示灯；
2、★尺寸及空间：机型：整体尺寸宽≤460mm，长度≤830mm，高度≤1140mm（提供第三方检测机构的整机检测报告）；空间：储物空间最长≥400mm，最宽≥390mm，最高≥780mm（提供第三方检测机构的整机检测报告，原件备查）；
3、触摸屏：尺寸：10.1英寸； 数量≥1；
4、★避障设备：物流机器人避障设备装置≥5种，包括但不限于激光雷达，双目视觉、超声波、防撞触边，防跌落传感器等。（提供第三方检测机构的整机检测报告，原件备查）。
5、▲具备防抱闸功能；
6、精度要求：定位精度：±10mm；
7、载重：载重能力：≥100kg；
8、行走最大坡度：8度；
9、最大速度≥2m/s；
10、可跨越障碍高度：≥10mm；
11、可跨越间隙：≥ 30mm；
12、网络通讯：支持WIFI 802.11b/g/n无线连接，无线433MHz通信；4G通信；
13、工作时长：电源工作时长≥8h；
14、▲充电时长：充电时长≤4h；支持自动回充；为避免地面积水或泼溅影响用电安全，机器人及充电桩金属接触片到地面高度≥70mm（提供第三方检测机构的整机检测报告，原件备查）；
15、▲机器人具备电源控制单元需提供权威机构（至少具备CMA或CNAS资质）检测报告，原件备查；
16、▲机器人具备整机控制驱动单元需提供权威机构（至少具备CMA或CNAS资质）检测报告，原件备查；
软件参数
1、 支持人脸、指纹、二维码、条码识别；
2、 读卡：可读取常规ID、IC、工卡等常用卡片，根据身份信息，存取物品；
3、 机器人操作系统：Linu×操作系统；
4、 遥控功能：支持通过调度平台远程下发车辆遥控指令；
5、 检测功能：可通过调度平台对机器人的数据的监控及检测；
6、 设备异常检测：电流电压检测；关键模块自检；检测到模块异常将在页面显示故障状态
7、 自动导航：采用无轨激光导航行驶；
8、 视频监控：支持存储机器人行走视频；支持存储取物过程视频；
9、 工作提示：自主管理，可设置机器人工作模式以及收集运行信息；远程管理，可远程维护机器人；告警提示，可进行异常信息告警；
10、 支持自动开关防火门；
11、 支持自动呼梯；
12、 到站呼叫：配送物品到站机器人进行语音播报提醒，联动设定在站点的提示器声音提醒，提示机器人已经到站；
13、 运行安全：具备障碍物报警、低电量报警、紧急急停报警、充电提示多种报警；
14、 ▲软件证书：软件著作权证书（提供复印件）；机器人路径规划软件测试报告 （提供复印件）；定位软件测试报告（提供复印件）；调度系统软件测试报告（提供复印件）；机器人交互系统软件测试报告（提供复印件）；医疗物品运输监控系统软件测试报告（提供复印件）；网络信息安全等级保护测试2级以上权威机构检测报告（提供复印件），原件备查；
15、 行走调度：机器人的任务调度功能；
16、 实时监控：机器人的实时监控，具备3D立体地图显示机器人位置；机器人的状态、速度、位置，所携带的物品等数据；
17、 物品管理：增加、删除、修改、查询物品信息；
18、 配送下单：订单通知，下单成功、配送完成，系统显示配送订单通知信息；站点下单；
19、 机器人管理：增加、删除机器人；修改、查看机器人信息和状态；机器人低电量时，调度机器人前往充电桩充电；
20、 站点管理：对配送站点的相关数据进行管理，实现站点信息的新增、修改、删除、查看；
21、 订单管理：实时查看配送订单详情信息，可查看订单配送时间、站点、订单号等信息
22、 用户管理：增加、删除、修改用户资料；设定用户权限，用户名称，密码；
23、 场所管理：增加、删除、修改场所； 
24、 数据统计：机器人运行数据进行统计，包含故障率、订单、里程、配送信息；
（三十一）冷藏柜A
1、产品尺寸：≦长450mm；宽460mm；高501mm
2、容量：48L,冷藏室容积45L，微冷冻容积3L
3、电压：220V
4、能耗登记：2级
（三十二）冷藏柜B
1、产品尺寸：≦长450mm；宽460mm；高676mm
2、容量：75L,冷藏室容积64L，微冷冻容积13L
3、电压：220V
4、能耗登记：2级
（三十三）冷藏柜C
1、耗电量：0.91Kw.h/24h
2、净重：63.5/59kg
3、尺寸;≦深615mm×宽1042mm×高800mm
4、总容积：219L
5、能效等级：3级
6、面板材质：钢化玻璃
(三十四）台面水槽洗碗机B
1、整机额定功率: 1850W
2、外形尺寸（mm）: ≦长800mm×宽470mm×高（含排水管）600mm；正常工作水压: 0.14MPa-1MPa
3、开孔尺寸（mm）: 长760mm×宽445mm（R10）×525mm
4、加热方式: 加热盘加热
5、漂洗方式: 喷淋式漂洗
6、碗碟清洗耗水量: 超快洗8L/强快洗10L/超强洗10L/节能洗7.8L
7、电源电压: 220V-/50Hz
8、果蔬清洗耗水量:  超快洗14L/强快洗16L/超强洗18
（三十五）嵌入式洗碗机
1、整机额定功率: 1900W
2、外形尺寸（mm）: ≦长595mm×宽500mm×高605mm；正常工作水压: 0.14MPa-1MPa
3、开孔尺寸（mm）: 长560mm×宽500mm（R10）×600mm
4、加热方式: 加热盘加热
5、漂洗方式: 喷淋式漂洗
6、可容纳餐具套数：11套
7、电源电压: 220V-/50Hz
（三十六）风幕机
1、整机额定功率: 9000-8600W
2、外形尺寸（mm）: ≦长1200mm×宽212mm×高231mm
3、额定电流: 41-39A
4、输出风速: 16-12m/s
5、额定风量: 1550-1300m/h
6、噪音:62-59dB
7、电源电压: 220V-/50Hz
8、适用于：3.5米以下高度
（三十七）户外音响
1、随机附件：主机、话筒包、32G优盘，充电套装，说明书
2、屏幕尺寸：21寸触摸保护屏
3、系统：内置安卓系统
4、屏幕分辨率：1366×768
5、支持无线：WIFI无线连接
6、运行内存：运存1G，内存8G
7、音响材质：12mm中纤板
8、电池规格：12V7000mAh
9、功率：300W
10、输出接口：HDMI高清输出。耳机
11、电源：直流15V 2A适配器
12、频率响应：25Hz-18Hz
13、商品尺寸：≦457mm×310mm×840mm
14、输入接口：3.5mm接口音频输入/1有线话筒输入/1有线吉他输入/外接DC12V电源输入/直播
（三十八）智能商用跑步机
1、持续马力：交流马达，额定功率3.0HP；
2、速度范围：0.5-25km/h
3、跑台尺寸（长×宽）：1570mm×580mm
4、扬升范围：-2%-18%（带正负坡度，下坡2度，上坡18度）
5、屏幕：32寸超大FHD屏幕                        
6、智能登陆：NFC/RFID兼容；扫描登陆；人脸识别；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
7、跑带：T2.4 mm  免维护蜡层跑带,2万km免维护                                        
8、跑板：MDF 25MM（双面-双倍跑板寿命、提升跑带寿命）                                                    
9、速度坡度调节：左把手旋钮调节速度（弹片旋钮或拨片），右把手旋钮调节坡度（弹片旋钮或拨片）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
10、显示屏：显示分辨率：1920×1080；屏幕类型：IPS；触控类型：G+F，多点触控；OS：安卓 8.1；芯片：六核 A72×2 2.0GHz+A53×4 1.5GHz；内存：LPDDR4×2G；存储 器：16G；
11、产品具有国家体育总局关于体育器械表面涂层根据 GB/T 23987-2009 的耐老化实验结果，评定综合等级为 0 级的检测评定报告，提供国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检验检测报告（提供证书复印件加盖厂家公章，原件备查）
★12、需要和医院现有系统做对接，实现数据互联互通，并承担对应接口费，并提供承诺书（承诺书格式详见附件二）
（三十九）商用椭圆机
1、仪表显示：时间, 距离, 卡路里, 阻力等级, 速度, RPM, 心率, 瓦特值
2、屏幕：15.6触摸显示屏
3、飞轮重量：14KG
4、阻力系统：40段，磁控阻力系统  
5、速比：二级传动 300/60 120/30
6、步幅：20" （508mm）
7、滑轨：4轨、铝合金材质
8、最大承重：180kg
9、净重：188KGs
10、产品尺寸：1765mm×926mm×1160mm
11、产品符合 GB17498-2008 中的要求，并提供国家认可的检测机构出具的检验检测报告，原件备查。
12、产品具有国家体育总局关于体育器械表面涂层根据 GB/T 23987-2009 的耐老化实验结果，评定综合等级为 0 级的检测评定报告，提供国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检验检测报告（提供检验检测报告复印件，原件备查） 
（四十）商用划船器
1、系统：磁控发电机+风扇飞轮
2、电源：自发电（LED版）
3、功率：200W
4、阻力段数：20段
5、飞轮：7kg
6、仪表：7 LCD(背光)
7、竞技：单机竞技
8、最大使用者重量：180 kg
9、尺寸：2500mm×540mm×1100 mm
10、产品符合 GB17498-2008 中的要求，并提供国家认可的检测机构出具的检验检测报告，原件备查
11、产品具有国家体育总局关于体育器械表面涂层根据 GB/T 23987-2009 的耐老化实验结果，评定综合等级为 0 级的检测评定报告，提供国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检验检测报告（提供检验检测报告复印件，原件备查） 
（四十一）智能动感单车
1、 屏幕：21.5英寸LED智能触摸屏
2、 颜色：黑色
3、 屏幕与传感系统连接方式：有线
4、 软件支持版本：安卓4.4以上、蓝牙4.0
5、 刹车系统：磁控刹车系统，无需接触飞轮，不会产生摩擦，仅依靠磁力改变阻力，零噪音、零损耗，并且安全系数比机械的阻力系统高
6、阻力系统：无极阻力调节，装置摒弃传统的旋钮式结构，采用扳动式推拉杆设计，可自由切换 0-100 的阻力值，让运动数据更精准。
7、传动方式：皮带传动让骑行顺滑无声。
8、器材承重：≥120kg、器材重量：≥50kg
9、飞轮：飞轮在保护罩内运行，运动时不会将衣物卷入或伤害到人员；
10、功率：采用医用级功率采集芯片，实现功率数据采集+/-3%的误差；
11、智能系统：实时显示卡路里，速度，里程，功率，踏频等数值；
12、直播：每日均有直播的动感单车课程；
13、运动记录储存：可记录运动次数，总里程，总时长，卡路里总消耗等均有记录，可查询每周的训练累计数据，更合理的把握整体的运动合理性。
（四十二）商用卧式健身车
1、仪表显示：时间, 距离, 卡路里, 阻力等级, 速度, RPM, 心率, 瓦特值
2、屏幕：15.6寸触摸显示屏
3、心率测试：手握心率片侦测/蓝牙心率带可选
4、飞轮重量：14KG
5、阻力系统：40段，自发电磁控系统 
6、速比：1 : 10.3
7、底座工字架：工字架 80×40×3.0T
8、最大承重：180kg
9、产品尺寸：1665mm×608mm×1400mm
10、产品符合 GB17498-2008 中的要求，并提供国家认可的检测机构出具的检验检测报告，原件备查
11、产品具有国家体育总局关于体育器械表面涂层根据 GB/T 23987-2009 的耐老化实验结果，评定综合等级为 0 级的检测评定报告，提供国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检验检测报告（提供检验检测报告复印件，原件备查） 
（四十三）商用立式健身车
1、仪表显示：时间, 距离, 卡路里, 阻力等级, 速度, RPM, 心率, 瓦特值
2、屏幕：15.6/21.5寸触摸显示屏
3、底座工字架：工字架 80×40×3.0T
4、飞轮重量：14KG
5、阻力系统：40段，磁控阻力系统  
6、速比：二级传动 300/60 120/30
7、步幅：20" （508mm）
8、滑轨：4轨、铝合金材质
9、最大承重：180KG
10、产品尺寸：1123mm×675mm×1506mm
11、产品符合 GB17498-2008 中的要求，并提供国家认可的检测机构出具的检验检测报告，原件备查
12、产品具有国家体育总局关于体育器械表面涂层根据 GB/T 23987-2009 的耐老化实验结果，评定综合等级为 0 级的检测评定报告，提供国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检验检测报告（提供检验检测报告复印件，原件备查） 
（四十四）坐姿划船训练器
1、产品尺寸：1385mm×1285mm×1350mm（长×宽×高）
2、锻炼部位：背阔肌、斜方肌下束
3、主框架材质：Q235A；规格：矩形管150×50×t3.0
4、座垫可调，材质：PU发泡成型；颜色：防碳纤维纹
5、配重铁材质：铸铁 最大配重：单组120kg  最小配重：5kg  颜色：黑纱纹
6、整机颜色黑钛金+拉丝银   
7、行程范围0-500mm
8、屏幕信息LED屏
9、产品符合 GB17498-2008 中的要求，并提供国家认可的检测机构出具的检验检测报告，原件备查
10、产品具有国家体育总局关于体育器械表面涂层根据 GB/T 23987-2009 的耐老化实验结果，评定综合等级为 0 级的检测评定报告，提供国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检验检测报告（提供检验检测报告复印件，原件备查） 
（四十五）大腿内外侧肌
1、产品尺寸：1400mm×1330mm×1350mm（长×宽×高）
2、锻炼部位：股二头肌
3、主框架材质：Q235A；规格：矩形管150×50×t3.0
4、座垫可调，材质：PU发泡成型；颜色：防碳纤维纹
5、配重铁材质：铸铁 最大配重：单组100kg  最小配重：5kg  颜色：黑纱纹
6、整机颜色黑钛金+拉丝银   
7、行程范围80-390mm
8、屏幕信息LED屏
9、产品符合 GB17498-2008 中的要求，并提供国家认可的检测机构出具的检验检测报告，原件备查
10、产品具有国家体育总局关于体育器械表面涂层根据 GB/T 23987-2009 的耐老化实验结果，评定综合等级为 0 级的检测评定报告，提供国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检验检测报告（提供检验检测报告复印件，原件备查） 
（四十六）高低拉训练器
1、阻力形式：插片配重式
2、锻炼部位：背阔肌、斜方肌、肱二头肌
3、主框架：材质：Q235A；规格：120mm×50mm×T2.0mm，
4、躺垫和头垫：材质：胶合板+再生棉+仿皮（PVC）；
5、勾脚套：仿皮（PVC）+PU发泡；
6、握套：PVC,
7、把手管堵头材质：铝合金
8、最大人体质量：150KG
9、最大训练载荷：107KG
10、牵索形式：钢丝绳+滑轮
11、产品符合 GB17498-2008 中的要求，并提供国家认可的检测机构出具的检验检测报告，原件备查
12、产品具有国家体育总局关于体育器械表面涂层根据 GB/T 23987-2009 的耐老化实验结果，评定综合等级为 0 级的检测评定报告，提供国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检验检测报告（提供检验检测报告复印件，原件备查） 
（四十七）坐姿推肩训练器
1、产品尺寸：1605mm×1450mm×1350mm（长×宽×高）
2、锻炼部位：三角肌、肱三头肌
3、主框架材质：Q235A；规格：矩形管150×50×t3.0
4、座垫可调，材质：PU发泡成型；颜色：防碳纤维纹
5、配重铁材质：铸铁 最大配重：单组100kg  最小配重：5kg  颜色：黑纱纹
6、整机颜色黑钛金+拉丝银   
7、行程范围150-500mm
8、屏幕信息LED屏
9、产品符合 GB17498-2008 中的要求，并提供国家认可的检测机构出具的检验检测报告，原件备查
10、产品具有国家体育总局关于体育器械表面涂层根据 GB/T 23987-2009 的耐老化实验结果，评定综合等级为 0 级的检测评定报告，提供国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检验检测报告（提供检验检测报告复印件，原件备查）  
（四十八）坐姿推胸训练器
1、产品尺寸：1405mm×1280mm×1350mm（长×宽×高）
2、锻炼部位：胸大肌、三角肌前束、肱三头肌
3、主框架材质：Q235A；规格：矩形管150×50×t3.0
4、座垫可调，材质：PU发泡成型；颜色：防碳纤维纹
5、配重铁材质：铸铁 最大配重：单组120kg  最小配重：5kg  颜色：黑纱纹
6、整机颜色黑钛金+拉丝银 
7、行程范围0-450mm
8、屏幕信息LED屏
9、产品符合 GB17498-2008 中的要求，并提供国家认可的检测机构出具的检验检测报告，原件备查
10、产品具有国家体育总局关于体育器械表面涂层根据 GB/T 23987-2009 的耐老化实验结果，评定综合等级为 0 级的检测评定报告，提供国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检验检测报告（提供检验检测报告复印件，原件备查） 
（四十九）大飞鸟训练器
1、外形尺寸：1425mm×1025mm×2485mm（长×宽×高）
2、锻炼部位： 肱三头肌、胸大肌、背部肌肉
3、主框架：材质：Q235A；规格：龙门架平椭150×50×T2.0，副架平椭120×50×T2.0。      
4、导杆：实心、镀铬；规格：∮19×1250  
5、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：∮117  
6、防护罩：龙门架两侧防护；材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明，δ=3mm      
7、配重铁：材质：铸铁   
8、最大配重：135KG ；最小配重：5KG 
9、产品符合 GB17498-2008 中的要求，并提供国家认可的检测机构出具的检验检测报告，原件备查
10、产品具有国家体育总局关于体育器械表面涂层根据 GB/T 23987-2009 的耐老化实验结果，评定综合等级为 0 级的检测评定报告，提供国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检验检测报告（提供检验检测报告复印件，原件备查） 
（五十）挂片式大腿深蹲训练器
1、 外形尺寸：2050mm×1000mm×1469mm（长×宽×高） 
2、锻炼部位：腿部肌肉    
3、主框架：材质：Q235A；规格：主架平椭120mm×50mm×T3.0mm，平椭：150mm×50mm×T2.0mm  
4、座垫：有，可调节；
5、类别：S级（商用）    
6、桂杆：镀铬；规格：∮50×1000 
7、最大人体质量：150KG
8、最大训练载荷：300KG
9、阻力形式：挂片配重式 
10、产品符合 GB17498-2008 中的要求，并提供国家认可的检测机构出具的检验检测报告，原件备查
11、产品具有国家体育总局关于体育器械表面涂层根据 GB/T 23987-2009 的耐老化实验结果，评定综合等级为 0 级的检测评定报告，提供国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检验检测报告（提供检验检测报告复印件，原件备查） 
（五十一）史密斯机
1、外形尺寸：2185mm×1485mm×2485mm（长×宽×高）；  
2、锻炼部位：股四头肌、股二头肌、肱三头肌 
3、主框架：材质：Q235A；规格：主弯管平椭120mm×50mm×T3.0mm，立管￠114mm×T3.0mm
4、最大训练载荷：150KG  
5、配重支撑杆：∮50  镀铬     
6、机台净重：165KG    
7、最大配重：360KG    
8、阻力形式：钢丝绳牵引，配重块自重
9、产品符合 GB17498-2008 中的要求，并提供国家认可的检测机构出具的检验检测报告，原件备查
10、产品具有国家体育总局关于体育器械表面涂层根据 GB/T 23987-2009 的耐老化实验结果，评定综合等级为 0 级的检测评定报告，提供国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检验检测报告（提供检验检测报告复印件，原件备查） 
（五十二）多重可调节练习椅
1、外形尺寸：1363mm×594mm×436mm（长×宽×高）     
2、锻炼部位：组合及辅助训练    
3、主框架：材质：Q235A；规格：平椭80×40×T2.0  
4、最大训练载荷：100kg
5、允许使用者最大人体重量：100KG   
6、转轴：材质：45#圆钢；规格：Φ16    
7、座垫：材质：胶合板+EVA+仿皮
8、机台净重：30kg 
9、产品符合 GB17498-2008 中的要求，并提供国家认可的检测机构出具的检验检测报告，原件备查
10、产品具有国家体育总局关于体育器械表面涂层根据 GB/T 23987-2009 的耐老化实验结果，评定综合等级为 0 级的检测评定报告，提供国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检验检测报告（提供检验检测报告复印件，原件备查）  
（五十三）腹肌练习椅
1、外形尺寸：1820mm×700mm×990mm（长×宽×高）
2、锻炼部位：腹直肌、腹外斜肌
3、主框架：材质：Q235A；规格：动架主管平椭120×40×T2.0，底架管平椭120×40×T2.0。
4、使用者最大重量：150kg
5、最大训练载荷：150kg
6、机台净重：39kg 
7、产品符合 GB17498-2008 中的要求，并提供国家认可的检测机构出具的检验检测报告，原件备查
8、产品具有国家体育总局关于体育器械表面涂层根据 GB/T 23987-2009 的耐老化实验结果，评定综合等级为 0 级的检测评定报告，提供国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检验检测报告（提供检验检测报告复印件，原件备查） 
（五十四）背肌伸展练习椅
1、外形尺寸：1115mm×803mm×798mm（长×宽×高）     
2、锻炼部位：竖脊肌    
3、主框架：材质：Q235A；规格：主弯管平椭100×40×T2.0，滑动管平椭70×30×T2.0。
4、座垫：材质：胶合板+EVA+仿皮 
5、机台净重：55kg
6、毛重：65kg
7、产品符合 GB17498-2008 中的要求，并提供国家认可的检测机构出具的检验检测报告，原件备查
8、产品具有国家体育总局关于体育器械表面涂层根据 GB/T 23987-2009 的耐老化实验结果，评定综合等级为 0 级的检测评定报告，提供国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检验检测报告（提供检验检测报告复印件，原件备查） 
（五十五）上斜练习椅
1、外形尺寸：870mm×500mm×787mm（长×宽×高）
2、锻炼部位：借用哑铃，杠铃等辅助器械锻炼全身各部位肌肉
3、主框架：材质：Q235A；规格：靠垫支架管平椭120×40×T2.0，座垫支架管平椭120×40×T2.0。
4、最大载重：150KG
5、机台净重：19KG  
6、产品符合 GB17498-2008 中的要求，并提供国家认可的检测机构出具的检验检测报告，原件备查
7、产品具有国家体育总局关于体育器械表面涂层根据 GB/T 23987-2009 的耐老化实验结果，评定综合等级为 0 级的检测评定报告，提供国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检验检测报告（提供检验检测报告复印件，原件备查） 
（五十六）双层哑铃架
1.外形尺寸 2365mm×680mm×885mm（长×宽×高）       
2.功能 放置哑铃    
3.主框架材质：Q235A；规格：主弯管平椭120×40×t2.0，加强管平椭120×40×t2.0。    
4、产品符合 GB17498-2008 中的要求，并提供国家认可的检测机构出具的检验检测报告，原件备查。
5、产品具有国家体育总局关于体育器械表面涂层根据 GB/T 23987-2009 的耐老化实验结果，评定综合等级为 0 级的检测评定报告，提供国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检验检测报告（提供检验检测报告复印件，原件备查） 
（五十七）组合包胶哑铃
1、2.5KG-25KG（10个规格）                                                                  2、橡胶哑铃，设计比较有活力，质量提升，使用原胶较好，不使用二次及回收橡胶，基本无刺鼻味道
3、产品符合 GB17498-2008 中的要求，并提供国家认可的检测机构出具的检验检测报告，原件备查。
4、产品具有国家体育总局关于体育器械表面涂层根据 GB/T 23987-2009 的耐老化实验结果，评定综合等级为 0 级的检测评定报告，提供国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检验检测报告（提供检验检测报告复印件，原件备查） 
（五十八）三孔包胶杠铃片
1、2.5KG, 直径224  厚度30(mm) 内部铸铁，表面包CPU（浇筑型聚氨酯弹性体），内圈不锈钢
2、规格：2.5kg×8 片，5kg×8 片，10kg×4 片，15kg×4 片，总重量 160kg
3、产品符合 GB17498-2008 中的要求，并提供国家认可的检测机构出具的检验检测报告，原件备查。
4、产品具有国家体育总局关于体育器械表面涂层根据 GB/T 23987-2009 的耐老化实验结果，评定综合等级为 0 级的检测评定报告，提供国家认可的具备检测资格的检测机构出具的检验检测报告（提供检验检测报告复印件，原件备查） 
（五十九）液压篮球架
1、篮圈上沿距地面高度 3050mm，篮板下沿距地面高度2905mm，篮板上沿距地面高度 3960mm，伸臂长（篮板前立面到底座前立面尺寸）3350mm； 
2、前立柱、伸臂均采用优质高强度钢材制作，并采用合理的连接结构，确保使用安全及良好的耐久性。其中立柱主要采用150×70×3mm矩形管、120×120×3mm方管和120×70×3mm矩形管拼焊而成；伸臂采用140×140×4mm方管、140×70×3mm矩形管和70×50×3mm矩形管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑。
3、篮板符合GB 23176-2008的要求；规格：1800×1050mm，篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm双层夹胶玻璃），具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点,可在每节比赛结束时显示为红色；篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员运动时不受伤害。
4、篮圈：采用优质圆钢，呈橙色，圈下焊有Ф10×1.5 mm圆管，十二段均匀分布留适当间隙，内穿钢丝，配尼龙篮网。篮圈采用抗压篮圈，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板采用优质钢板，优质弹簧特制螺栓。篮圈在去除压力后可自动返回原位置。
5、篮板支撑：篮架上拉杆采用Ф50×2.0mm优质钢管一次成型，分左右件连接。下拉杆采用70×50×3mm矩形管拼焊而成，通过调节上拉杆螺纹套和下拉杆调节螺栓可调节篮板的板面垂直度和平面度，主架与篮板为五点连接。
6、底座：篮球架底座主要采用6mm铁板折边拼焊而成，为了增强篮球架的安全使用性，每只篮球架的配重不少于630kg。
7、护套：篮架前立柱、底座四周和上平面、伸臂下沿以及下拉杆下沿配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，篮架底座下部设有防震垫；前立柱与伸臂间装有调节保险机构，能有效保证使用时的安全性及美观性。
8、紧固件：所有紧固件均采用热镀锌螺栓、螺母，防锈级别与器材使用寿命相匹配。
9、金属外表面：所有金属件焊前采用喷丸除锈，表面经打磨后静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，无余漆。焊接强度高；效果好且无化学污染，无残留酸液，漆膜结合力强、附着力强，涂层厚度60-70μm，产品涂料配方不含有毒有害元素。长期使用无起皮，脱落等缺陷。各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、包渣裂纹等缺陷。
10、结构原理：篮球架设有篮架主体升降系统、走轮伸缩机构、液压系统；篮球架主体升降采用四连杆机构，通过液压装置控制液压油缸伸缩，从而使篮球架立柱升降和底座走轮伸缩。
（六十）羽毛球网架
1、 重115kg 更稳固
2、 材质:钢材喷漆
3、款式:无轮
4、整体支撑出色球网立正
5、接头做工无螺丝设计不担心变送。
（六十一）乒乓球桌、网架
1、尺寸（长×宽×高）：2740mm×1525mm×760mm；
2、弹性：230-260mm；
3、弹性均匀度：≤5mm；
4、台面光泽度:≤0.6；
5、台面摩擦系数：≤0.3
6、毛重：85.0kg
7、台面厚度：25mm
（六十二）篮球
1、 真牛皮材质                                                  
2、 发泡中胎                                                    
3、丁基内胆                                                   
4、 高密度缠纱                                                        
5、 规格：七号（标准球）
（六十三）羽毛球拍
1、 碳纤维材质                                              
2、 方形拍框                                             
3、 一体型T头操控                                       
4、 碳纤维中管弹性                                     
5、 低风阻惟盖控球
（六十四）乒乓球拍
1、专业高粘套胶
2、立体水品LOGO，品牌和技术的结合                              
3、高性能纯木底板
4、舒适防滑手柄
5、品牌护边缓冲撞击球桌，减小球拍伤害                                    
6、外观规格标配
（六十五）羽毛球
1、尺寸：常规                                                                            
2、材质：精选鸭毛，合成软木                                
3、重量：4.7-5.5克                                               
4、 一桶：10球
（六十六）乒乓球
1、 特选D40+材料                                                                                                         
2、一盒10只
（六十七）篮球、乒乓球场看台椅
1、尺寸：2020mm×760mm×850mm
2、材质：铝合金/不锈钢   
3、 脚套：橡胶   
4、净重：32kg
5、表面处理：聚酯粉末喷漆
6、管壁：3mm
（六十八）羽毛球场看台椅
1、全铝合金型材精制而成，可回收重复利用
2、工艺:表面经超耐候聚酯粉末喷涂，颜色十年不脱落，全天候环境使用
3、设计:裁判椅支架采用全新八字型可分拆组合设计，结构稳固，踏板防滑条
纹设计，上下安全方便。椅脚管套采用高弹橡胶材料，有效保护球场地面。
4、座位高度(国际标准):2100mm
5、规格:裁判椅长1930mm×宽1040mm×高2600mm;(含遮阳蓬):长1930mm×宽1040mm×高3340mm写字板:长400mm×宽300mm×高120mm;雨篷:长899mm×宽690mm×高1318mm;
6、颜色:白色/森林绿(座椅及边架全白色，踏板森林绿);标配:裁判椅、写字板、雨蓬、麦克风支架
（六十九）1.8米床品四件套（夏季）
1、商品规格 1.8m床 被套：≦220cm×240cm 床单：≦270cm×245cm 中枕套：≦48cm×74cm
2、商品重量 1.8m床：产品净重：2690g 约5.38斤 产品毛重：4020g 约8.04斤
3、成分含量 AB面：100%棉纯棉140支双股长绒棉
4、商品明细 床单×1 被套×1 枕套×2 包装×1                                                      5、采用贡缎缎纹纺织工艺。
（七十）1.8米床品四件套（冬季）
1、商品规格 1.8m床 被套：≦220cm×240cm 床单：≦270cm×245cm 中枕套：≦48cm×74cm
2、商品重量 1.8m床：产品净重：3810g 约7.62斤 产品毛重：4090g 约8.18斤
3、成分含量 AB面：100%棉纯棉
4、商品明细 床单×1 被套×1 枕套×2 包装×1                                                    5、采用100%棉质磨毛工艺。
（七十一）1.8配套羽绒枕芯(一对）
1、商品名称 抗菌鹅绒鹅毛枕
2、商品规格 ≦48cm×74cm
3、商品重量 抗菌鹅绒鹅毛枕(适中款)：填充物重：880g 产品净重：1200g 产品毛重：1500g
4、成分含量 面料：100%棉（内衬布100%棉）
5、上层填充物:白鹅绒（绒子含量95%）
6、中间层填充物:100%白鹅毛
7、下层填充物:100%聚酯纤维
8、商品明细 枕芯×1 包装×1
（七十二）1.8配套乳胶枕芯（一对）
1、商品名称 泰国天然乳胶枕
2、商品规格 ≦40cm×60cm×10cm/12cm
3、商品重量填充物重：1200g 产品净重：1500g 产品毛重：1540g
4、成分含量：外套100%聚酯纤维
5、内芯:100%聚酯纤维
6、填充物:90%天然乳胶、10&其他
7、商品明细 枕芯×1 包装×1
（七十三）1.8配套鹅绒冬被
1、商品名称 抗菌鹅绒冬被；商品规格 ≦220cm×240cm
2、商品重量220cm×240cm：填充物重：1100g 产品净重：2360g 产品毛重：2860g
3、成分含量 面料：100%聚酯纤维填充物：白鹅绒（绒子含量95%）
4、商品明细 被芯×1 包装×1
（七十四）1.8配套蚕丝春秋被
1、商品名称 抗菌蚕丝春秋被
2、商品规格 ≦220cm×240cm
3、商品重量 220cm×240cm：填充物重：1200g 产品净重：2460g 约4.92斤 产品4、毛重：3130g 约6.26斤
4、成分含量 面料：100%聚酯纤维  填充物：100%柞蚕丝（中长丝）
5、商品明细 被芯×1 包装×1
（七十五）1.5米床品四件套（夏季）
1、商品规格 1.5m床 被套：≦200cm×230cm 床单：≦240cm×245cm 中枕套：≦48cm×74cm
2、商品重量 1.5m床：产品净重：2430g 约4.86斤 产品毛重：3760g 约7.52斤
3、成分含量 AB面：100%棉纯棉140支双股长绒棉  
4、商品明细 床单×1 被套×1 枕套×2 包装×1                                                      5、其采用贡缎缎纹纺织工艺，平滑细腻，富有光泽为夏季使用。
（七十六）1.5米床品四件套（冬季）
1、商品规格 1.5m床 被套：≦200cm×230cm 床单：≦240cm×245cm 中枕套：≦48cm×74cm
2、商品重量 1.5m床：产品净重：3390g 约6.78斤 产品毛重：3680g 约7.36斤
3、成分含量 AB面：100%棉纯棉
4、商品明细 床单×1 被套×1 枕套×2 包装×1                                                     5、采用100%棉质磨毛工艺，舒适贴身保暖，为冬季使用。
（七十七）1.5配套鹅绒冬被
1、商品名称 抗菌鹅绒冬被
2、商品规格 ≦200cm×230cm
3、商品重量 200cm×230cm：填充物重：1000g 产品净重：2140g 产品毛重：2640g
4、成分含量 面料：100%聚酯纤维填充物：白鹅绒（绒子含量95%）
5、商品明细 被芯×1 包装×1
（七十八）1.5配套蚕丝春秋被
1、商品名称 抗菌蚕丝春秋被
2、商品规格 ≦200cm×230cm 
3、商品重量 200cm×230cm：填充物重：900g 产品净重：2040g 约4.08斤 产品毛重：2680g 约5.36斤
4、成分含量 面料：100%聚酯纤维  填充物：100%柞蚕丝（中长丝）
5、商品明细 被芯×1 包装×1
（七十九）1.5配套枕芯（一对）
1、商品名称 抗菌鹅绒鹅毛枕
2、商品规格≦ 48cm×74cm
3、商品重量 抗菌鹅绒鹅毛枕(适中款)：填充物重：880g 产品净重：1200g 产品毛重：1500g
4、成分含量 面料：100%棉（内衬布100%棉）
5、上层填充物:白鹅绒（绒子含量95%）
6、中间层填充物:100%白鹅毛
7、下层填充物:100%聚酯纤维
8、商品明细 枕芯×1 包装×1
（八十）1.5配套乳胶枕芯（一对）
1、商品名称 泰国天然乳胶枕
2、商品规格 ≦40cm×60cm×10cm/12cm
3、商品重量填充物重：1200g 产品净重：1500g 产品毛重：1540g
4、成分含量：外套100%聚酯纤维
5、内芯:100%聚酯纤维
6、填充物:90%天然乳胶、10&其他
7、商品明细 枕芯×1 包装×1
（八十一）1.5床垫
1、裥花层面布优质阻燃针织布,符合GB17927.1/2-2011检验标准,香烟检测评定阻燃为I级,模拟火柴检测评定为II级 
1.1、裥花面料 面层:5cm环保无胶棉 
第一层:18mm厚优质海绵密度:20+/-1kg/m3
第二层:20mm厚波浪海绵密度:20+/-1kg/m3
第三层:无纺布密度:25g/m3
1.2、裥花面料B面层:灰色超强无纺布密度:100g/m3
1.3、边布面布优质阻燃针织布 
1.4、裥花用料 10mm厚海棉密度:16+/-1kg/m3 
1.5、垫料 A面 第一层:12mm厚乳胶,70+/-1kg/m3 
第二层:50mm厚优质海绵密度:20+/-1kg/m3
第三层:75g无纺布唇边 
第四层:24mm厚优质海绵密度:25+/-1kg/m3
第五层:7mm纤维棉毡密度:570g/m3
2、B面第一层:8mm纤维棉毡密度:650g/m3
3、提供弹簧技术产权证明复印件。 
钢线☐径2.2mm70#钢线 
弹簧高度 150mm; 
4、边框安全加固高密度海绵软边加固厚度60mm密度:28+/-1kg/m3
5、包装 内层PE袋包装 
5.1、外层牛皮纸袋包装 
5.2、床垫唛头及翻转季节标  
床垫商标 1片 
月份标签 4片 
说明标 通用说明标,1片 
防伪标 下片 
5.3、床边包装护角 4片 
5.4、床褥高度 300+/-10mm 
6、执行: QB/T 1952、2-2011《软体家具弹簧软床垫》检测，提供相关检验报告证明，原件备查。
7、执行: QB/T 1952.2-2011《软体家具弹簧软床垫》检验，提供相关检验报告证明，原件备查。
床垫铺面对角 线偏差(mm) 单人≤4 
铺面、边面缝纫无浮线，应无断线；
面料耐千摩擦色牢度≥3级，提供相关检验报告证明，原件备查。   
毡垫 化纤(棉）毡强度≥10N/cm，软质聚氨酯泡回弹性≥35% ；沫塑料拉伸强度≥80kPa ，提供相关检验报告证明，原件备查
8、卫生、安全 应无异味: 不应有霉变、虫蛀,肉眼观察不应检出蚤、蜱、臭 虫等节足动物和蟑螂卵夹: 不应使用医用废弃物、废旧服装及其他类似废旧制品不应夹杂塑料编织材料、植物秸杆或叶、壳、竹 丝、刨花、泥砂、石粉、金属丝等杂物: 所有絮用纤维不应漂白床垫的甲醛释放量≤0.050mg/㎡h；阻燃性能应通过GB17927的相关评定: 弹簧钢丝不应刺出垫面。  
弹簧不应有锈迹: 不应有锈蚀; 应无弹簧摩擦声。  
睡眠区域中心经30000次试验后，面料应无破损、无断簧、缝边无脱线、铺垫料无破损或移位; 垫面高度应不小于初始高度的95%。睡眠区域边部经5000次试验后,面料应无破损、无断簧、缝边无脱线、铺垫料无破损或移位；床垫围边高度应不小于初始围边高度的98%。提供相关检验报告证明，原件备查。 
9、规格：≦1500mm×2000mm×270mm
（八十二）1.8床垫
1、裥花层面布优质阻燃针织布,符合GB17927.1/2-2011检验标准,香烟检测评定阻燃为I级,模拟火柴检测评定为II级 
1.1、裥花面料面层:5cm环保无胶棉 
第一层:18mm厚优质海绵密度:20+/-1kg/m3
第二层:20mm厚波浪海绵密度:20+/-1kg/m3
第三层:无纺布密度:25g/m3
1.2、裥花面料B面层:灰色超强无纺布密度:100g/m3
1.3、边布面布优质阻燃针织布 
1.4、裥花用料 10mm厚海棉密度:16+/-1kg/m3 
1.5、垫料 A面 第一层:12mm厚乳胶,70+/-1kg/m3 
第二层:50mm厚优质海绵密度:20+/-1kg/m3 
第三层:75g无纺布唇边 
第四层:24mm厚优质海绵密度:25+/-1kg/m3
第五层:7mm纤维棉毡密度:570g/m3
2、B面第一层:8mm纤维棉毡密度:650g/m3
3、提供弹簧技术产权证明复印件。 
钢线☐径2.2mm70#钢线 
弹簧高度 150mm; 
4、边框安全加固高密度海绵软边加固厚度60mm密度:28+/-1kg/m3
5、包装 内层PE袋包装 
5.1、外层牛皮纸袋包装 
5.2、床垫唛头及翻转季节标  
床垫商标 1片 
月份标签 4片 
说明标 通用说明标,1片 
防伪标 下片 
5.3、床边包装护角 4片 
5.4、床褥高度 300+/-10mm 
6、执行: QB/T 1952.2-2011《软体家具弹簧软床垫》检测，提供相关检验报告证明，原件备查。
7、执行: QB/T 1952.2-2011《软体家具弹簧软床垫》检验，提供相关检验报告证明，原件备查。
床垫铺面对角 线偏差(mm) 单人≤4 
铺面、边面缝纫无浮线，应无断线；
面料耐千摩擦色牢度≥3级，提供相关检验报告证明，原件备查。   
毡垫 化纤(棉）毡强度≥10N/cm，软质聚氨酯泡回弹性≥35% ；沫塑料拉伸强度≥80kPa ，提供相关检验报告证明，原件备查
8、卫生、安全 应无异味: 不应有霉变、虫蛀,肉眼观察不应检出蚤、蜱、臭 虫等节足动物和蟑螂卵夹: 不应使用医用废弃物、废旧服装及其他类似废旧制品不应夹杂塑料编织材料、植物秸杆或叶、壳、竹 丝、刨花、泥砂、石粉、金属丝等杂物: 所有絮用纤维不应漂白床垫的甲醛释放量≤0.050mg/㎡h；阻燃性能应通过GB17927的相关评定: 弹簧钢丝不应刺出垫面。  
弹簧不应有锈迹: 不应有锈蚀; 应无弹簧摩擦声。  
睡眠区域中心经30000次试验后，面料应无破损、无断簧、缝边无脱线、铺垫料无破损或移位; 垫面高度应不小于初始高度的95%。睡眠区域边部经5000次试验后,面料应无破损、无断簧、缝 边无脱线、铺垫料无破损或移位；床垫围边高度应不小于初始围边高度的98%。提供相关检验报告证明，原件备查。 
9、 规格：≦1800mm×2000mm×270mm
（八十三）卷帘电动电机
1、品牌拥有自主知识产权，电动卷帘弹性平衡机构，提供实用证书复印件，原件备查。
2、电动卷帘管组件装配结构，获得实用证书复印件，原件备查。
3、执行国家GB/T 5237.1-2008《铝合金建筑型材第一部分：基材》圆管底梁材质为6063-T5基材，轨道材质为6063-T5基材，型材尺寸偏差：角度偏差0°，平面间隙0.05mm，弯曲度0.1mm，扭拧度0.19mm，端头切斜度＜0.1°，壁厚尺寸1.09~1.13。力学性能：维氏硬度79HV,韦氏硬度12HW,抗拉强度220N/mm²，规定非比例延伸强度190N/mm²，断后伸长率10.0％。化学成分：镁0.45％，硅0.47％，铁0.15％，铜＜0.01％，锌0.01，锰＜o.o1％，钛0.02％，铬小于0.01。表面氧化烤漆处理；传动带为橡胶夹钢丝皮带。 提供国家相关检测报告，原件可查。
4、防水防尘，厚实大管径铝合金卷管，侧轨隐孔安装，无线遥控控制，过热保护宏能设计。
（八十四）防风卷帘
1、电动卷帘/银灰-铝灰色，面料材质:30%聚酯纤维，70%聚氯乙烯，开孔率 3%，克重≥385g/m²，厚度≥0.51mm 
2、罩壳材质:铝合金
3、下梁材质:铝合金
4、面料材质:聚酯纤维玻纤、PVC等
5、面料类型:遮光、透光
6、最小宽度:850mm
7、最大宽度:5000mm
8、最大高度:5000mm
9、极限面积:17㎡
10、防风等级:8级
11、阻燃标准:B1
12、抗撕裂程度:经向≧2650N/5cm，纬向≧2450N/5cm
（八十五）电动窗帘杆
1、电机转速：76rpm 
2、绝缘等级：IP41 
3、噪音等级：小等于32db
4、额定电压：100-240v
5、安全承重：50kg
6、电机扭矩：1.2nm 
7、电源线：2芯。
8、型材尺寸偏差：角度偏差0°，平面间隙0.05mm，弯曲度0.1mm，扭拧度0.19mm，端头切斜度＜0.1°，壁厚尺寸1.09~1.13。
9、力学性能：维氏硬度79HV,韦氏硬度12HW,抗拉强度220N/mm²，规定非比例延伸强度190N/mm²，断后伸长率10.0％。
10、化学成分：镁0.45％，硅0.47％，铁0.15％，铜＜0.01％，锌0.01，锰＜o.o1％，钛0.02％，铬小于0.01。
11、防风防雨，室内户外，防风抗皱，不跑偏。
（八十六）布帘
1、布帘材质:100%聚酯纤维
2、遮光率 100%
3、克重≥291g/m²
4、甲醛含量:执行国家 202109431《国家纺织产品基本安全规范》C 类标准或更优标准GB 18401-2010(C 类)，检测标准 GB/T2912.1-2009。提供国家相关检测报告，原件可查。
5、PH值：执行国家 202109431《国家纺织产品基本安全规范》C 类标准或更优标 准GB 18401-2010(C 类)，检测标准GB/T 7573-2009。提供国家相关检测报告，原件可查。
6、可分解致癌芳香胺燃料执行国家 202109431《国家纺织产品基本安全规范》C 类标准或更优标 准GB 18401-2010(C 类)，检测标准 GB/T 17592-2011。提供国家相关检测报告，原件可查。
7、RFID:860~960MHz×1
8、工艺要求120℃高温定型,
9、进口马蹄衬针织密度高，遮光率达到90%
10、无明线针车工艺，7.5cm包边无明线运用，纵向横向无缝合针线
（八十七）纱帘
1、纱帘材质:100%聚酯纤维
2、透光率 80%
3、克重≥131g/m²
4、甲醛含量:执行国家 202109431《国家纺织产品基本安全规范》C 类标准或更优标 准GB 18401-2010(C 类)，检测标准 GB/T2912.1-2009。提供国家相关检测报告，原件可查。
5、PH值：执行国家 202109431《国家纺织产品基本安全规范》C 类标准或更优标 准GB 18401-2010(C 类)，检测标准 GB/T 7573-2009。提供国家相关检测报告，原件可查。
6、可分解致癌芳香胺燃料 执行国家 202109431《国家纺织产品基本安全规范》C 类标准或更优标 准GB 18401-2010(C 类)，检测标准 GB/T 17592-2011。提供国家相关检测报告，原件可查。
7、RFID:860~960MHz×1
8、工艺要求120℃高温定型
9、无明线针车工艺，7.5cm包边无明线运用，纵向横向无缝合针线
（八十八）电动双轨道
1、高性能齿轮同步带
2、绝缘等级：IP41
3、噪音等级：小等于32db
4、不锈钢滑车臂
5、安全承重：50kg
6、优质铝合金导轨
7、电源线：2芯
（八十九）电动开合电机
1、产品标准和技术要求执行国家GB/T12350-2009标准。       
2、轨道材质为6063-T5基材，型材尺寸偏差：角度偏差0°，平面间隙0.05mm，弯曲度0.1mm，扭拧度0.19mm，端头切斜度＜0.1°，壁厚尺寸1.09~1.13。力学性能：维氏硬度79HV,韦氏硬度12HW,抗拉强度220N/mm²，规定非比例延伸强度190N/mm²，断后伸长率10.0％。化学成分：镁0.45％，硅0.47％，铁0.15％，铜＜0.01％，锌0.01，锰＜o.o1％，钛0.02％，铬小于0.01。表面氧化烤漆处理；传动带为橡胶夹钢丝皮带。
3、小巧美观，静音设计，机械离合，电子行程，遇阻即停。
（九十）手动铝百叶
1、叶片尺寸:25mm
2、顶轨材质:铝合金
3、底轨材质:铝合金
4、叶片材质:铝镁合金
5、最小宽度:500mm
6、最大宽度:2500mm
7、最大高度:3000mm
8、极限面积:5m
（九十一）三趟式金刚网纱窗
1、边框材质:铝合金
2、边框颜色:砂灰、红咖啡、深咖啡、白色
3、纱网材质:304不锈钢
4、纱网类型:透景防蚊
5、纱网颜色:灰色
6、最小宽度:350mm
7、最大宽度:1000mm
8、最小高度:200mm
9、最大高度:1800mm
10、极限面积:18m
（九十二）手动轨道
1、安装方式：顶装
2、配件：封口2个/根，安装码2个/米.滑轮单轨9个/米
3、规格：宽20mm，高20mm，壁厚0.4mm
4、材质;原生铝材
5、颜色:白色

三、商务条件
1、交付地点：福建省福州市福建省儿童医院指定地点。
2、交付时间：中标通知书发出之日起30天内签订合同，合同签订后20天内完成交货、安装及调试。其中在采购清单的基础上，向采购人再次确认30、60、90平户型样板房供货清单、款式和规格，采购人确定样板房配置清单后，10天内按采购人要求完成样板房供货、安装、调试及验收。各户型样板房确认以后，根据采购人要求分批供货。对此部分工作，投标时应综合考虑。
3、交付条件：安装完毕并验收合格后交付使用。
4、是否收取履约保证金：否。
5、是否邀请投标人参与验收：否。
6、验收方式数据表格
	验收期次
	验收期次说明

	1
	按招标文件要求执行。


7、支付方式数据表格
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	30% 
		合同签订后，先配置30、60、90平户型样板房各一间，各户型样板房确认以后，采购人向中标人支付合同价的30%的预付款。




	2
	40% 
	全部货物安装验收后，采购人向中标人支付合同合同价的40%的货款。若因采购人原因，需分年度供货的，采购人对中标人上年度提供货物验收合格入库后，按实际采购数量分年度支付。

	3
	27%
	全部货物录入物资系统后，采购人向中标人支付结算价的27%货款。若因采购人原因，需分年度供货的，上年度货物录入物资系统后，按实际采购数量分年度支付。

	4
	3%
	从验收日起算，全部货物五年质保期结束后，根据维保情况，若无质量问题，采购人向中标人支付结算价的3%货款。若有出现质量问题，根据实际情况扣除罚款后支付。


8、安装和调试
8.1中标人负责到现场进行免费安装调试，直至验收合格；中标人应在设备运抵现场一周前，向采购人提供设备安装调试及运行的进度计划表。验收标准和验收方法：设备按行业标准进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求；实行现场验收时，由中标人负责并会同采购人及有关专家（如有）进行验收。验收时，中标人应向采购人提供一套完整的技术资料。完整的技术资料包括：设备的出厂检验报告、合格证书、装箱单、产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术说明书；使用说明书；用户手册（中文）；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；配置清单、分项价格及耗材价格；备品备件易耗件清单等。中标人应提供一套维修所需的专用工具及其清单，并提供主要备品备件及其清单（含价格清单），如涉及使用易耗品及材料应提供其市场报价及供货价。
8.2 本项目目前正处于施工阶段，现场硬装和软装需同步施工、安装，中标人应全力配合业主单位、施工单位做好现场成品保护工作，若对施工单位的成品造成破坏的，应根据施工单位要求进行赔偿；若出现水电等点位与移动家具、家电不匹配以及固定橱柜与移动家电尺寸不匹配的情况，应主动与施工单位沟通，及时调整水电等点位，调整固定橱柜尺寸，确保移动家具、家电等安装顺利，整体美观。对此部分沟通工作，投标时应综合考虑。
8.3各货物安装时应及时清理包装箱等垃圾，安装完成后，应进行至少2次保洁，最后一次保洁应达到拎包入住标准，对此部分费用，投标时应综合考虑。
8.4 中标人应确保供应的软件与现有医院系统兼容，如使用后不兼容中标人必须无条件调整。 中标人提供的货物中若带有系统，需开放端口，需允许进行二次开发，采购人后期设备若需要对接此系统的，中标人不得以系统版权为由，拒绝系统连接或提出费用，对此部分工作，投标时应综合考虑。
8.5技术培训：中标人应负责对采购人人员进行现场培训，直至采购人人员能完全操作和维护设备。
9.质保期及响应时间
9.1免费质量保证（修）期：设备保修五年，终身维护。系统软件终身免费升级。免费质保期从最终验收合格之日起开始计算。
9.2故障响应时间：中标人在保修期内要求经常回访，有问题做到及时处理。出现质量问题或故障时，响应时间在1小时内，工程师应在2小时内到达现场并排除故障；若中标人在2小时内无法到达现场维修的，采购人有权自行请其他维修人员进行维修，维修费用从剩余货款中扣除；如24小时内无法修复的设备，中标人应提供同等配置的同品牌同型号设备供采购人使用，中标人拒绝提供又不能按采购人要求完成维修工作的，采购人有权自行购买同种设备，费用从剩余货款中扣除。保修期内如同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，中标人无条件换货，中标人拒绝换货的，采购人有权自行购买同种设备，费用从剩余货款中扣除；如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期；保修期结束后，中标人仍应负责提供终身维修服务，但只能收取零配件费。对此部分工作，投标时应综合考虑。
10、违约责任
（1）如果中标人未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在中标人书面同意支付延期交货违约金的条件下，采购人有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，采购人同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。
   （2）如果中标人未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，扣款500，每次处罚上限为100000元，逾期30天未交货的，采购人有权解除合同并要求中标人承担相应损失和赔偿。
（3）中标人若未能按照中标文件、合同、招标文件中要求提供货物的或出现假冒伪劣产品的、故意欺骗采购人等情况的，采购人有权对中标人予以处罚，处罚金额根据情况处以10000元~100000元/次，中标人不得拒绝。
（4）中标人未能按照招标文件要求做好安装调试工作，或未做好成品保护工作、卫生保洁的，采购人有权要求中标人限时整改完成，中标人未能限时整改完成的，采购人有权对中标人予以处罚，处罚金额根据情况处以10000元~100000元/次，中标人不得拒绝。
（5）中标人未能按照招标文件要求做好各项工作的，被采购人发出整改通知单的，采购人有权要求中标人限时整改完成，中标人未能限时整改完成的，采购人有权对中标人予以处罚，处罚金额根据情况处以10000元~100000元/次，中标人不得拒绝。
（6）中标人在质保期未能及时提供售后服务的，采购人有权自行请其他维修人员进行维修，维修费用从剩余货款中扣除，中标人不得对费用单价及数量提出质疑；给采购人造成影响的，采购人有权对中标人予以处罚，处罚金额根据情况处以10000元~100000元/次，中标人不得拒绝。
（7）上述各项违约处罚款，从最近一期的进度款中扣除。

四、其他事项
1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
2、其他：
2.1、投标人应以包括产品所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括但不限于：设备和材料（含采购、交通、运输）、检测费用、安装、调试及试运行、验收、劳务、管理、劳保、维护、保险、利润、税款及政策性文件规定的各项应有费用及可合理推断的责任和义务。
2.2、本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为中标人违约，没收履约保证金（若有）。如履约保证金不能弥补中标人违约对采购人造成的损失的，中标人还需另行支付相应的赔偿。
2.3、如果中标人未能按合同规定的时间按期交货和提供服务，在中标人同意支付核定损失额的条件下，采购人将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付的合同货款中先行扣除。核定损失额比率为：第一次违约每迟交3个日历日，按迟交货物金额的1％计算，不满3日历日按3日历日计算；第二次违约，每迟交3个日历日，按迟交货物金额的2％，不满3日历日按3日历日计算；但是，核定损失额的支付不超过合同总金额的10％。如果中标人在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货或者连续二次出现延期交货，采购人有权因中标人违约解除合同，而中标人仍有义务支付上述核定损失金额。
2.4、本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。 


第六章   政府采购合同（参考文本）
 
编制说明
1、签订合同应遵守政府采购法、民法典。
2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。
甲方：（采购人全称）
乙方：（中标人全称）
 
根据项目编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：
1.1合同条款；
1.2招标文件、乙方的投标文件；
1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）。
2、合同标的
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间：                     ；
4.2交付地点：                     ；
4.3交付条件：                     。
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：
□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。
8、履约保证金
□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。
9、合同有效期
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
10、违约责任
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：
□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。
□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。
15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。
15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。
15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。
（以下无正文）
 
甲方：                             乙方：
住所：                             住所：
单位负责人：                          单位负责人：
委托代理人：                          委托代理人：
联系方法：                                   联系方法：
纳税人识别号：                                纳税人识别号：
开户银行：                          开户银行：
账号：                            账号：
签订地点：                
签订日期：    年   月   日

                                                                                  
第七章   投标文件格式
编制说明
 
1、除招标文件另有规定外，本章中：
1.1涉及投标人的“全称”：
（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。
1.2涉及投标人“加盖单位公章”：
（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。
1.3涉及“投标人代表签字”：
（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。
1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。
1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。
2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：
2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。
2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。
3、投标人对投标文件的索引应编制页码。
4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作投标文件。

 
 


封面格式
  
福建省政府采购投标文件
（资格及资信证明部分）
 
（填写正本或副本）
 
项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
项目编号：（由投标人填写）
所投采购包：（由投标人填写）
 

投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 
 

索引
一、投标函
二、投标人的资格及资信证明文件
三、投标保证金
 
 
 
※注意
资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）





一、投标函
致：          （采购人或采购代理机构）
兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（项目编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：
（1）资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
（2）报价部分
①开标一览表
②投标分项报价表
③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
④招标文件规定的加分证明材料（若有）
（3）技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料（若有）
根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：
1、确认：
1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。
1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。
2、承诺及声明：
2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。
2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。
2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。
2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。
2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。
  2.8我方承诺投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。
2.9除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：
  通信地址：                                        
  邮编：                                           
  联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）
  投标人：（全称并加盖单位公章）
  日期：    年   月   日




二、投标人的资格及资信证明文件
 
二-1单位授权书（若有）
 
致：            （采购人或采购代理机构） 
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
投标人代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
 
单位负责人：        身份证号：         手机：     
投标人代表：        身份证号：         手机：       
 
授权方
投标人：（全称并加盖单位公章）
 
签署日期：    年   月   日
 


附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
 


 
※注意：
1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

 
 




二-2营业执照等证明文件
 
致：            （采购人或采购代理机构） 
（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
 
 




二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明）
 
致：           （采购人或采购代理机构） 
（ ）投标人提供财务报告的
□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人提供资信证明的
□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：
2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。
2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。
※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

 
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
 
 




二-4依法缴纳税收证明材料
 
致：            （采购人或采购代理机构） 
1、依法缴纳税收的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法免税的投标人
（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。
2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
 

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料
 
致：           （采购人或采购代理机构） 
1、依法缴纳社会保障资金的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人
（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。
2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。
 投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
 

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）
 
致：           （采购人或采购代理机构） 
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
 
※注意：
1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。
2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。
3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
 
 




二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
 
致：           （采购人或采购代理机构） 
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
 
※注意：
  “重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
  请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
 
 




二-8信用记录查询提示
 
  1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。
  2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。
  3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

 
 



二-9中小企业声明函
（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  
……
 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

   企业名称（盖章）：
                                                           日期：
 
※注意：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
　　2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 
……
 
 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
 
 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 企业名称（盖章）：                             日期：
 
※注意：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
  3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。               


附：
残疾人福利性单位声明函
（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）
 
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）
（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程
（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
 
 
 
附：                          
监狱企业证明材料
 
投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。







二-10联合体协议（若有）

 
致：           （采购人或采购代理机构） 
兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：
一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：
1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；
2、成员方：
2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；
……。
二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：
1.牵头方（  全称 ）的合同金额占合同总额的＿%；
2.成员方：
2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的＿%；
……。
三、联合体各方约定：
1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。
2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。
  3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。
四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。
六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。
（以下无正文）
 
牵头方：（全称并加盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  
 
成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  
……
 
成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  
 
 
签署日期：    年   月   日
 
※注意：
1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。
2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。
3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。 
 
 


二-11分包意向协议（若有）
甲方（总包方）：                 　（即本项目的投标人）
乙方（分包方）：                  
兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：
一、分包标的
（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。
二、分包合同金额占比
分包合同价占投标总价的比例：　　%
三、其他条款
分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。
 
	甲方：
	乙方：

	住所：
	住所：

	单位负责人或委托代理人：
	单位负责人或委托代理人：

	联系方法：
	联系方法：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	签订地点：                
签订日期：    年   月   日


※注意：
1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。
2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。
3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。 


二-12其他资格证明文件（若有）
 
二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）
 
致：          （采购人或采购代理机构）  
现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
※注意：
1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。
2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
 
 




二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）
 
 
编制说明
 
除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
 
 

三、投标保证金
 
 
编制说明
 
1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。
2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。
 
 

 
 


封面格式
  
 
福建省政府采购投标文件
（报价部分）
 
（填写正本或副本）
 
项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
项目编号：（由投标人填写）
所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 
 

索引
一、开标一览表
二、投标分项报价表
三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
四、招标文件规定的加分证明材料（若有）
 
 




一、开标一览表
 
项目编号：                   
货币及单位：人民币元
	采购包
	投标报价
	投标
保证金
	备注

	*
	投标总价（大写金额）：                      。
	
	a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。
b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。

	…
	投标总价（大写金额）：                      。
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1投标人应按照本表格式填写所投的采购包的“投标报价”。
1.2本表中列示的“采购包”应与《投标分项报价表》中列示的“采购包”保持一致，即：若本表中列示的“采购包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。
1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
 



二、投标分项报价表
 
项目编号：                   
货币及单位：人民币元
	采购包
	品目号
	投标标的
	规格
	来源地
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1投标人应按照本表格式填写所投采购包的分项报价，其中：“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“采购包”还应与《开标一览表》中列示的“采购包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“采购包”为“1”时，本表中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。
1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。
1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。
1.4同一采购包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应采购包列示的“投标总价”保持一致。
1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日

 
 

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
 
三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）
 
三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）
 
项目编号：                   
货币及单位：人民币元
	
	本采购包内属于节能、环境标志产品的情况

	采购包
	品目号
	货物名称
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	认证种类

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	备注
	a.采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额：              ；
b.采购包投标总价（报价总金额）：              ；
c.“采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“采购包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）：              。


※注意：
1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。
2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。
3、具体统计、计算：
3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。
3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。
3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。
3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
 
 




三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.  （标的名称） ， 属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  
……
 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                                                               企业名称（盖章）：                                     日期：
 
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人须按招标文件第四章中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（工程、服务）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 　2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 
……
 
   以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
 
   本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
                                                         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企业名称（盖章）：   
                            日期：
 
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人须按招标文件第四章中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
 






三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）
 
编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。
2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。
3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
 
附：
残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）
 
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）
（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程
（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
附：
监狱企业证明材料
 
  投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。








三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）
 
 
编制说明
 
若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。
 
 








四、招标文件规定的加分证明材料（若有）
 
四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）
 
四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）
 
项目编号：                   
货币及单位：人民币元
	
	本采购包内属于节能、环境标志产品的情况

	采购包
	品目号
	货物名称
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	认证种类

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	备注
	a.采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额：              ；
b.采购包投标总价（报价总金额）：              ；
c.“采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“采购包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）：              。


※注意：
1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。
2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。
3、具体统计、计算：
3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。
3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。
3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。
3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
 
 





四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）
 
 
 

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）
 
 
编制说明
 
若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。
 
 

 
 


封面格式
  
福建省政府采购投标文件
（技术商务部分）
 
（填写正本或副本）
 
项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
项目编号：（由投标人填写）
所投采购包：（由投标人填写）
 
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 
 

索引
一、标的说明一览表
二、技术和服务要求响应表
三、商务条件响应表
四、投标人提交的其他资料（若有）
 
 
※注意
技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。
 
 



一、标的说明一览表
 
项目编号：                   
	采购包
	品目号
	投标标的
	数量
	规格（品牌/型号）
	来源地
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。
1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。
1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。
3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
 
 

二、技术和服务要求响应表
 
项目编号：                   
	采购包
	品目号
	技术和服务要求
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
 
 




三、商务条件响应表
 
项目编号：                   
	采购包
	品目号
	商务条件
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
 
 





四、投标人提交的其他资料（若有）
 
 
编制说明
 
1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。
3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
 
 
 
采购文件相关附件
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